{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Analitico","NOVO","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":49,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":65515,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99842,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99842,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92888,"SINAPI",88245,1.01E-2]
[92875,"SINAPI",88238,5.8999999999999999E-3]
[92801,"SINAPI",88245,3.1E-2]
[102521,"SINAPI",88316,2.3287]
[95607,"SINAPI",88316,0.24279999999999999]
[104372,"SINAPI",96155,9.8109699999999994E-2]
[104371,"SINAPI",5837,0.1357717]
[96001,"SINAPI",96156,8.8436999999999995E-3]
[94882]
[94872,"SINAPI-I",20078,4.1700000000000001E-2]
[90745,"SINAPI",88246,9.7500000000000003E-2]
[90724,"SINAPI",88629,1.8E-3]
[90729,"SINAPI",88246,1.0741000000000001]
[94881,"SINAPI-I",41786,1.05]
[102264,"SINAPI",88246,7.528E-2]
[90706,"SINAPI",88316,9.7500000000000003E-2]
[90697,"SINAPI-I",20078,2.0799999999999999E-2]
[105267,"SINAPI-I",20078,0.28189999999999998]
[105379,"SINAPI-I",20078,4.2500000000000003E-2]
[105395,"SINAPI",88246,0.4471]
[105396,"SINAPI",5679,0.14430000000000001]
[105264,"SINAPI",88316,0.54139999999999999]
[105297,"SINAPI",5678,1.2999999999999999E-2]
[105402,"SINAPI",5632,0.27229999999999999]
[105282]
[105342,"SINAPI-I",20078,0.45250000000000001]
[105254,"SINAPI-I",20078,6.7799999999999999E-2]
[105257,"SINAPI",88246,0.76739999999999997]
[105307,"SINAPI",5631,6.9099999999999995E-2]
[105269,"SINAPI",88316,8.8999999999999996E-2]
[105279]
[105357]
[105284,"SINAPI",88316,0.42399999999999999]
[105348,"SINAPI",5678,4.9500000000000002E-2]
[105324,"SINAPI",5679,0.15840000000000001]
[105326,"SINAPI",5632,0.1971]
[105391,"SINAPI",5631,0.1028]
[105386,"SINAPI-I",20078,0.05]
[97188,"SINAPI",88246,0.48599999999999999]
[97181]
[97173,"SINAPI",88317,0.56399999999999995]
[97185,"SINAPI",88316,0.1724]
[97158]
[97159,"SINAPI",5679,1.9699999999999999E-2]
[97145,"SINAPI-I",20078,1.1299999999999999E-2]
[97149,"SINAPI-I",20078,2.2100000000000002E-2]
[97150,"SINAPI",5632,8.2799999999999999E-2]
[97169,"SINAPI",88246,0.45269999999999999]
[97154,"SINAPI",5631,2.7699999999999999E-2]
[97137,"SINAPI-I",20078,2.7099999999999999E-2]
[97140,"SINAPI-I",20078,4.3799999999999999E-2]
[105310,"SINAPI",88246,0.12429999999999999]
[105374,"SINAPI",88316,0.42870000000000003]
[105286,"SINAPI-I",20078,2.5000000000000001E-2]
[105376,"SINAPI",88246,0.5716]
[105332,"SINAPI",88316,6.54E-2]
[106109,"SINAPI",88316,7.0699999999999999E-2]
[106105,"SINAPI-I",20078,4.1999999999999997E-3]
[92848,"SINAPI-I",40347,0.4]
[104939,"SINAPI",88246,0.53539999999999999]
[92838]
[92842,"SINAPI",88316,0.38719999999999999]
[92815,"SINAPI",88629,1.54E-2]
[92820]
[92810,"SINAPI",88316,0.54710000000000003]
[92826,"SINAPI",5631,0.1116]
[95572,"SINAPI",88316,0.60629999999999995]
[95569,"SINAPI",88246,0.27350000000000002]
[92833,"SINAPI-I",40335,1.03]
[92851,"SINAPI",88316,0.24970000000000001]
[92859,"SINAPI",5631,6.13E-2]
[92216,"SINAPI",88316,1.1316999999999999]
[92216,"SINAPI-I",7753,1.03]
[92210,"SINAPI",88246,0.21510000000000001]
[92220,"SINAPI",5631,6.7799999999999999E-2]
[92224,"SINAPI",88629,1.2200000000000001E-2]
[94342,"SINAPI",91533,0.19620000000000001]
[94333,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104739,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[104742,"SINAPI",93244,2.1399999999999999E-2]
[93373,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[93367,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[104740,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[93378,"SINAPI",91533,0.19620000000000001]
[105732]
[105735,"SINAPI",5934,2.7602000000000002E-2]
[105730,"SINAPI",5684,8.0164999999999993E-3]
[105740]
[105754,"SINAPI",88316,6.6700899999999994E-2]
[105742,"SINAPI",5632,4.4127300000000001E-2]
[100566,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105645,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[105658,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105667,"SINAPI",5903,3.14288E-2]
[105646,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[100568,"SINAPI",5934,3.6609700000000002E-2]
[105641,"SINAPI",5934,3.2564000000000003E-2]
[105710,"SINAPI",96463,6.7597999999999998E-3]
[105711,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105706,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[100569,"SINAPI",5923,3.5943200000000002E-2]
[105699,"SINAPI",5903,3.14288E-2]
[105691,"SINAPI",5923,4.8996499999999998E-2]
[100570,"SINAPI",5934,3.6609700000000002E-2]
[105700,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105692,"SINAPI",96463,6.7597999999999998E-3]
[100571,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105680]
[105718,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105581,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105716,"SINAPI",5903,2.51229E-2]
[96391,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105609,"SINAPI",5934,1.2486799999999999E-2]
[105633,"SINAPI",5934,1.6200900000000001E-2]
[105602,"SINAPI",96463,5.2576000000000003E-3]
[96389]
[105575,"SINAPI",88316,7.9707500000000001E-2]
[105615,"SINAPI",5685,1.18353E-2]
[96390,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105608,"SINAPI",96463,4.5065000000000001E-3]
[105585,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105588,"SINAPI",5903,4.6711200000000001E-2]
[105721,"SINAPI",5934,3.9350000000000003E-2]
[100573,"SINAPI",88316,0.20885339999999999]
[105723,"SINAPI",88316,4.1770700000000001E-2]
[105566,"SINAPI",5934,1.5958699999999999E-2]
[101768,"SINAPI",89036,4.76566E-2]
[102470,"SINAPI",89035,1.637E-3]
[105563,"SINAPI",5901,4.2570000000000004E-3]
[105557,"SINAPI",5934,4.1050000000000003E-2]
[105556]
[105559,"SINAPI",93244,2.1294400000000002E-2]
[105729,"SINAPI",5934,4.0268900000000003E-2]
[105738]
[105751,"SINAPI",5684,9.1617000000000001E-3]
[105755,"SINAPI",5934,8.8694499999999996E-2]
[105748,"SINAPI",5684,3.8173999999999999E-3]
[105663,"SINAPI",88316,0.24229300000000001]
[105642,"SINAPI",5685,4.5335300000000002E-2]
[105661,"SINAPI",88316,0.3180096]
[105670,"SINAPI",88316,0.2044347]
[105655]
[105665,"SINAPI",96464,5.5565999999999997E-2]
[105644,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105656,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105712,"SINAPI",5923,4.5281200000000001E-2]
[105637,"SINAPI",5685,4.5335300000000002E-2]
[105696,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105702,"SINAPI",88316,0.2044347]
[105694,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105697,"SINAPI",96464,5.5565999999999997E-2]
[105703,"SINAPI",5903,4.7293399999999999E-2]
[105688,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105698,"SINAPI",5903,5.6758000000000003E-2]
[105579,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105579,"SINAPI",5903,7.53056E-2]
[105715,"SINAPI",5685,3.62682E-2]
[105717,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105605,"SINAPI",96463,5.2576000000000003E-3]
[105613,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105636,"SINAPI",96464,2.4014600000000001E-2]
[105606,"SINAPI",88316,3.2707399999999998E-2]
[105572,"SINAPI",5903,4.1614699999999998E-2]
[105576,"SINAPI",5934,2.5170700000000001E-2]
[105619,"SINAPI",88316,2.0484200000000001E-2]
[105628,"SINAPI",5923,2.4459100000000001E-2]
[105604,"SINAPI",5685,2.8126600000000002E-2]
[105586,"SINAPI",5923,9.6389900000000001E-2]
[105589,"SINAPI",73436,1.48878E-2]
[105722,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105594,"SINAPI",96464,7.1710800000000005E-2]
[105724,"SINAPI",73436,1.22156E-2]
[105726,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105598,"SINAPI",5903,4.2364000000000004E-3]
[105597,"SINAPI",93244,9.9737999999999997E-3]
[102735,"SINAPI-I",39016,0.72799999999999998]
[102797,"SINAPI",92756,68]
[102755]
[102756,"SINAPI",96620,0.86170000000000002]
[102743,"SINAPI",102731,35.5458]
[102762,"SINAPI",102731,96.0779]
[102740]
[102741,"SINAPI",102736,3.6360999999999999]
[102753,"SINAPI",102731,89.704499999999996]
[102738,"SINAPI",102727,5.9185999999999996]
[102739,"SINAPI",102736,1.6202000000000001]
[102771]
[102772,"SINAPI",102731,127.5168]
[102748,"SINAPI",102728,183.8612]
[102760,"SINAPI",102734,231.5411]
[102727,"SINAPI-I",40287,0.35610000000000003]
[102116,"SINAPI-I",11267,4]
[102122,"SINAPI-I",740,1]
[106258,"SINAPI",88248,0.1422293]
[102123]
[102129]
[104941,"SINAPI",88315,0.41350100000000001]
[101801,"SINAPI",101616,0.78]
[98108,"SINAPI-I",4491,8.8800000000000004E-2]
[98109,"SINAPI",100475,0.15609999999999999]
[98106,"SINAPI",100475,0.24879999999999999]
[98102,"SINAPI",5679,3.15E-2]
[97891,"SINAPI",88309,1.3764000000000001]
[97888]
[97889,"SINAPI",87316,1.7299999999999999E-2]
[97885,"SINAPI",88316,9.1200000000000003E-2]
[97900,"SINAPI",101616,0.36]
[99253]
[97902,"SINAPI-I",7258,131.81880000000001]
[97903,"SINAPI-I",6193,0.55200000000000005]
[97904,"SINAPI-I",6193,0.66239999999999999]
[97905,"SINAPI-I",6193,0.33119999999999999]
[97906,"SINAPI-I",2692,5.4000000000000003E-3]
[97907,"SINAPI",87316,1.9599999999999999E-2]
[97908,"SINAPI-I",650,31.351299999999998]
[97898,"SINAPI",101618,6.0499999999999998E-2]
[101796,"SINAPI-I",44308,2]
[101802,"SINAPI-I",25067,62.793799999999997]
[101803,"SINAPI-I",6193,0.55200000000000005]
[101805,"SINAPI-I",6193,0.77280000000000004]
[100128,"SINAPI",88309,0.49249999999999999]
[102622,"SINAPI",102591,3]
[102619,"SINAPI-I",37106,1]
[102617,"SINAPI",88267,1.4821]
[102597,"SINAPI",88248,0.12509999999999999]
[102596,"SINAPI",88248,0.1406]
[103006,"SINAPI-I",4517,0.17599999999999999]
[103004]
[106017,"SINAPI-I",45374,1]
[106005,"SINAPI",97114,9.5833299999999996E-2]
[106014]
[106015,"SINAPI",92917,27.618400000000001]
[105998,"SINAPI",105944,8.1000000000000003E-2]
[105995,"SINAPI",105945,2.5895999999999999]
[105986,"SINAPI",105944,0.15958420000000001]
[98522,"SINAPI",88316,0.44928449999999998]
[102362]
[101193,"SINAPI",88309,0.47522589999999998]
[101191,"SINAPI-I",43130,2.87E-2]
[106462,"SINAPI-I",4433,1]
[106483,"SINAPI",88309,0.63194700000000004]
[106464,"SINAPI-I",7158,1.0549999999999999]
[106478,"SINAPI-I",11002,2.5641000000000001E-3]
[106457,"SINAPI-I",340,1]
[87903,"SINAPI",88316,3.5799999999999998E-2]
[87891]
[87879,"SINAPI",88309,6.8099999999999994E-2]
[87910,"SINAPI",88316,9.64E-2]
[103672,"SINAPI-I",1527,1.103]
[103681,"SINAPI",90586,0.20100000000000001]
[103678,"SINAPI",90587,0.50900000000000001]
[103683,"SINAPI",88316,16.074000000000002]
[91084,"SINAPI-I",370,0.12920000000000001]
[91080,"SINAPI-I",1379,51.418599999999998]
[91082,"SINAPI",90778,5.20551E-2]
[91078]
[91095,"SINAPI",88377,0.1633]
[91076,"SINAPI",90778,0.13851730000000001]
[91093,"SINAPI-I",1379,51.418599999999998]
[91074,"SINAPI",88377,0.3977]
[91091,"SINAPI",90776,0.45679999999999998]
[91087,"SINAPI-I",4720,7.4800000000000005E-2]
[91079,"SINAPI",88377,0.2021]
[91100,"SINAPI-I",1379,43.633600000000001]
[91096,"SINAPI",90776,0.17810000000000001]
[91098,"SINAPI",102726,0.25]
[91098,"SINAPI",88377,0.29959999999999998]
[91071,"SINAPI",90979,2.6100000000000002E-2]
[91092,"SINAPI",88316,2.5306000000000002]
[91073,"SINAPI",90651,0.93779999999999997]
[91069,"SINAPI-I",7155,1.1845000000000001]
[91086,"SINAPI-I",4720,6.3500000000000001E-2]
[104281,"SINAPI",88238,0.69499999999999995]
[104282,"SINAPI",88245,0.94110000000000005]
[104288,"SINAPI-I",44868,1]
[104290,"SINAPI-I",44870,1]
[104285,"SINAPI",88245,2.0493000000000001]
[104270,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104276,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104277,"SINAPI",88245,0.36249999999999999]
[104306,"SINAPI",90644,1.8E-3]
[104306,"SINAPI",88377,2.0799999999999999E-2]
[104311,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[104302]
[90944,"SINAPI-I",10931,1.143]
[90954,"SINAPI-I",10931,1.143]
[90950]
[88478]
[87634]
[87704]
[87633,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87767,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87682,"SINAPI",88309,0.248]
[87620]
[87700,"SINAPI",87301,6.6100000000000006E-2]
[87446,"SINAPI",87442,1]
[88831,"SINAPI",88826,1]
[90657]
[89022,"SINAPI",89020,1]
[91387,"SINAPI",91382,1]
[96036,"SINAPI",96031,1]
[5811,"SINAPI",91369,1]
[92242,"SINAPI",92237,1]
[92106,"SINAPI",88282,1]
[6259,"SINAPI",5747,1]
[5826,"SINAPI",88282,1]
[106248,"SINAPI",106229,1]
[5890,"SINAPI",88282,1]
[91031,"SINAPI",91027,1]
[102817,"SINAPI",102812,1]
[95264,"SINAPI",95263,1]
[91001,"SINAPI",90993,1]
[102828,"SINAPI",102824,1]
[103945,"SINAPI",103940,1]
[92044]
[92118]
[106398]
[5632,"SINAPI",5627,1]
[83362]
[89242,"SINAPI",88302,1]
[5921,"SINAPI",87026,1]
[95872,"SINAPI",95874,1]
[104913,"SINAPI",104911,1]
[89273]
[102851,"SINAPI",88296,1]
[106256,"SINAPI",106245,1]
[105844,"SINAPI",105841,1]
[105984,"SINAPI",105983,1]
[90686,"SINAPI",88301,1]
[102275,"SINAPI",102270,1]
[96158,"SINAPI",96062,1]
[88399,"SINAPI",88402,1]
[103243]
[95133]
[92961,"SINAPI",92957,1]
[103164,"SINAPI",103159,1]
[103170]
[92112,"SINAPI",92108,1]
[90681,"SINAPI",90676,1]
[102964,"SINAPI",102960,1]
[103236,"SINAPI",103232,1]
[90632,"SINAPI",90628,1]
[95276,"SINAPI",95272,1]
[88418,"SINAPI",88422,1]
[5940,"SINAPI",53858,1]
[5877,"SINAPI",89011,1]
[6879,"SINAPI",88303,1]
[5685,"SINAPI",88303,1]
[5865]
[91692,"SINAPI",88297,1]
[7030,"SINAPI",7032,1]
[102904,"SINAPI",102903,1]
[5849]
[96021,"SINAPI",96015,1]
[5843,"SINAPI",88324,1]
[102910]
[106094,"SINAPI",106091,1]
[93434]
[106389]
[106388]
[89258,"SINAPI",89254,1]
[97631,"SINAPI",88316,0.38719999999999999]
[104790]
[104797,"SINAPI",5795,0.10979999999999999]
[97640,"SINAPI",88316,6.4699999999999994E-2]
[97654,"SINAPI",93287,8.5900000000000004E-2]
[97653,"SINAPI",93287,8.5900000000000004E-2]
[92715,"SINAPI-I",2,2.75]
[104451,"SINAPI-I",44758,5.3300000000000001E-5]
[89221,"SINAPI-I",36397,6.3999999999999997E-5]
[90648,"SINAPI-I",39925,6.9999999999999994E-5]
[90642]
[92134]
[96034,"SINAPI-I",4221,23.7]
[89882,"SINAPI-I",4221,34]
[106350,"SINAPI-I",45654,5.6999999999999996E-6]
[92238,"SINAPI-I",25014,1.11E-5]
[92102,"SINAPI-I",44060,1.4100000000000001E-5]
[91361]
[104701,"SINAPI-I",45110,8.4900000000000004E-5]
[106331]
[106342,"SINAPI-I",45652,3.43E-5]
[91026,"SINAPI-I",44061,3.43E-5]
[106237]
[91530]
[95261,"SINAPI-I",11281,1.43E-5]
[102819]
[103940,"SINAPI-I",44851,4.57E-5]
[95281]
[102831]
[106395,"SINAPI-I",14525,1.59E-5]
[102896,"SINAPI-I",44386,4.2899999999999999E-5]
[5629,"SINAPI-I",10685,6.9999999999999994E-5]
[89238,"SINAPI-I",14576,8.3300000000000005E-5]
[93412]
[95869]
[73311,"SINAPI-I",4221,29.77]
[102843,"SINAPI-I",4221,22.5]
[104708]
[93398,"SINAPI-I",37752,1.4100000000000001E-5]
[89262]
[105981]
[98763]
[95257,"SINAPI-I",11616,8.0000000000000007E-5]
[103792,"SINAPI-I",2705,4.68]
[88397,"SINAPI-I",2705,4.6900000000000004]
[90634,"SINAPI-I",39919,1.4800000000000001E-5]
[89228]
[103159]
[103162]
[92110,"SINAPI-I",38410,8.0000000000000007E-5]
[90673,"SINAPI-I",4221,19.989999999999998]
[90623]
[103221]
[91273,"SINAPI-I",1442,5.3300000000000001E-5]
[95273,"SINAPI-I",13954,1.4800000000000001E-5]
[90665,"SINAPI-I",13803,1.43E-5]
[53857]
[5667]
[96459]
[73309,"SINAPI-I",14513,5.3300000000000001E-5]
[95268,"SINAPI-I",13897,6.9999999999999994E-5]
[89024]
[102900]
[88840,"SINAPI-I",36509,1.3699999999999999E-5]
[96011]
[96027,"SINAPI-I",4221,11.26]
[100646]
[95119]
[90583,"SINAPI-I",13896,2.9600000000000001E-5]
[106384,"SINAPI-I",13606,4.57E-5]
[106492]
[106487,"SINAPI",88264,0.36628949999999999]
[103798]
[103926,"SINAPI",98576,0.42420000000000002]
[104948,"SINAPI",5632,2.01E-2]
[106546]
[106533,"SINAPI-I",45645,1.0871999999999999]
[106541,"SINAPI",88309,0.53057460000000001]
[104318]
[104321,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[104323,"SINAPI",88248,0.1401]
[102724,"SINAPI-I",4013,1.06]
[102721,"SINAPI-I",345,8.9999999999999993E-3]
[102693,"SINAPI",88309,0.1164]
[102696,"SINAPI",5678,1.72E-2]
[102679,"SINAPI-I",4718,0.82499999999999996]
[102687,"SINAPI",88316,0.32529999999999998]
[102680,"SINAPI",90106,0.75]
[102681,"SINAPI",88316,0.25230000000000002]
[102661,"SINAPI-I",367,0.16739999999999999]
[102668,"SINAPI",90106,0.16]
[102712,"SINAPI",88316,1.4800000000000001E-2]
[102707,"SINAPI",88629,8.0000000000000004E-4]
[98327,"SINAPI",102862,6.25E-2]
[98325,"SINAPI-I",11051,4.5293000000000001]
[98395,"SINAPI",88279,0.22650000000000001]
[98368]
[98358,"SINAPI",98331,1]
[98342]
[98381,"SINAPI",96564,1]
[98346,"SINAPI",98327,1.0743]
[98354,"SINAPI",98327,1.0743]
[98403,"SINAPI-I",43853,1.05]
[98344,"SINAPI",88279,1.4746999999999999]
[97280]
[97279,"SINAPI",88264,0.3327]
[97291,"SINAPI",88247,0.58679999999999999]
[97304,"SINAPI",88247,1.4000999999999999]
[97310,"SINAPI-I",4330,16.8]
[97293,"SINAPI-I",45693,16.8]
[97306,"SINAPI-I",4330,16.8]
[97278,"SINAPI-I",44027,4]
[97290,"SINAPI-I",44027,4]
[97301,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97238,"SINAPI",97251,0.33300000000000002]
[97243]
[97247,"SINAPI",96563,1]
[97255,"SINAPI",88264,0.32340000000000002]
[97258,"SINAPI",88264,0.39119999999999999]
[97267,"SINAPI",88247,0.93340000000000001]
[97271,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97260,"SINAPI-I",45693,16.8]
[97264,"SINAPI-I",45693,16.8]
[97316,"SINAPI-I",44029,1]
[97318]
[97323,"SINAPI-I",44027,6]
[97324,"SINAPI-I",44027,6]
[103517,"SINAPI",88248,1.5906]
[106678,"SINAPI",103524,1]
[103506]
[103520,"SINAPI-I",34476,1]
[103521,"SINAPI",88267,0.58609999999999995]
[97040,"SINAPI",91693,0.10340000000000001]
[97041,"SINAPI",88239,0.2879198]
[97032]
[97031,"SINAPI-I",37525,1.1000000000000001]
[97029,"SINAPI-I",41954,3.3]
[97038,"SINAPI",88262,0.1268793]
[97017,"SINAPI",88262,0.30143300000000001]
[97024,"SINAPI",88239,0.25133820000000001]
[104981,"SINAPI-I",41947,5.0000000000000001E-3]
[97044,"SINAPI-I",41955,0.38129999999999997]
[96997]
[96998,"SINAPI",91692,1.0699999999999999E-2]
[97001,"SINAPI",88262,1.6075353999999999]
[97002,"SINAPI",88262,1.8498139]
[97004,"SINAPI-I",3993,8.8400000000000006E-2]
[97048]
[97066,"SINAPI",88239,1.3196203]
[97056,"SINAPI-I",38200,9.1599999999999997E-3]
[97055]
[95945,"SINAPI",92802,1]
[102078,"SINAPI",102003,10.63]
[102081,"SINAPI",88315,1.01]
[102086,"SINAPI",91692,6.7000000000000004E-2]
[101997,"SINAPI",91693,0.107]
[101999,"SINAPI-I",4517,4.5759999999999996]
[101992]
[101988,"SINAPI",88239,0.187]
[101989,"SINAPI-I",20247,3.4000000000000002E-2]
[101969,"SINAPI-I",1345,1.198]
[101973,"SINAPI",88239,0.17]
[102066,"SINAPI",88262,5.5209999999999999]
[102063,"SINAPI",88239,0.438]
[102060,"SINAPI-I",40304,8.7999999999999995E-2]
[102048,"SINAPI",88239,0.75700000000000001]
[102043]
[102039,"SINAPI",88262,6.258]
[102037,"SINAPI",88239,0.49299999999999999]
[102013,"SINAPI",88262,2.855]
[102009,"SINAPI",88239,0.75700000000000001]
[102005,"SINAPI-I",40304,8.2000000000000003E-2]
[101982,"SINAPI",88262,2.9609999999999999]
[101975,"SINAPI",92273,3.96]
[101975,"SINAPI-I",6193,0.376]
[101144,"SINAPI",89031,1.95E-2]
[101148]
[101120,"SINAPI",5851,1.5100000000000001E-2]
[101129,"SINAPI",89031,3.7199999999999997E-2]
[101140,"SINAPI",88316,4.07E-2]
[101151,"SINAPI",100975,1.3]
[101215,"SINAPI",5632,2.7000000000000001E-3]
[101218]
[101257,"SINAPI",91387,1.89E-2]
[101208,"SINAPI",88316,1.0800000000000001E-2]
[101222,"SINAPI",89876,5.0700000000000002E-2]
[101224,"SINAPI",88907,8.6E-3]
[101263,"SINAPI",88908,2.5000000000000001E-3]
[101239,"SINAPI",88316,1.12E-2]
[101235,"SINAPI",5632,2.3999999999999998E-3]
[101243,"SINAPI",89883,5.8700000000000002E-2]
[101232,"SINAPI",89877,6.8999999999999999E-3]
[101250,"SINAPI",89884,1.6E-2]
[101276,"SINAPI",88908,2.2000000000000001E-3]
[90091]
[90100]
[102322,"SINAPI",88316,0.15114179999999999]
[90084,"SINAPI",88316,5.1124900000000001E-2]
[102324,"SINAPI",5679,6.7842E-2]
[102311,"SINAPI",88907,3.0247300000000001E-2]
[102285,"SINAPI",5631,3.5387599999999998E-2]
[102286,"SINAPI",5631,3.4375299999999998E-2]
[102310]
[90107]
[102358,"SINAPI-I",44271,5.9999999999999995E-4]
[102359,"SINAPI-I",44271,1.7500000000000002E-2]
[102350,"SINAPI",102899,4.0300000000000002E-2]
[101600,"SINAPI",5632,2.6245000000000001E-2]
[101599,"SINAPI",88316,0.19790099999999999]
[101591,"SINAPI",5631,0.25950899999999999]
[101592,"SINAPI-I",4472,0.19555600000000001]
[101587,"SINAPI-I",21138,0.14485600000000001]
[101578,"SINAPI",88316,0.16171099999999999]
[101607,"SINAPI",88316,0.44875599999999999]
[101574]
[101620,"SINAPI",91533,0.12520000000000001]
[101622,"SINAPI",5678,0.29647200000000001]
[104184,"SINAPI-I",20055,0.25]
[104183,"SINAPI",88248,0.19700000000000001]
[104181,"SINAPI",6260,1.23E-2]
[94590,"SINAPI",88316,0.19184850000000001]
[94572,"SINAPI",88316,0.23241500000000001]
[105810,"SINAPI-I",45184,1.25]
[100670,"SINAPI-I",39961,0.8014]
[100667,"SINAPI",88261,1.8444506000000001]
[100666,"SINAPI-I",20017,3.44]
[100711,"SINAPI",88309,0.48321760000000002]
[90801]
[91306,"SINAPI",88261,1.1126448]
[100687,"SINAPI",100659,9.6]
[91333,"SINAPI",100660,10]
[91316,"SINAPI",91304,1]
[91318,"SINAPI",100660,9.6]
[91313,"SINAPI",90821,1]
[100683,"SINAPI",100659,10]
[91325,"SINAPI",91010,1]
[100694,"SINAPI",91299,1]
[90789]
[90789,"SINAPI",88261,0.75424029999999997]
[90798,"SINAPI",105925,10]
[90838,"SINAPI",88309,4.2527005999999998]
[106148,"SINAPI",88261,5.3250450000000003]
[91297]
[90823,"SINAPI-I",11945,19.8]
[91011,"SINAPI-I",4992,1]
[91341,"SINAPI-I",7568,4.8166000000000002]
[106143,"SINAPI-I",39492,1]
[100699,"SINAPI",88309,0.182616]
[101175]
[101184,"SINAPI",90776,0.43099999999999999]
[101182,"SINAPI",102816,7.9000000000000001E-2]
[101186,"SINAPI",95579,14.867000000000001]
[101186,"SINAPI",88309,0.95799999999999996]
[101180,"SINAPI-I",41986,2.0000000000000001E-4]
[101179,"SINAPI",102905,0.24099999999999999]
[100896,"SINAPI",90778,5.1000000000000004E-3]
[100889,"SINAPI",90776,5.9999999999999995E-4]
[100889,"SINAPI",88316,7.7000000000000002E-3]
[102649,"SINAPI",90979,0.1613]
[102649,"SINAPI-I",44480,7.1999999999999995E-2]
[102646,"SINAPI",90644,0.27039999999999997]
[102651,"SINAPI",95584,0.96209999999999996]
[102652,"SINAPI",90650,0.29570000000000002]
[102648,"SINAPI",90643,3.56E-2]
[106799,"SINAPI",90675,6.1492699999999997E-2]
[106805]
[100653,"SINAPI",90674,3.1725299999999998E-2]
[106797,"SINAPI",90675,9.0346399999999993E-2]
[106802,"SINAPI",88316,0.3732801]
[106803,"SINAPI",100973,0.95345709999999995]
[100374,"SINAPI-I",21142,1]
[100366,"SINAPI",92262,1]
[100376,"SINAPI-I",4472,12.5]
[100359,"SINAPI",92259,1]
[100369,"SINAPI-I",4415,2.5]
[100362,"SINAPI-I",6193,3]
[100372,"SINAPI-I",6193,3]
[106153,"SINAPI-I",1330,0.5532222]
[106152,"SINAPI-I",11963,1.1111111]
[106158,"SINAPI",93281,1.8971999999999999E-3]
[106161,"SINAPI",88278,5.0441800000000002E-2]
[100384,"SINAPI",93282,1.2699999999999999E-2]
[100387,"SINAPI",93281,1.06E-2]
[100378,"SINAPI-I",10997,3.6533E-3]
[92618,"SINAPI",92258,1]
[92604]
[92606,"SINAPI-I",4777,15.718473400000001]
[92608,"SINAPI-I",10997,0.378]
[92552]
[92562,"SINAPI-I",4472,11]
[92554,"SINAPI-I",4425,14.5]
[92555]
[92557,"SINAPI",92259,1]
[92549,"SINAPI",88239,5.6991738999999999]
[92560,"SINAPI",88262,20.5170262]
[92561,"SINAPI-I",4425,10.5]
[106150,"SINAPI",88239,6.0595201999999997]
[92258,"SINAPI-I",11964,12]
[100392,"SINAPI",88239,0.25040000000000001]
[100394,"SINAPI",88239,0.27539999999999998]
[92572,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92579,"SINAPI",93282,5.4999999999999997E-3]
[92577,"SINAPI",88278,0.52549999999999997]
[92581]
[92540,"SINAPI-I",20247,7.0000000000000007E-2]
[97721,"SINAPI",89272,0.17849999999999999]
[97724,"SINAPI-I",44385,1]
[97740,"SINAPI",88316,7.3795000000000002]
[97738,"SINAPI",88316,31.7545]
[97736,"SINAPI-I",4517,2.8315999999999999]
[97735,"SINAPI",88309,22.497399999999999]
[97733,"SINAPI-I",2692,0.12]
[98622]
[105918,"SINAPI",97913,0.1240102]
[98637,"SINAPI",97913,0.375]
[98641,"SINAPI",90778,6.0278400000000003E-2]
[98649,"SINAPI",102856,0.18965650000000001]
[98649,"SINAPI-I",43366,16.6666667]
[100344,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[100337,"SINAPI",100892,29.066666699999999]
[100340,"SINAPI-I",44195,1.04]
[100341,"SINAPI-I",1345,0.11025]
[100353,"SINAPI",103672,9.2050400000000004E-2]
[105043,"SINAPI",88239,0.53608999999999996]
[105044,"SINAPI-I",4343,1.4666600000000001]
[105097,"SINAPI",95140,0.30934]
[105054]
[105055,"SINAPI-I",40568,1.5270000000000001E-2]
[105060,"SINAPI",88239,0.33816000000000002]
[105046,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105056,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105062,"SINAPI-I",35274,1.0915900000000001]
[105072,"SINAPI",88262,0.50280999999999998]
[105070,"SINAPI-I",45157,0.33329999999999999]
[105075,"SINAPI",88239,0.63097000000000003]
[105079,"SINAPI-I",4343,0.73329999999999995]
[105071]
[105099,"SINAPI",95140,0.28038999999999997]
[105080,"SINAPI-I",20213,1.0915900000000001]
[105082,"SINAPI-I",4335,1.1000000000000001]
[105088,"SINAPI-I",4335,1.1000000000000001]
[105041,"SINAPI-I",10527,7.2900000000000005E-4]
[93971,"SINAPI",90776,0.34699999999999998]
[93969,"SINAPI",90778,7.1979699999999994E-2]
[93969,"SINAPI-I",39013,0.375]
[93967,"SINAPI",88297,1.4215]
[104877,"SINAPI",92716,0.27950000000000003]
[104887,"SINAPI",5901,3.0700000000000002E-2]
[104852,"SINAPI",5903,5.1900000000000002E-2]
[104890,"SINAPI",5903,2.7400000000000001E-2]
[104888,"SINAPI",100981,7.9000000000000008E-3]
[104853,"SINAPI",90650,6.08E-2]
[104891,"SINAPI",90651,2.29E-2]
[104848,"SINAPI",90651,5.62E-2]
[104851,"SINAPI",90625,9.0999999999999998E-2]
[104880,"SINAPI",90776,0.18609999999999999]
[104859,"SINAPI",102839,5.0599999999999999E-2]
[104861,"SINAPI",90643,0.1202]
[104871,"SINAPI",88316,0.1077]
[104883]
[104872,"SINAPI-I",9874,0.5171]
[104866,"SINAPI-I",9874,0.5615]
[104885,"SINAPI-I",44867,3.85E-2]
[104868,"SINAPI",88316,8.4599999999999995E-2]
[104862,"SINAPI",102821,4.4499999999999998E-2]
[104869,"SINAPI-I",44919,1.1325000000000001]
[104869,"SINAPI-I",9838,0.54490000000000005]
[104882,"SINAPI",102822,1.2200000000000001E-2]
[104882,"SINAPI-I",45084,3.85E-2]
[105941]
[105938,"SINAPI",88316,1.0606500000000001]
[96121,"SINAPI-I",36246,1.1512]
[96110,"SINAPI-I",39413,1.0838000000000001]
[96109,"SINAPI-I",4812,1.0414000000000001]
[96486]
[101806,"SINAPI",101616,0.81]
[101808]
[98061,"SINAPI",97738,1.54E-2]
[98088,"SINAPI",94970,0.46810000000000002]
[98090,"SINAPI",88316,29.534800000000001]
[98090,"SINAPI-I",4720,2.9228999999999998]
[98093,"SINAPI",89996,3.9487999999999999]
[98072,"SINAPI",5679,0.50319999999999998]
[98072,"SINAPI-I",5069,3.2800000000000003E-2]
[98075,"SINAPI-I",7258,2670.2283000000002]
[98075,"SINAPI-I",4517,0.8448]
[98063]
[98064]
[98100]
[98100,"SINAPI-I",660,56.7]
[98080]
[98081,"SINAPI-I",7258,6596.3545999999997]
[98055,"SINAPI",88316,2.3759000000000001]
[98082,"SINAPI",101624,0.29899999999999999]
[98083,"SINAPI-I",6193,1.8216000000000001]
[98085]
[98087,"SINAPI",88628,1.6464000000000001]
[98086,"SINAPI-I",660,71.400000000000006]
[98067,"SINAPI",97735,0.31359999999999999]
[98069,"SINAPI",94970,1.9267000000000001]
[98071,"SINAPI",96536,2.64]
[96546,"SINAPI",88238,4.3999999999999997E-2]
[96543]
[96557,"SINAPI",90586,9.1999999999999998E-2]
[104924,"SINAPI",90587,9.9000000000000005E-2]
[96524,"SINAPI",88309,1.393]
[96528,"SINAPI-I",5074,4.2000000000000003E-2]
[104928,"SINAPI-I",40304,7.5999999999999998E-2]
[104926]
[96541]
[96532,"SINAPI",91692,0.13500000000000001]
[96542,"SINAPI-I",5073,8.0000000000000002E-3]
[96533,"SINAPI-I",6212,2.1859999999999999]
[101793,"SINAPI",88239,0.15]
[101791,"SINAPI",91693,1.7999999999999999E-2]
[92268,"SINAPI",91693,2.1999999999999999E-2]
[92269,"SINAPI-I",4517,4.4320000000000004]
[92265,"SINAPI-I",5068,0.159]
[92508,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92526,"SINAPI-I",10749,0.39700000000000002]
[103761,"SINAPI",92267,0.34100000000000003]
[92510,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92484]
[92500,"SINAPI",88239,0.223]
[92490]
[92433,"SINAPI-I",40304,1.9E-2]
[92421,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92429,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92415,"SINAPI-I",40275,0.39300000000000002]
[92423,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92469,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92449,"SINAPI-I",40304,4.9000000000000002E-2]
[92467,"SINAPI-I",6193,0.32800000000000001]
[92451,"SINAPI-I",6193,0.47399999999999998]
[92446,"SINAPI",88262,2.4820000000000002]
[92470,"SINAPI-I",40287,0.47399999999999998]
[92450,"SINAPI-I",40304,3.3000000000000002E-2]
[92468,"SINAPI-I",10749,1.1859999999999999]
[92476,"SINAPI",88239,0.20200000000000001]
[92456,"SINAPI",88239,0.3]
[105403,"SINAPI",91692,7.7724699999999994E-2]
[96253,"SINAPI",88239,0.14899999999999999]
[96258,"SINAPI-I",4517,0.12]
[92751,"SINAPI-I",4460,1.75]
[92745,"SINAPI",5631,0.16439999999999999]
[92748,"SINAPI-I",3309,0.83720000000000006]
[92754,"SINAPI",5632,0.72399999999999998]
[92758,"SINAPI-I",4730,1.3]
[104504,"SINAPI",88629,2.3400000000000001E-2]
[104512,"SINAPI",88309,1.6888000000000001]
[104501,"SINAPI",88309,1.0043]
[104510,"SINAPI",88309,1.298]
[104492,"SINAPI",5942,8.2000000000000003E-2]
[104495,"SINAPI-I",44921,1]
[104499,"SINAPI",5946,8.2000000000000003E-2]
[106550]
[104631,"SINAPI",88316,0.24806]
[87412,"SINAPI",88316,0.15626999999999999]
[102920,"SINAPI",88238,2.0899999999999998E-2]
[102922,"SINAPI",88238,2.9899999999999999E-2]
[90283,"SINAPI",88316,2.4542000000000002]
[90280,"SINAPI",88377,1.6075999999999999]
[90285,"SINAPI",88831,0.46800000000000003]
[106216,"SINAPI-I",1332,1.0754999999999999]
[106211,"SINAPI-I",11002,3.1399999999999997E-2]
[99856,"SINAPI-I",7568,3.6]
[106213,"SINAPI",88251,2.3001]
[99853,"SINAPI",88315,4.9284999999999997]
[99852,"SINAPI",88251,3.2786]
[106217,"SINAPI-I",45414,0.89429999999999998]
[106218,"SINAPI-I",45416,1.1000000000000001]
[94275,"SINAPI",88316,0.21510000000000001]
[94277,"SINAPI",88316,0.20269999999999999]
[94284,"SINAPI-I",6212,0.125]
[94287,"SINAPI-I",4517,0.2]
[94293,"SINAPI",88309,0.77390000000000003]
[94263,"SINAPI",88631,1.6000000000000001E-3]
[94272,"SINAPI",92960,5.1400000000000001E-2]
[94271,"SINAPI",88309,0.32019999999999998]
[105552,"SINAPI-I",45222,1]
[105543,"SINAPI-I",45215,1]
[100914,"SINAPI-I",43995,1]
[103787]
[103785,"SINAPI-I",44795,1]
[97597,"SINAPI",88247,0.14406250000000001]
[98549,"SINAPI-I",4015,1.1318999999999999]
[98553]
[98563,"SINAPI-I",38365,1.04]
[98576,"SINAPI",88270,2.9100000000000001E-2]
[98551,"SINAPI-I",516,0.86250000000000004]
[91934,"SINAPI",88264,0.114]
[91930,"SINAPI",88264,5.0999999999999997E-2]
[92865,"SINAPI-I",10569,1]
[92868,"SINAPI",88629,8.9999999999999998E-4]
[91940,"SINAPI",88247,0.29099999999999998]
[97562,"SINAPI-I",39274,1]
[91913,"SINAPI",88247,0.27200000000000002]
[91911]
[91893,"SINAPI-I",1884,1]
[91835]
[91847,"SINAPI-I",39245,1.1000000000000001]
[91852]
[91849]
[91870,"SINAPI",88247,0.16300000000000001]
[91865,"SINAPI-I",2684,1.0169999999999999]
[92033,"SINAPI",91946,1]
[91960,"SINAPI",88264,0.57199999999999995]
[91962,"SINAPI-I",38112,1]
[91973]
[91975,"SINAPI",91950,1]
[91879,"SINAPI",88264,0.108]
[91884,"SINAPI",88264,0.19700000000000001]
[91992]
[91993,"SINAPI",91991,1]
[92018,"SINAPI",88247,0.79]
[91994]
[95780,"SINAPI",88264,0.26334839999999998]
[95784,"SINAPI",88264,0.35028959999999998]
[95790]
[95795,"SINAPI-I",2574,1]
[95803,"SINAPI-I",2597,1]
[104403,"SINAPI",88247,0.1361801]
[95807,"SINAPI-I",12020,1]
[104405]
[95818,"SINAPI",88247,0.2003943]
[95761,"SINAPI",88264,0.218749]
[95762,"SINAPI",88247,0.1093745]
[95726,"SINAPI",88264,9.0537699999999999E-2]
[104409,"SINAPI-I",41496,1.05]
[101884,"SINAPI-I",980,1.0269999999999999]
[101938,"SINAPI",88247,1.119613]
[97411,"SINAPI",88264,0.54900000000000004]
[93663,"SINAPI-I",1571,2]
[93675,"SINAPI-I",1574,2]
[93658,"SINAPI",88264,0.12714]
[101897,"SINAPI-I",1581,3]
[106031,"SINAPI",88247,0.72713499999999998]
[93673,"SINAPI-I",1575,3]
[106029,"SINAPI-I",45393,1]
[97371,"SINAPI",88247,0.15104000000000001]
[101879,"SINAPI-I",12039,1]
[106024,"SINAPI-I",43878,3]
[106026,"SINAPI-I",43878,3]
[101874,"SINAPI",88247,2.1290249999999999]
[101553]
[101538,"SINAPI-I",11267,2]
[101544,"SINAPI-I",1090,1]
[106505,"SINAPI",88247,1.08E-3]
[106500,"SINAPI",88264,7.3000000000000001E-3]
[101565]
[101502,"SINAPI",96977,1.95]
[101502,"SINAPI-I",39997,2]
[101504,"SINAPI-I",11267,2]
[101497,"SINAPI",91872,6.05]
[101499,"SINAPI",88264,3.1568000000000001]
[101500,"SINAPI",92986,16.649999999999999]
[101494,"SINAPI",96986,1]
[101495,"SINAPI",100578,1]
[101496,"SINAPI-I",14153,0.06]
[101489,"SINAPI-I",3398,1]
[101491,"SINAPI",92984,11]
[101492,"SINAPI-I",14153,0.06]
[101509,"SINAPI-I",1094,1]
[101511,"SINAPI",87367,1.9400000000000001E-2]
[101512,"SINAPI",87367,1.9400000000000001E-2]
[101506,"SINAPI",91885,1]
[101507,"SINAPI",93673,1]
[101525,"SINAPI",93666,1]
[101526,"SINAPI",96986,1]
[101522,"SINAPI",93666,1]
[101522,"SINAPI-I",11950,4]
[101519,"SINAPI",93659,1]
[101520,"SINAPI",88247,0.2293]
[101516,"SINAPI",96986,1]
[101533,"SINAPI",88247,0.24079999999999999]
[101536,"SINAPI-I",1062,1]
[101530,"SINAPI",88247,0.34839999999999999]
[106510,"SINAPI-I",3406,3]
[106511,"SINAPI-I",436,4]
[106516,"SINAPI",88247,0.45068239999999998]
[106513,"SINAPI-I",402,6]
[106519,"SINAPI",88264,1.3151154]
[106523]
[101546,"SINAPI-I",3406,1]
[94783,"SINAPI-I",122,2.3999999999999998E-3]
[94705,"SINAPI-I",20083,7.0000000000000001E-3]
[94656,"SINAPI",88267,3.8399999999999997E-2]
[94660]
[105217,"SINAPI",88267,5.2999999999999999E-2]
[105214,"SINAPI",88248,7.4300000000000005E-2]
[105234,"SINAPI-I",813,1]
[105141,"SINAPI-I",20083,3.5999999999999997E-2]
[105229,"SINAPI",104091,6.9400000000000003E-2]
[94609,"SINAPI-I",38383,5.3199999999999997E-2]
[94724,"SINAPI-I",21114,0.04]
[94483,"SINAPI-I",3148,0.2485]
[94482,"SINAPI-I",9884,2]
[94480,"SINAPI-I",4181,1]
[94476]
[94620,"SINAPI-I",39897,8.3999999999999995E-3]
[94618,"SINAPI",88248,0.66620000000000001]
[105201]
[94745,"SINAPI-I",43844,1]
[105210,"SINAPI-I",7307,8.3999999999999995E-3]
[105205,"SINAPI",88267,0.54890000000000005]
[94675,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[94685,"SINAPI-I",1961,1]
[94619,"SINAPI",88248,0.66620000000000001]
[105157,"SINAPI-I",20083,2.1999999999999999E-2]
[105160,"SINAPI-I",20083,0.06]
[94740,"SINAPI",88267,5.1400000000000001E-2]
[94746,"SINAPI-I",37959,1]
[96751,"SINAPI-I",38436,1]
[96754,"SINAPI",104098,0.1386]
[94684,"SINAPI-I",3513,1]
[105224,"SINAPI-I",21114,0.4]
[105161,"SINAPI",88267,0.33079999999999998]
[105180,"SINAPI-I",38383,1.12E-2]
[94612,"SINAPI",88267,0.48080000000000001]
[105173,"SINAPI",88267,0.33960000000000001]
[94608,"SINAPI-I",12729,1]
[94739,"SINAPI",88248,0.40129999999999999]
[94727,"SINAPI",88267,4.2999999999999997E-2]
[96746,"SINAPI",104098,0.12939999999999999]
[96739]
[94661,"SINAPI-I",20083,1.4E-2]
[94667,"SINAPI-I",20083,0.05]
[105225]
[105211,"SINAPI-I",6314,1]
[94623,"SINAPI-I",12732,4.4999999999999998E-2]
[94759,"SINAPI",88267,0.14360000000000001]
[94464,"SINAPI",88267,0.52149999999999996]
[94718,"SINAPI",88248,6.7599999999999993E-2]
[96735]
[96721,"SINAPI",88267,0.1237]
[96723]
[94649]
[94691,"SINAPI",88248,9.2399999999999996E-2]
[94695,"SINAPI-I",122,2.23E-2]
[94477,"SINAPI",88248,0.62639999999999996]
[96762,"SINAPI",104097,0.30199999999999999]
[94701]
[94699,"SINAPI",88248,0.46400000000000002]
[105168,"SINAPI-I",45103,1]
[96821,"SINAPI",88248,0.2089]
[96832,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[104535,"SINAPI-I",45076,1]
[104528,"SINAPI-I",3148,3.3E-3]
[96875]
[96840,"SINAPI",88248,0.1804]
[96841,"SINAPI-I",3148,2.0999999999999999E-3]
[96856,"SINAPI-I",38928,1]
[104568,"SINAPI",88267,0.32679999999999998]
[96844,"SINAPI-I",38941,1]
[104573,"SINAPI",88248,0.2029]
[104577,"SINAPI-I",39293,1]
[96823,"SINAPI",88248,7.0800000000000002E-2]
[96799,"SINAPI",88267,8.7599999999999997E-2]
[104592,"SINAPI-I",45023,1]
[104551,"SINAPI",88248,0.30940000000000001]
[104560,"SINAPI-I",45032,1]
[96866,"SINAPI",88248,0.3533]
[96865,"SINAPI",88248,0.3261]
[96820,"SINAPI",88267,0.3548]
[104191,"SINAPI",88267,0.1232]
[96660,"SINAPI",104091,5.8099999999999999E-2]
[96685,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[96693,"SINAPI-I",38989,1]
[96697,"SINAPI-I",38440,1]
[96692]
[96694,"SINAPI",88248,0.44450000000000001]
[96698,"SINAPI-I",36324,1]
[96706,"SINAPI",88267,0.25290000000000001]
[104194]
[96676,"SINAPI",88267,0.1313]
[96670,"SINAPI",88248,0.1414]
[96672,"SINAPI",88248,0.2107]
[96643,"SINAPI-I",39000,1]
[96712,"SINAPI-I",38457,1]
[96714]
[104330,"SINAPI-I",44831,1]
[89710,"SINAPI-I",11739,1]
[89852,"SINAPI",88248,0.27739999999999998]
[89733,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89804,"SINAPI",88267,3.4299999999999997E-2]
[89810,"SINAPI",88267,0.2172]
[89802,"SINAPI-I",20078,0.05]
[89744,"SINAPI-I",301,2]
[89731,"SINAPI-I",20078,0.05]
[104345]
[89834,"SINAPI-I",3670,1]
[89795,"SINAPI",88267,0.2203]
[89857,"SINAPI-I",3893,1]
[89856,"SINAPI-I",20083,0.04]
[89813,"SINAPI-I",38383,8.0000000000000002E-3]
[89782,"SINAPI",88248,0.16930000000000001]
[89825,"SINAPI-I",7097,1]
[104348,"SINAPI",88267,1.14E-2]
[104348,"SINAPI-I",122,7.3000000000000001E-3]
[89429]
[89391,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[104001,"SINAPI",88248,0.1343]
[89610,"SINAPI",88248,9.2399999999999996E-2]
[89613]
[103958,"SINAPI-I",38383,1.7399999999999999E-2]
[103959,"SINAPI",88248,9.2399999999999996E-2]
[103999,"SINAPI",88248,0.12180000000000001]
[103969,"SINAPI",88248,7.8799999999999995E-2]
[89361,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89496]
[89504,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[89519,"SINAPI-I",1922,1]
[89494,"SINAPI",88267,8.5900000000000004E-2]
[89369,"SINAPI-I",38383,4.0300000000000002E-2]
[89525,"SINAPI-I",38383,3.0700000000000002E-2]
[89423,"SINAPI-I",38129,1]
[89405,"SINAPI-I",3499,1]
[89359,"SINAPI",88248,0.13109999999999999]
[89493,"SINAPI-I",38383,1.3100000000000001E-2]
[89502]
[89523,"SINAPI-I",3525,1]
[89492,"SINAPI",88267,8.5900000000000004E-2]
[89413]
[89513,"SINAPI-I",122,2.5899999999999999E-2]
[103955,"SINAPI",88248,0.12659999999999999]
[89381]
[89979,"SINAPI-I",38383,3.7100000000000001E-2]
[89372,"SINAPI-I",3854,1]
[89379,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89577,"SINAPI-I",38383,1.9E-2]
[89373,"SINAPI",88267,9.4399999999999998E-2]
[89433,"SINAPI",88267,0.1181]
[89981,"SINAPI-I",38678,1]
[89389,"SINAPI",88248,0.1111]
[89378,"SINAPI-I",3904,1]
[89558]
[89614]
[104007,"SINAPI-I",7108,1]
[89617,"SINAPI",88248,9.4100000000000003E-2]
[89395,"SINAPI-I",38383,5.0700000000000002E-2]
[104004,"SINAPI-I",20083,3.3000000000000002E-2]
[89446,"SINAPI-I",9868,1.0492999999999999]
[89448,"SINAPI",88267,2.8199999999999999E-2]
[89394]
[89399,"SINAPI-I",38383,5.4899999999999997E-2]
[89445,"SINAPI-I",7136,1]
[104006,"SINAPI-I",7129,1]
[89421,"SINAPI-I",38383,2.5999999999999999E-2]
[89435]
[89568,"SINAPI-I",20083,1.4E-2]
[89594,"SINAPI-I",9897,1]
[89759,"SINAPI",88267,9.06E-2]
[89764]
[89686,"SINAPI",88248,0.125]
[89721]
[89638,"SINAPI-I",37963,1]
[89734]
[89793,"SINAPI-I",21114,0.4]
[89729]
[89790,"SINAPI",88267,0.18]
[89756]
[89682,"SINAPI",88248,0.12909999999999999]
[89651]
[104025,"SINAPI-I",21114,0.16]
[104015]
[89703]
[89844]
[89718,"SINAPI-I",38130,1.0492999999999999]
[89767,"SINAPI-I",38020,1]
[89847,"SINAPI",88267,0.2883]
[104027,"SINAPI-I",37993,1]
[89674,"SINAPI",88248,0.10970000000000001]
[89482,"SINAPI-I",20083,4.3999999999999997E-2]
[104178,"SINAPI-I",299,1]
[89526]
[89531,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89524]
[89514,"SINAPI",88248,4.7500000000000001E-2]
[89690]
[104174,"SINAPI-I",20145,1]
[89561,"SINAPI-I",20083,2.2499999999999999E-2]
[89600]
[89669,"SINAPI-I",20083,0.04]
[89599,"SINAPI",88248,0.1158]
[104173]
[89512,"SINAPI",88248,0.40239999999999998]
[89559,"SINAPI",88267,8.5800000000000001E-2]
[89550,"SINAPI",88248,6.2700000000000006E-2]
[89704,"SINAPI",88248,0.54020000000000001]
[89687,"SINAPI-I",20177,1]
[102240,"SINAPI",91693,1.7371000000000001]
[102238,"SINAPI",88278,2.1494]
[102248,"SINAPI-I",44368,0.88900000000000001]
[102236,"SINAPI",88325,0.88119999999999998]
[106164,"SINAPI",91692,0.19159999999999999]
[106165,"SINAPI",88316,1.5829]
[102246,"SINAPI-I",44369,0.48299999999999998]
[101913]
[101914,"SINAPI",87367,4.3764999999999998E-2]
[97546,"SINAPI",88317,0.16170899999999999]
[97519,"SINAPI",88317,0.186607]
[97523]
[97489,"SINAPI",88267,0.63224999999999998]
[97547,"SINAPI-I",11002,9.3159999999999996E-3]
[97486]
[97524,"SINAPI-I",40387,1]
[101911,"SINAPI-I",10890,1]
[101910,"SINAPI",88248,0.43105599999999999]
[92675,"SINAPI-I",7307,5.6839999999999998E-3]
[92679,"SINAPI-I",7307,8.378E-3]
[92389,"SINAPI-I",7307,7.1720000000000004E-3]
[92703,"SINAPI",88248,0.68235900000000005]
[92636,"SINAPI-I",3148,3.5299999999999998E-2]
[92351,"SINAPI",88267,1.009981]
[101925,"SINAPI",88248,1.229887]
[97465]
[97444,"SINAPI",88248,0.48174600000000001]
[97450,"SINAPI-I",11002,7.8048999999999993E-2]
[92943,"SINAPI-I",3936,1]
[92926,"SINAPI-I",3937,1]
[92942,"SINAPI-I",3148,1.37E-2]
[92911,"SINAPI-I",7307,6.4279999999999997E-3]
[92950,"SINAPI",88248,0.41287299999999999]
[92948,"SINAPI",88248,0.33214500000000002]
[92912,"SINAPI-I",7307,6.4650000000000003E-3]
[101922,"SINAPI",88267,0.74662300000000004]
[97540,"SINAPI-I",11002,1.2144E-2]
[97467]
[97446]
[97514,"SINAPI-I",11002,8.8901999999999995E-2]
[92695,"SINAPI-I",7307,2.5360000000000001E-3]
[92658,"SINAPI",88248,0.28169100000000002]
[92374,"SINAPI-I",3939,1]
[92347,"SINAPI",88267,0.717302]
[92694]
[92659,"SINAPI",88267,0.30994500000000003]
[92373,"SINAPI",88267,0.54035299999999997]
[92377]
[92687,"SINAPI-I",7691,1.0357749999999999]
[92653,"SINAPI",88267,0.29589700000000002]
[92367]
[92689,"SINAPI",88267,0.107806]
[92361,"SINAPI",88248,9.7105999999999998E-2]
[92649,"SINAPI-I",21148,1.0357749999999999]
[97553,"SINAPI-I",40393,1]
[97554]
[97493,"SINAPI",88317,0.42852000000000001]
[97534,"SINAPI",88267,0.458762]
[101926]
[92639,"SINAPI-I",40396,1]
[92683,"SINAPI-I",3148,2.8799999999999999E-2]
[92358]
[101928,"SINAPI-I",7307,1.0500000000000001E-2]
[92902,"SINAPI",88267,0.44314599999999998]
[92893,"SINAPI-I",9888,1]
[92897,"SINAPI",88248,0.82156799999999996]
[100819]
[100827,"SINAPI",88267,0.16239999999999999]
[100790,"SINAPI",88267,6.5736999999999997]
[100788,"SINAPI-I",11746,3]
[100795,"SINAPI",88267,0.2276]
[100798,"SINAPI",88248,0.1203]
[100791,"SINAPI",88248,6.9000000000000006E-2]
[100805,"SINAPI-I",38830,1.0216000000000001]
[103279,"SINAPI-I",39996,1.48]
[103280,"SINAPI-I",11976,10]
[103244,"SINAPI-I",11976,6]
[103256,"SINAPI-I",1570,10]
[103265,"SINAPI-I",13294,6]
[103272,"SINAPI-I",1570,10]
[103267,"SINAPI-I",37591,2]
[103273,"SINAPI-I",43199,1]
[103249,"SINAPI-I",7568,9]
[103254,"SINAPI-I",1570,10]
[103257,"SINAPI-I",4374,6]
[103264]
[103285,"SINAPI-I",40547,0.04]
[103291,"SINAPI",91166,1]
[106045]
[106039,"SINAPI-I",39897,3.0999999999999999E-3]
[97329,"SINAPI-I",39660,1.0227269999999999]
[93085,"SINAPI",88248,0.161]
[103856,"SINAPI-I",12732,3.8E-3]
[93133]
[93068,"SINAPI",88267,0.1338]
[103887,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[93087,"SINAPI-I",39863,1]
[103857,"SINAPI-I",39863,1]
[103825,"SINAPI-I",39864,1]
[103830,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[93114,"SINAPI-I",38383,5.0299999999999997E-2]
[93120,"SINAPI-I",39870,1]
[103879,"SINAPI-I",12732,2.3999999999999998E-3]
[93078,"SINAPI-I",38383,2.8750000000000001E-2]
[103844,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103838,"SINAPI-I",12732,2.8E-3]
[103808]
[92313,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[92289,"SINAPI",88248,0.14480000000000001]
[93082,"SINAPI",88267,9.9599999999999994E-2]
[93055,"SINAPI-I",39867,1]
[103822,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[103828,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[93074]
[103878,"SINAPI",88267,0.28960000000000002]
[103842,"SINAPI-I",39880,1]
[93079,"SINAPI-I",12732,6.4000000000000003E-3]
[93124,"SINAPI-I",12732,1.7600000000000001E-2]
[93063,"SINAPI-I",39875,1]
[103850,"SINAPI",88267,0.15240000000000001]
[103854,"SINAPI-I",38383,0.10150000000000001]
[93092,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[103883,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[92329,"SINAPI-I",12732,2.8E-3]
[92330,"SINAPI",88267,0.15590000000000001]
[103826]
[92296,"SINAPI",88248,0.1166]
[103815,"SINAPI",88248,0.16189999999999999]
[93084]
[93056,"SINAPI-I",39857,1]
[103827,"SINAPI-I",38383,0.1883]
[93070,"SINAPI-I",12732,0.03]
[92317,"SINAPI",88267,0.1993]
[92300,"SINAPI-I",12732,9.5999999999999992E-3]
[92334,"SINAPI",88248,0.40229999999999999]
[92305,"SINAPI-I",12713,1.0225]
[103802,"SINAPI",88267,0.18029999999999999]
[103872,"SINAPI",88248,0.46800000000000003]
[103837,"SINAPI",88248,0.47060000000000002]
[103870,"SINAPI",88267,0.50800000000000001]
[92284,"SINAPI",88248,0.1071]
[103901,"SINAPI",88248,0.32690000000000002]
[103867,"SINAPI-I",12732,9.5999999999999992E-3]
[105113,"SINAPI-I",1347,6.5625]
[105128,"SINAPI",88309,0.55600000000000005]
[105115,"SINAPI",88262,1.1140000000000001]
[98456,"SINAPI",91692,3.0499999999999999E-2]
[98445,"SINAPI",88262,1.0209999999999999]
[98448,"SINAPI-I",6194,1.7404999999999999]
[105125,"SINAPI",91693,0.1391]
[105124,"SINAPI-I",6194,1.7404999999999999]
[105131]
[105132,"SINAPI",91693,6.1499999999999999E-2]
[98459,"SINAPI",94974,6.1000000000000004E-3]
[106056,"SINAPI-I",43345,1]
[101959,"SINAPI",103674,4.2000000000000003E-2]
[106058,"SINAPI",88316,0.13300000000000001]
[106051,"SINAPI",88316,0.216]
[106052,"SINAPI",88262,0.192]
[106071,"SINAPI-I",6193,2.04]
[106072,"SINAPI-I",6193,2.04]
[101964,"SINAPI",103674,5.3999999999999999E-2]
[101948,"SINAPI",103674,6.3E-2]
[106061,"SINAPI",92273,0.87]
[101953,"SINAPI-I",6193,1.6]
[96624,"SINAPI",91278,0.03]
[96621,"SINAPI-I",4718,1.38]
[104045,"SINAPI",88246,0.18029999999999999]
[104084,"SINAPI",88316,4.2099999999999999E-2]
[104036]
[104063,"SINAPI",88316,8.0799999999999997E-2]
[104064]
[104076,"SINAPI-I",20078,3.1300000000000001E-2]
[104073,"SINAPI",88246,0.3947]
[104072,"SINAPI-I",306,3]
[99811]
[99810,"SINAPI-I",13261,3.1432799999999997E-2]
[99806]
[99816,"SINAPI-I",44329,0.12872739999999999]
[101375,"SINAPI-I",40861,1]
[88241,"SINAPI-I",37371,1]
[101379,"SINAPI-I",40864,1]
[93564,"SINAPI-I",43470,1]
[90769]
[90769,"SINAPI-I",43486,1]
[100303,"SINAPI-I",37370,1]
[101383,"SINAPI-I",40864,1]
[88249]
[88250,"SINAPI",95319,1]
[101388,"SINAPI-I",40863,1]
[101389,"SINAPI-I",40862,1]
[88257,"SINAPI-I",37370,1]
[101394,"SINAPI-I",41068,1]
[101397]
[95308,"SINAPI-I",6114,1.154E-2]
[95314]
[95398]
[101302,"SINAPI-I",40931,6.2599999999999999E-3]
[101315,"SINAPI-I",40922,2.325E-2]
[101322]
[95344]
[95347,"SINAPI-I",4093,5.0899999999999999E-3]
[101345,"SINAPI-I",41036,1.2330000000000001E-2]
[101350]
[95377]
[100299]
[93561,"SINAPI-I",40861,1]
[101401,"SINAPI-I",40862,1]
[93572,"SINAPI-I",40864,1]
[93567,"SINAPI-I",43474,1]
[101407,"SINAPI-I",40862,1]
[102919,"SINAPI-I",37371,1]
[88273,"SINAPI-I",43459,1]
[88274]
[88275,"SINAPI",95342,1]
[90780,"SINAPI-I",37371,1]
[88277,"SINAPI-I",2701,1]
[105535,"SINAPI-I",37371,1]
[88281,"SINAPI-I",37373,1]
[88283]
[101424,"SINAPI-I",43500,1]
[101426,"SINAPI-I",43500,1]
[101428,"SINAPI-I",40861,1]
[88292,"SINAPI-I",4250,1]
[88295,"SINAPI-I",37373,1]
[101436,"SINAPI-I",40862,1]
[88299,"SINAPI-I",43488,1]
[88302]
[88301,"SINAPI-I",37370,1]
[88306,"SINAPI",95368,1]
[88308,"SINAPI-I",43465,1]
[88310,"SINAPI-I",37371,1]
[88312]
[88313,"SINAPI-I",4752,1]
[88316,"SINAPI-I",37372,1]
[88317,"SINAPI-I",6160,1]
[88323,"SINAPI-I",43483,1]
[94296,"SINAPI-I",43505,1]
[100309,"SINAPI-I",37371,1]
[88322,"SINAPI-I",37370,1]
[99061]
[99060,"SINAPI",88262,2.3182999999999998]
[99063,"SINAPI",91693,2.0999999999999999E-3]
[105010,"SINAPI",90781,8.0100000000000005E-2]
[100878,"SINAPI-I",37329,2.2034999999999999E-2]
[95471,"SINAPI",88267,1.4805942000000001]
[86899,"SINAPI-I",7568,6]
[93441]
[93441,"SINAPI-I",45333,1]
[100871,"SINAPI",88267,1.128414]
[106764,"SINAPI",88267,0.37613799999999997]
[86901,"SINAPI",88274,0.89662189999999997]
[106765,"SINAPI",88267,0.56420700000000001]
[106775,"SINAPI-I",45666,1]
[86941]
[100858,"SINAPI-I",4351,2]
[106767]
[86872,"SINAPI",88267,1.8752450000000001]
[86874,"SINAPI",88316,0.43028660000000002]
[86929,"SINAPI",86879,1]
[86928]
[86910]
[86916,"SINAPI-I",11831,1]
[101637,"SINAPI-I",1022,3]
[101638,"SINAPI",88264,0.57399999999999995]
[101659,"SINAPI-I",21127,1.4E-2]
[101657,"SINAPI",88264,0.2064]
[101661,"SINAPI",88247,1.2190000000000001]
[104247]
[87795,"SINAPI",88316,0.372]
[87820]
[104251,"SINAPI",88309,0.97899999999999998]
[104222,"SINAPI",87369,4.2099999999999999E-2]
[104230,"SINAPI",88316,0.96099999999999997]
[104258,"SINAPI",87369,4.9299999999999997E-2]
[104220,"SINAPI",90669,0.47489999999999999]
[104205,"SINAPI",87292,5.28E-2]
[104207,"SINAPI",88316,0.372]
[104209,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[104213,"SINAPI",90669,1.1493]
[104217,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104249,"SINAPI",88309,1.0760000000000001]
[104264,"SINAPI",87292,5.4300000000000001E-2]
[87809,"SINAPI",88316,1.216]
[87821]
[87550,"SINAPI",88309,0.3468]
[87536,"SINAPI",88316,0.187]
[87527,"SINAPI",87292,3.04E-2]
[104956,"SINAPI",88316,0.30249999999999999]
[104955]
[90406,"SINAPI",88309,0.64749999999999996]
[106631,"SINAPI",88316,0.91624839999999996]
[106636,"SINAPI",5940,3.77778E-2]
[106640,"SINAPI",5877,5.3914499999999997E-2]
[106643,"SINAPI",106363,0.3775]
[106654,"SINAPI",88316,1.0204135000000001]
[106655,"SINAPI",96029,5.3914499999999997E-2]
[106661]
[106602]
[106600,"SINAPI",106372,5.8758400000000002E-2]
[106579,"SINAPI",106369,5.6584099999999998E-2]
[106595]
[106613,"SINAPI",106374,8.4707900000000003E-2]
[103313,"SINAPI",88309,0.76910000000000001]
[103300,"SINAPI-I",44452,1]
[103293,"SINAPI",5952,0.51700000000000002]
[103308,"SINAPI",5795,0.15359999999999999]
[103303,"SINAPI-I",44449,1]
[105188]
[87839,"SINAPI-I",36887,0.22800000000000001]
[105108,"SINAPI",93288,27.74]
[105111,"SINAPI",93288,36.06]
[98503]
[98516,"SINAPI",88441,0.61129999999999995]
[100065,"SINAPI",88245,1.10425E-2]
[91598,"SINAPI-I",39315,1.2191666999999999]
[100066,"SINAPI-I",39315,0.705627]
[91595]
[99235,"SINAPI",88309,0.41499999999999998]
[99434,"SINAPI",88262,0.13400000000000001]
[99432,"SINAPI",88262,0.112]
[99433,"SINAPI",88309,0.85499999999999998]
[104423]
[105819,"SINAPI",88316,0.03]
[91515,"SINAPI",88316,3.7999999999999999E-2]
[91522,"SINAPI",88309,0.1]
[103081]
[104726,"SINAPI",88316,2.5000000000000001E-2]
[96369,"SINAPI",88316,0.31]
[104723,"SINAPI-I",39435,20.186800000000002]
[96361,"SINAPI",88316,0.23699999999999999]
[96359,"SINAPI-I",39419,0.91169999999999995]
[96358,"SINAPI-I",39432,0.74070000000000003]
[96370,"SINAPI-I",39432,0.74070000000000003]
[104721,"SINAPI-I",39419,2.1373000000000002]
[96362,"SINAPI-I",39443,0.4803]
[103211,"SINAPI",5952,2.5667]
[103217,"SINAPI",87298,6.4000000000000003E-3]
[103201,"SINAPI",88316,0.92549999999999999]
[103213,"SINAPI",102486,1.6199999999999999E-2]
[103204,"SINAPI",88309,0.70030000000000003]
[103195]
[103193]
[103188]
[103194,"SINAPI-I",42436,1]
[95005,"SINAPI-I",2692,1.6999999999999999E-3]
[95003,"SINAPI-I",4517,0.45]
[95006,"SINAPI-I",4517,0.2]
[94994,"SINAPI",88262,0.13009999999999999]
[104626,"SINAPI-I",34493,1.2315]
[104383,"SINAPI",5684,3.0999999999999999E-3]
[92402,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[104429,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[92396]
[104439,"SINAPI",88260,0.19120000000000001]
[104430,"SINAPI",88316,0.1512]
[104427,"SINAPI",91278,9.6699999999999994E-2]
[104437,"SINAPI",88260,0.46210000000000001]
[104433,"SINAPI-I",695,1.0034000000000001]
[92398,"SINAPI",91278,0.12609999999999999]
[92393,"SINAPI",91278,5.7799999999999997E-2]
[97116,"SINAPI-I",42407,0.76046000000000002]
[97111,"SINAPI",88309,9.1240000000000002E-2]
[97112,"SINAPI-I",4517,0.15667]
[103907]
[103911,"SINAPI",97115,7.6144000000000003E-2]
[103906,"SINAPI",95270,9.3559999999999997E-3]
[97105,"SINAPI",97114,0.16]
[97107,"SINAPI-I",42409,0.4]
[97108,"SINAPI",97113,1]
[103914,"SINAPI",95282,6.8250000000000003E-3]
[103914,"SINAPI-I",5069,1.7700000000000001E-3]
[103918,"SINAPI",90587,2.8826999999999998E-2]
[103920,"SINAPI",95283,3.1585000000000002E-2]
[103921,"SINAPI-I",4517,5.1332999999999997E-2]
[103923,"SINAPI",95283,4.3431999999999998E-2]
[103923,"SINAPI-I",44787,1.0596395999999999]
[103912,"SINAPI",95271,3.6924999999999999E-2]
[103912,"SINAPI-I",4517,0.15546699999999999]
[101968]
[104100,"SINAPI",88325,1.145]
[103615,"SINAPI",5930,8.3400000000000002E-2]
[103637,"SINAPI",5903,0.1275]
[103638,"SINAPI-I",44545,1]
[103594,"SINAPI",5928,1.6299999999999999E-2]
[103595,"SINAPI",103224,5.2930600000000001E-2]
[103609,"SINAPI",103225,2.89249E-2]
[103618,"SINAPI",103225,0.1400952]
[103618,"SINAPI",5903,0.22009999999999999]
[103619,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103641,"SINAPI",103224,0.1313975]
[103642,"SINAPI-I",43366,1.4120999999999999]
[103642,"SINAPI",5928,2.76E-2]
[103621,"SINAPI",88316,1.4628000000000001]
[103622,"SINAPI",5901,4.3920000000000001E-2]
[103644,"SINAPI",103243,0.42899130000000002]
[103632,"SINAPI",103243,3.0719699999999999E-2]
[103632,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103645,"SINAPI",5930,0.65810000000000002]
[103601,"SINAPI-I",44690,0.83059879999999997]
[103646,"SINAPI",5678,5.9999999999999995E-4]
[103602,"SINAPI",5678,5.9999999999999995E-4]
[103603,"SINAPI",103230,0.20401859999999999]
[103611,"SINAPI",88297,9.6500000000000002E-2]
[103589,"SINAPI-I",44688,9.2187000000000005E-2]
[103648,"SINAPI",88316,5.7967000000000004]
[103604,"SINAPI",5678,8.0000000000000004E-4]
[103649,"SINAPI",5678,8.9999999999999998E-4]
[103612,"SINAPI",103224,1.93043E-2]
[103590,"SINAPI",5901,5.0000000000000001E-3]
[103650]
[103629,"SINAPI",91283,2E-3]
[103651,"SINAPI",91285,1.4703999999999999]
[103635]
[103630,"SINAPI",88316,4.8047000000000004]
[103652,"SINAPI",5901,0.1094]
[103614,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103592,"SINAPI-I",44431,1]
[96126,"SINAPI",88310,0.3836]
[96134]
[88416,"SINAPI",88310,0.13569999999999999]
[95626,"SINAPI-I",7356,0.20615]
[104648,"SINAPI-I",3767,8.0199999999999994E-2]
[104638]
[104639]
[88489,"SINAPI",88316,5.4399999999999997E-2]
[102198,"SINAPI-I",3767,0.4]
[102233]
[102210,"SINAPI",88310,0.1903]
[102212,"SINAPI-I",44374,0.1128]
[102224,"SINAPI-I",10475,0.3044]
[100716,"SINAPI",88306,5.3900000000000003E-2]
[100758,"SINAPI",88310,1.3559000000000001]
[100759,"SINAPI-I",7292,0.41339999999999999]
[100761,"SINAPI-I",7288,0.41339999999999999]
[100752,"SINAPI-I",5330,6.0600000000000001E-2]
[102499,"SINAPI-I",41967,0.08]
[102506,"SINAPI-I",12815,0.04]
[102503]
[102509,"SINAPI",88316,0.151]
[102494,"SINAPI-I",44072,0.2016]
[102496,"SINAPI-I",12815,0.02]
[102516,"SINAPI-I",7348,9.4E-2]
[101730]
[98679,"SINAPI",87304,3.1E-2]
[106787,"SINAPI",95276,8.0505099999999996E-2]
[101735,"SINAPI-I",4794,1.06]
[104162,"SINAPI-I",6085,0.04]
[101725,"SINAPI",88316,1.9530607]
[101729]
[106783,"SINAPI",88316,6.3482200000000003E-2]
[106790,"SINAPI",88309,0.28059770000000001]
[98686,"SINAPI",88256,1.0561526000000001]
[98697]
[100604,"SINAPI",5928,7.46E-2]
[100579,"SINAPI",5928,7.4779999999999999E-2]
[100610,"SINAPI",5930,0.98652010000000001]
[100615,"SINAPI",88247,1.9809635999999999]
[100618,"SINAPI",88247,3.4874909000000001]
[100592,"SINAPI",5930,0.98652010000000001]
[100595]
[100600,"SINAPI",88264,4.3670454999999997]
[105976,"SINAPI",88247,7.8419999999999998E-4]
[105972,"SINAPI-I",421,2]
[105967,"SINAPI",5928,0.18010000000000001]
[105964,"SINAPI-I",45346,1]
[105962]
[105956,"SINAPI-I",45352,1]
[105953,"SINAPI",88247,0.54620000000000002]
[105955,"SINAPI",88247,0.61830909999999994]
[99283,"SINAPI",88628,0.48630000000000001]
[99293,"SINAPI",88316,11.8185]
[99278,"SINAPI",88628,1.38E-2]
[97985,"SINAPI",96536,0.31419999999999998]
[98409,"SINAPI",88316,0.36370000000000002]
[99241,"SINAPI",87316,5.7099999999999998E-2]
[99276,"SINAPI",88316,21.153300000000002]
[99266,"SINAPI",87316,5.7099999999999998E-2]
[99269,"SINAPI",88628,0.5464]
[99296,"SINAPI",89995,9.0800000000000006E-2]
[99299,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99321,"SINAPI-I",25067,127.575]
[99325,"SINAPI",89995,9.8400000000000001E-2]
[99306,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99327,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98013,"SINAPI",88316,18.994800000000001]
[98019,"SINAPI",100475,0.84770000000000001]
[97999,"SINAPI",100475,0.47639999999999999]
[98005]
[98031,"SINAPI",88309,29.905999999999999]
[98037,"SINAPI-I",660,36.225000000000001]
[98025,"SINAPI",89998,3.3317999999999999]
[98045,"SINAPI-I",25067,174.82499999999999]
[98039,"SINAPI",89995,9.8400000000000001E-2]
[101809,"SINAPI",88628,0.12509999999999999]
[99280,"SINAPI",97740,0.12720000000000001]
[99242,"SINAPI",87316,3.2199999999999999E-2]
[99248]
[102457,"SINAPI",5678,0.33379999999999999]
[98405,"SINAPI",100475,0.58250000000000002]
[97988,"SINAPI",88316,13.801399999999999]
[97978]
[102139,"SINAPI-I",7258,146.40379999999999]
[99290,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99290,"SINAPI-I",5069,4.4499999999999998E-2]
[99271,"SINAPI",101624,1.4448000000000001]
[99271,"SINAPI",88309,33.543399999999998]
[99294,"SINAPI-I",25067,210.7593]
[99252,"SINAPI",88628,0.40570000000000001]
[99265,"SINAPI",89995,0.1046]
[99267,"SINAPI",89998,4.8125999999999998]
[99274,"SINAPI-I",4517,0.63360000000000005]
[99286,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99326,"SINAPI",88907,0.36259999999999998]
[99287,"SINAPI-I",2692,3.2099999999999997E-2]
[99301,"SINAPI",101624,1.3068]
[99301,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[99320,"SINAPI-I",4491,0.64380000000000004]
[99322,"SINAPI",101624,1.9008]
[99310,"SINAPI-I",25067,465.50279999999998]
[99303,"SINAPI",101624,2.2187999999999999]
[99303,"SINAPI",97736,1.6916]
[99308,"SINAPI-I",25067,448.95769999999999]
[99308,"SINAPI-I",660,77.7]
[98010,"SINAPI",97736,0.64159999999999995]
[98010,"SINAPI-I",5069,5.0299999999999997E-2]
[98014,"SINAPI-I",4517,0.6996]
[98016,"SINAPI",88309,37.592399999999998]
[97994,"SINAPI",88316,11.742800000000001]
[97996,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[98408,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98002,"SINAPI",92767,27.424399999999999]
[98406,"SINAPI",88309,33.428199999999997]
[98030,"SINAPI",100475,1.3213999999999999]
[98032,"SINAPI",92767,51.622399999999999]
[98034,"SINAPI-I",2692,3.4700000000000002E-2]
[98036,"SINAPI-I",2692,3.7199999999999997E-2]
[98022,"SINAPI",5678,0.30919999999999997]
[98024,"SINAPI",88316,30.407499999999999]
[98028,"SINAPI",88316,37.324100000000001]
[98046,"SINAPI",89995,0.24299999999999999]
[98038,"SINAPI",89995,0.19689999999999999]
[98042,"SINAPI",101624,2.7347999999999999]
[98048,"SINAPI",94970,3.6282999999999999]
[97955,"SINAPI",5678,5.9900000000000002E-2]
[97934,"SINAPI",88907,0.26919999999999999]
[97947,"SINAPI",88628,0.43190000000000001]
[97961,"SINAPI-I",43386,1]
[97951,"SINAPI-I",43386,1]
[97952,"SINAPI",88309,29.2332]
[97957,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[97936,"SINAPI",88309,2.8243999999999998]
[97956,"SINAPI",88309,9.5631000000000004]
[97949,"SINAPI",88628,0.53879999999999995]
[98051,"SINAPI",100475,0.40679999999999999]
[99272,"SINAPI",88628,0.29160000000000003]
[99268,"SINAPI-I",43441,1]
[97976,"SINAPI",88309,7.1527000000000003]
[97974]
[102487,"SINAPI",90587,0.63770000000000004]
[94975]
[94964,"SINAPI",88830,0.82589999999999997]
[102477,"SINAPI-I",370,0.69169999999999998]
[94966,"SINAPI",88377,1.4490000000000001]
[94974,"SINAPI-I",370,0.8538]
[94968,"SINAPI-I",370,0.83250000000000002]
[104834,"SINAPI-I",1106,92.843699999999998]
[104839]
[104831,"SINAPI-I",44956,0.92559999999999998]
[103765,"SINAPI",88316,0.89680000000000004]
[103780,"SINAPI",88316,0.1051]
[103779,"SINAPI-I",44396,0.57499999999999996]
[103776,"SINAPI-I",44669,1]
[106267,"SINAPI-I",45535,1]
[106269,"SINAPI-I",45535,1]
[106278]
[106293,"SINAPI",88247,0.128056]
[106289]
[106291,"SINAPI-I",34714,1]
[106302,"SINAPI-I",1570,7]
[106285,"SINAPI-I",45547,1]
[103053,"SINAPI",88245,0.02]
[97088]
[103068]
[103069,"SINAPI",97087,1]
[103062,"SINAPI",97087,1]
[103066,"SINAPI",103054,6.28]
[103058]
[97098]
[97100]
[103056,"SINAPI",97096,0.33500000000000002]
[90466]
[91191,"SINAPI",88248,4.82E-2]
[91176]
[91180,"SINAPI-I",397,1.6667000000000001]
[91175,"SINAPI",88267,0.19239999999999999]
[104763,"SINAPI",102274,0.81089999999999995]
[90441,"SINAPI",102274,0.81089999999999995]
[90452,"SINAPI-I",39995,3.3799999999999997E-2]
[104784,"SINAPI",88267,0.21659999999999999]
[90459,"SINAPI",88248,0.40289999999999998]
[104788,"SINAPI",102275,0.1]
[104764,"SINAPI-I",11267,3.9375]
[96562,"SINAPI-I",39029,0.5]
[96563,"SINAPI-I",39997,7]
[101866,"SINAPI",88316,0.214]
[101867,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101863,"SINAPI",97635,1]
[101864,"SINAPI-I",370,5.6800000000000003E-2]
[104385,"SINAPI-I",4720,2.0400000000000001E-2]
[104386,"SINAPI",88260,0.59319999999999995]
[101844,"SINAPI-I",1379,136.66370000000001]
[101846,"SINAPI-I",4721,0.66020000000000001]
[101837,"SINAPI",5867,1.54E-2]
[101829,"SINAPI",88316,4.2000999999999999]
[101833,"SINAPI-I",1379,136.66370000000001]
[101819,"SINAPI",88628,2.0400000000000001E-2]
[104369,"SINAPI-I",4720,4.3999999999999997E-2]
[102099,"SINAPI",5869,0.67820000000000003]
[93000]
[93026,"SINAPI-I",1878,1]
[93024,"SINAPI",88247,0.51300000000000001]
[93011]
[93017,"SINAPI-I",1895,1]
[98296]
[98289,"SINAPI",88247,1.3424999999999999E-2]
[98291,"SINAPI",88264,2.1100000000000001E-2]
[98293,"SINAPI-I",11919,1.05]
[98278,"SINAPI",88247,3.6075000000000003E-2]
[100556]
[98304]
[100560,"SINAPI-I",11250,1]
[106084,"SINAPI",88264,1.2902940000000001]
[103404,"SINAPI",88246,0.57740000000000002]
[103398,"SINAPI",88246,9.2399999999999996E-2]
[103424]
[103431,"SINAPI",88246,0.18190000000000001]
[103484,"SINAPI",103163,1.2422]
[103461,"SINAPI",88316,8.2900000000000001E-2]
[103462,"SINAPI",93422,0.36549999999999999]
[103477,"SINAPI",93421,0.36020000000000002]
[103464,"SINAPI",93421,3.15E-2]
[103444,"SINAPI",88316,3.3494999999999999]
[103448,"SINAPI",5928,0.49930000000000002]
[103453,"SINAPI",5930,1.9003000000000001]
[103456,"SINAPI",93421,1.3208]
[103393,"SINAPI-I",44543,1]
[103381]
[103384]
[103386,"SINAPI",5928,2.69E-2]
[103442]
[103439]
[106447,"SINAPI",88316,97.394275399999998]
[106449,"SINAPI",93288,18.240657299999999]
[106453,"SINAPI",93287,13.535416700000001]
[106456,"SINAPI",88309,2.0004911999999999]
[106430,"SINAPI",105984,6.0938888999999996]
[106441,"SINAPI",93287,2.9723611000000001]
[106435,"SINAPI-I",45611,1]
[106443,"SINAPI",94966,0.105888]
[106421]
[106439,"SINAPI",105985,3.0187816000000001]
[87244,"SINAPI",88256,1.1559999999999999]
[104613,"SINAPI",88316,0.29330000000000001]
[87269,"SINAPI-I",1381,4.91]
[104615]
[87248,"SINAPI-I",1287,1.0570999999999999]
[104606,"SINAPI-I",1287,1.1217600000000001]
[104595,"SINAPI-I",34357,0.106]
[87261,"SINAPI-I",37595,9.1300000000000008]
[88650,"SINAPI-I",1381,0.63919999999999999]
[103753,"SINAPI",102274,4.2299999999999997E-2]
[103752,"SINAPI-I",39397,5.5E-2]
[103758,"SINAPI",88309,0.31359999999999999]
[103740,"SINAPI",88309,8.0999999999999996E-3]
[103749,"SINAPI",103668,4.3099999999999999E-2]
[103744,"SINAPI-I",44752,0.2]
[103750]
[103735,"SINAPI",88309,1.1299999999999999E-2]
[103702,"SINAPI",88316,1.2123999999999999]
[103698,"SINAPI",88316,0.75819999999999999]
[103704]
[103711,"SINAPI",5930,4.8051000000000004]
[103715,"SINAPI",5928,2.1225999999999998]
[103721,"SINAPI",88316,43.157499999999999]
[103725,"SINAPI",5930,2.2481]
[103730,"SINAPI",88278,3.5021]
[103695,"SINAPI",102486,2.24E-2]
[104752]
[104754,"SINAPI",88247,0.18629999999999999]
[96974,"SINAPI-I",867,1.05]
[96975,"SINAPI",88264,0.38529999999999998]
[104746,"SINAPI",88247,0.1905]
[98463,"SINAPI-I",7572,1]
[104994,"SINAPI-I",45115,1]
[104998,"SINAPI",88248,0.64800000000000002]
[95648,"SINAPI-I",37957,2]
[95650,"SINAPI-I",3148,3.9600000000000003E-2]
[95653,"SINAPI-I",38029,0.94440000000000002]
[95657]
[95659]
[95661,"SINAPI-I",38434,2]
[95663,"SINAPI",104091,4.7148000000000003]
[95666,"SINAPI-I",38982,0.96]
[95667,"SINAPI-I",38979,9.2803000000000004]
[95671,"SINAPI",88267,7.3506999999999998]
[95672]
[95642,"SINAPI-I",3148,3.9600000000000003E-2]
[95643,"SINAPI-I",38383,0.57210000000000005]
[95647,"SINAPI",88248,5.8379000000000003]
[95637,"SINAPI-I",6017,1]
[95635,"SINAPI-I",3729,1]
[98531]
[98525]
[94229]
[94227,"SINAPI",93282,1.83E-2]
[94222,"SINAPI",93281,6.3E-3]
[94224,"SINAPI",88323,0.433]
[94231,"SINAPI",93281,1.32E-2]
[94226,"SINAPI",93281,1E-4]
[94446,"SINAPI",88316,0.52100000000000002]
[94198,"SINAPI",93281,2.4E-2]
[94218,"SINAPI",93281,2.5000000000000001E-3]
[94449]
[102107,"SINAPI-I",7620,1]
[102108,"SINAPI-I",7615,1]
[105451,"SINAPI-I",45147,4.7000000000000002E-3]
[105411]
[105420,"SINAPI",90686,3.56E-2]
[105497,"SINAPI",90687,0.1096]
[105452,"SINAPI",90686,7.46E-2]
[105427,"SINAPI",67826,2.3E-3]
[105496,"SINAPI",89876,2.3E-3]
[105504,"SINAPI",5928,0.12909999999999999]
[105493,"SINAPI",5678,3.7000000000000002E-3]
[105500,"SINAPI",89876,7.7999999999999996E-3]
[105464]
[105501,"SINAPI-I",45147,1.8599999999999998E-2]
[105502,"SINAPI-I",45147,1.35E-2]
[105408,"SINAPI-I",45148,5.9299999999999999E-2]
[105508]
[100223,"SINAPI",88316,0.27972000000000002]
[100227,"SINAPI",88316,5.0700000000000002E-2]
[100204]
[100257]
[100253,"SINAPI",88316,1.318667]
[100271,"SINAPI",88316,3.146833]
[100267]
[106709]
[100982,"SINAPI",91387,1.2783600000000001E-2]
[100978,"SINAPI",91387,1.1177299999999999E-2]
[100980,"SINAPI",89884,7.1013999999999999E-3]
[100993,"SINAPI",88908,8.7373999999999993E-3]
[106723,"SINAPI",106251,0.1213919]
[101465,"SINAPI",5928,8.0649600000000002E-2]
[101478,"SINAPI",5928,3.2965800000000003E-2]
[106735]
[106738]
[106754,"SINAPI",106256,9.7635299999999994E-2]
[101481,"SINAPI",88316,0.40279700000000002]
[106749,"SINAPI",106251,0.104307]
[106713,"SINAPI",88316,0.70413150000000002]
[106715,"SINAPI",5826,4.1047100000000003E-2]
[106746,"SINAPI",106248,0.63125319999999996]
[106719,"SINAPI",90693,7.0550000000000002E-2]
[100943,"SINAPI",89877,4.4730000000000004E-3]
[100940]
[100937,"SINAPI",67826,4.1666700000000001E-2]
[106682,"SINAPI",106248,8.3333000000000001E-3]
[100950]
[100963,"SINAPI",5903,1.2524999999999999E-3]
[100955,"SINAPI",6260,7.8279000000000005E-3]
[100966]
[106306,"SINAPI",91486,4.1000000000000003E-3]
[104389,"SINAPI",89035,4.0000000000000002E-4]
[104378,"SINAPI",5841,6.0000000000000001E-3]
[106308,"SINAPI-I",4720,7.3299999999999997E-3]
[106309,"SINAPI-I",4221,3.0402499999999999E-2]
[106303,"SINAPI",88314,8.9999999999999993E-3]
[106304,"SINAPI",83362,4.9100000000000001E-5]
[106305,"SINAPI",91486,1.4E-3]
[97808,"SINAPI-I",4721,7.3299999999999997E-3]
[104380,"SINAPI-I",4721,7.3299999999999997E-3]
[106311,"SINAPI",5839,8.0000000000000004E-4]
[106312,"SINAPI",5811,5.0000000000000001E-4]
[106313,"SINAPI",95632,1.34E-2]
[103152,"SINAPI",88248,1.2907999999999999]
[103145,"SINAPI",88267,1.9272]
[103149,"SINAPI",5930,0.89200000000000002]
[103110,"SINAPI",88267,2.0367999999999999]
[103114,"SINAPI",5928,0.57530000000000003]
[103123,"SINAPI",88267,1.087]
[103127]
[103090,"SINAPI",88267,0.1532]
[103096,"SINAPI",5930,0.17929999999999999]
[103089,"SINAPI",88267,0.12470000000000001]
[101098,"SINAPI",95580,13.186999999999999]
[101102,"SINAPI",90776,0.36499999999999999]
[101107,"SINAPI",95576,1.4830000000000001]
[101096]
[101100,"SINAPI",90778,0.151]
[101105,"SINAPI",95576,2.2469999999999999]
[101109,"SINAPI",95579,13.185]
[106179,"SINAPI-I",45496,1]
[106184,"SINAPI",88316,6.671888]
[106196]
[106198,"SINAPI",88278,11.387669000000001]
[96394,"SINAPI",95122,5.9508E-3]
[96394,"SINAPI-I",4720,0.69667000000000001]
[104360,"SINAPI",100641,1.0241800000000001E-2]
[104362,"SINAPI",5940,5.2144000000000001E-3]
[104359,"SINAPI",90776,3.39502E-2]
[106102,"SINAPI-I",45421,0.1225188]
[104374]
[105527]
[105527,"SINAPI",5940,1.14611E-2]
[105528,"SINAPI",88316,2.4132799999999999E-2]
[105523,"SINAPI",90776,1.20664E-2]
[105034,"SINAPI",88309,0.188]
[93205,"SINAPI-I",660,5.34]
[93197,"SINAPI",92270,7.5999999999999998E-2]
[105028,"SINAPI",88316,7.9000000000000001E-2]
[105026,"SINAPI",89995,1.0999999999999999E-2]
[105024,"SINAPI",92270,9.4E-2]
[105036,"SINAPI",87294,1.5E-3]
[93184,"SINAPI-I",2692,6.0000000000000001E-3]
[102150]
[102171,"SINAPI-I",39432,5.21]
[106315]
[102173,"SINAPI-I",12815,6.0999999999999999E-2]
[102165,"SINAPI-I",21107,1]
[102162,"SINAPI-I",20259,7.2869999999999999]
[102164,"SINAPI-I",10493,1]
[102180,"SINAPI-I",34360,0.83899999999999997]
[102188,"SINAPI",88316,1.5314439]
[102191]
[103044,"SINAPI-I",6033,1]
[103047,"SINAPI",88267,8.5999999999999993E-2]
[94492,"SINAPI",88267,0.1133]
[94495,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[94498,"SINAPI-I",6028,1]
[89353,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103049,"SINAPI",88248,7.9500000000000001E-2]
[103019,"SINAPI-I",10904,1]
[94796]
[95252,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[99620,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[99619,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[99634,"SINAPI",88267,0.72250000000000003]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"NOVO","index":1,"n_rows":58,"n_cols":4,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Novidades da Versão"]
[]
[]
["V2.0"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D7<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alteração da extensão do arquivo “Referência mm–aaaa” de xls para xlsm."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D9<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para importar os relatórios do SINAPI no novo formato."]
[null,null,{"$f":"IF(D10<>\"\",\"▪\",\"\")","v":""}]
["V2.1"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D13<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para continuar importando também no antigo formato do SINAPI."]
[]
["V2.2"]
[null,"Busca"]
[null,null,{"$f":"IF(D17<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Busca]."]
[]
["V2.3"]
[null,"GERAL"]
[null,null,{"$f":"IF(D21<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Substituição da função própria “@CONCATENAR” pela função “=concat()” nativa do Excel, para evitar incompatibilidade com versões antigas do MS Excel."]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D23<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D25<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Fixação do nome “Composição” na coluna FONTE nas linhas de título das composições."]
[null,null,{"$f":"IF(D26<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna FONTE), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D28<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a cor das células com lista suspensa (coluna EMPRESA e ÍNDICE RETROAÇÃO), para manter o padrão da Planilha Múltipla."]
[]
["V2.4"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D32<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Importar Banco Qualquer]."]
[null,null,{"$f":"IF(D33<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Exibidas as colunas J:K quem apresentam os percentuais dos preços de insumos Atribuídos São Paulo (% AS)."]
[]
["V2.5"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D37<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar Banco Qualquer] para evitar o erro “estouro” caso a aba Banco tenha mais de 32.767 linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D38<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formatação, para exibir na cor vermelha, os códigos dos insumos e composições sem custo."]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D40<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na formação das linhas de título das composições para ajuste automático da altura da linha."]
[null,null,{"$f":"IF(D41<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na fórmula dos preços totais dos itens dos insumos/composições (alterada a função “truncar” para a função “arredondar”)."]
[null,null,{"$f":"IF(D42<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Alterada a lista suspensa nas células na coluna FONTE para exibir apenas as fontes disponíveis na aba Banco."]
[null,null,{"$f":"IF(D43<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D45<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de legenda das cores das células."]
[]
["V2.6"]
[null,"Banco"]
[null,null,{"$f":"IF(D49<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Inclusão de alerta de erro, na célula B4, para indicar se a extensão do arquivo está errada (diferente de \"xlsm\") e se o nome do arquivo está errado, tendo por referência a data base de preço do SINAPI (célula B3)."]
[null,null,{"$f":"IF(D50<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Correção na macro [Limpar Banco]. Que estava ocultando a coluna H e causando erro na macro [Importar SINAPI] antigo (até 2024)."]
[null,null,{"$f":"IF(D51<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar SINAPI] para ocultar as colunas J:K (percentual Atribuído São Paulo) para o SINAPI antigo (até 2024)."]
[]
["V2.7"]
[null,"Composições"]
[null,null,{"$f":"IF(D55<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Importar TXT(s)] para incluir o autoajuste da altura das linhas."]
[null,null,{"$f":"IF(D56<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Excluir Linhas Vazias] para execução mais rápida e para informar, na barra de status, o nº da linha que está sendo excluída."]
[null,"Cotações"]
[null,null,{"$f":"IF(D58<>\"\",\"▪\",\"\")","v":"▪"},"Ajuste na macro [Adicionar Linhas] para corrigir a numeração automática dos índices e empresas."]

{"sheet":"Banco","index":2,"n_rows":245073,"n_cols":12,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.7",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO",null,null,{"$f":"MID(CELL(\"nome.arquivo\"),SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))+1,SEARCH(\"]\",CELL(\"nome.arquivo\"))-SEARCH(\"[\",CELL(\"nome.arquivo\"))-1)","v":"Referência 04-2026.xlsm"}]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE",null,null,{"$f":"MID(L1,1,LEN(L1)-IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",4,5))","v":"Referência 04-2026"}]
[null,"04/2026",null,"BELO HORIZONTE",null,null,null,null,"C = COLETADO",null,null,{"$f":"IF(LEFT(RIGHT(L1,4),1)=\".\",RIGHT(L1,3),RIGHT(L1,4))","v":"xlsm"}]
[null,{"$f":"IF(L3<>\"xlsm\",\"Extensão do arquivo: xlsm\",IF(DATABASE=\"\",\"\",IF(L2<>L4,\"Nome arquivo: \" & L4,\"\")))","v":""},null,"12/05/2026",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO",null,null,{"$f":"IF(B3=\"\",\"\",_xlfn.CONCAT(\"Referência \",TEXT(B3,\"mm\"),\"-\",TEXT(B3,\"aaaa\")))","v":"Referência 04-2026"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição 96556_ADP-01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"96556_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":959.58999999999992},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":983.17999999999984},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE(B8,\" \",C8)","v":"Composição 96555_ADP-01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"96555_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":789.94999999999993},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":804.35},"Composições"]
["Composição 103682_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"103682_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":956.41},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":976.6099999999999},"Composições"]
["Composição 103669_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"103669_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":937.04},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":956.17},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 92463_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"92463_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":71.03},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":73.640000000000015},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 104994_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"104994_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":43.51},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":46.029999999999994},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 93674_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"93674_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.19},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":11.65},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 91947_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"91947_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.9700000000000006},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":9.2900000000000009},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":43.39},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":46},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 101873_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"101873_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":232.37},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":235.26},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 97096_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"97096_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":605.82000000000005},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":607.16},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 4030_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"4030_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.36},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":6.36},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":133383.28},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":142860.76},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B20,\" \",$C20)","v":"Cotação COT - 01 "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 01 "},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BANCO FRANCÊS SETE RÉGUAS 1,50X0,75"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1382},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1382},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B21,\" \",$C21)","v":"Cotação COT - 02 "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 02 "},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LIXEIRA METALON MADEIRA 0,75CM DE ALTRURA "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":930},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":930},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B22,\" \",$C22)","v":"Cotação COT- 03"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT- 03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BALISADORES DE PISO 18W"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":196.5},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":196.5},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B23,\" \",$C23)","v":"Cotação COT - 04"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FONTE DE ÁGUAS 10M - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":330000},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":330000},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B24,\" \",$C24)","v":"Cotação COT - 05"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 05"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação COT- 06",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT- 06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação COT - 07",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 07"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"POSTE 5 GLOBOS 4,90M ALUMÍNIO FUNDIDO "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"Um"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14497},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":14497},"Cotações"]
["Cotação COT - 08",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"POSTE 02 GLOBOS 4.94M ALUMÍNIO FUNDIDO "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"Um"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9584},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":9584},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
["Cotação COT - 10",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FITA DE LED 3000K PARA AMBIENTE EXTERNO COMPLETA "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":65.900000000000006},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":65.900000000000006},"Cotações"]
["Cotação COT - 11 ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 11 "},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BALISADORES DE PISO 24W"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UM"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":268},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":268},"Cotações"]
["Cotação COT - 12",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"REVESTIMENTO DE MADEIRA MACIÇA PARA BANCOS "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":160},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":160},"Cotações"]
["Cotação COT -13 ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT -13 "},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MÃO FRANCESA CLÁSSICA 1,2XC1,20 FERRO FUNDIDO "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":975},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":975},"Cotações"]
["Cotação COT - 14 ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 14 "},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"LUMINARIA COM BRAÇO REPUBLICANO MÉDIA 1.29M "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1680.7},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1680.7},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B35,\" \",$C35)","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",116.56,116.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",3,3,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.05,0.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.14000000000000001,0.14000000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.18,0.18,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",0.89,0.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.35,3.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.39,3.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.05,3.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.26,3.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.88,1.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.97,1.97,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.61,1.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.65,1.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.4000000000000004,4.4000000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.8600000000000003,4.8600000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.77,3.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",7.04,7.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5.86,5.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.4,5.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",7.92,7.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.97,6.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",18.73,18.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.36,1.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",1.02,1.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",2.8,2.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",2.0099999999999998,2.0099999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",3.26,3.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.5,0.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",13.63,13.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",8.9499999999999993,8.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",10.26,10.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",15.86,15.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",35.4,35.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",4.26,4.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",79.989999999999995,79.989999999999995,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",23.89,23.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",7.3,7.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",6.98,6.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",8.9499999999999993,8.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",8.9,8.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",9.49,9.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",8.23,8.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",6.52,6.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",6.76,6.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",6.8,6.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",5.89,5.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",6.79,6.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",7.46,7.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.98,7.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",7.17,7.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",7.21,7.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",6.74,6.74,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B99,\" \",$C99)","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",6.43,6.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",5.6,5.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",30.13,30.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",33.4,33.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",37.729999999999997,37.729999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",59.68,59.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",68.209999999999994,68.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",93.63,93.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",17.96,17.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",24.03,24.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",6.31,6.31,null,"C"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",12.37,12.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",65.27,65.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",51.08,51.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN",94.47,94.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",24.64,24.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",55.25,55.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",18.72,18.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",63.18,63.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",48.85,48.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.92,0.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",1.01,1.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",7.03,7.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",4.18,4.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",9.51,9.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",5.04,5.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",12.61,12.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",21.95,21.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",30.27,30.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",12.79,12.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",13.91,13.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",20.93,20.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",31.33,31.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",29.61,29.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.19,8.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",56.8,56.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",35.08,35.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",18.36,18.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",17.57,17.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",51.74,51.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",301.66000000000003,301.66000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",241.17,241.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",344.81,344.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",436.02,436.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",12.25,12.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",229.45,229.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",325.13,325.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",194.15,194.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",43.67,43.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",55.27,55.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",138.21,138.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",49.21,49.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",42.08,42.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",38.270000000000003,38.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.6999999999999993,9.6999999999999993,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",74.63,74.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",24.36,24.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",16.23,16.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B163,\" \",$C163)","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",13.49,13.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",31.12,31.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.64,6.64,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",15.85,15.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.58,6.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.35,7.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.82,6.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",3592.45,3592.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",4499.63,4499.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",6096.28,6096.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",7230.26,7230.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.62,1.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",10.82,10.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",20.07,21.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",3553.41,3835.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",20.07,21.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",3553.41,3835.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN"]
["SINAPI-I 45208","SINAPI-I",45208,"ALICATE AMPERIMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A","UN",238.24,238.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 45250","SINAPI-I",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",44.01,44.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",45.05,45.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",299.08999999999997,299.08999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",148.35,148.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",185.18,185.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",285.58,285.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 45197","SINAPI-I",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN",227.76,227.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",305.44,305.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 45206","SINAPI-I",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",60.34,60.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",2.41,2.41,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",402.54,402.54,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",25.16,27.15,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",4450.3999999999996,4803.2700000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",3,3,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",12.18,12.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",10.039999999999999,10.039999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",20.22,20.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",31.71,31.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",10.45,10.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",15.85,15.85,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B227,\" \",$C227)","v":"SINAPI-I 307"},"SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",40.06,40.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",65.62,65.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",90.95,90.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",89.4,89.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",6.65,6.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",2.94,2.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.36,5.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.88,5.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN",666.49,666.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN",1050.52,1050.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN",1475.08,1475.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN",137.88999999999999,137.88999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN",179.62,179.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN",434.54,434.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",10.23,10.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",15.46,15.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",12.64,12.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",22.07,22.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",26.34,26.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",31.41,31.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",37.26,37.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",50.79,50.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",62.58,62.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",72.599999999999994,72.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",91.21,91.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",558.4,558.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1925.95,1925.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",675.4,675.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",907.18,907.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1270.05,1270.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",163.29,163.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN",76.2,76.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",117.52,117.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN",394.62,394.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",281.55,281.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",217.72,217.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",285.76,285.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",154.22,154.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",207.41,207.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN",544.30999999999995,544.30999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",389.43,389.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",244.93,244.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",517.09,517.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",635.02,635.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",889.04,889.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",3738.81,3738.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",54.72,54.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",21.85,23.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3868.7,4175.4399999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",9843.3799999999992,9843.3799999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 34476","SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",5133.7299999999996,5133.7299999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",6813.46,6813.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",6363.4,6363.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN",3028.5,3028.5,null,"C"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",22291.439999999999,22291.439999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN",28767.55,28767.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN",41854.53,41854.53,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B291,\" \",$C291)","v":"SINAPI-I 42425"},"SINAPI-I",42425,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2202.04,2202.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",3269,3269,null,"C"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",4518.07,4518.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",1966.61,1966.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",8477.84,8477.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9504.35,9504.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5140.5,5140.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10737.9,10737.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",14758.45,14758.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",17905.79,17905.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6218.28,6218.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6695.73,6695.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",9895,9895,null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11447.55,11447.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11975.6,11975.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",5196.66,5196.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6440.51,6440.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",9570.4500000000007,9570.4500000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",9921.14,9921.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",11385.23,11385.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1767.28,1767.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1911.74,1911.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2542.88,2542.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2835.7,2835.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3330.94,3330.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3749.79,3749.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1513.97,1513.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1667.05,1667.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",4737.46,4737.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",4997.0600000000004,4997.0600000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",6631.15,6631.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",8034.52,8034.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9037.49,9037.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",23.59,23.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",20.89,20.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.21,1.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.1000000000000001,1.1000000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",19.920000000000002,19.920000000000002,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",26.18,26.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",28.41,28.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",23.14,23.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",26.89,26.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",19.920000000000002,19.920000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 45245","SINAPI-I",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN",48.39,48.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",177,177,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",179.31,179.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",177,177,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",88.5,88.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",2031.41,2031.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.68,0.68,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.26,1.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.39,2.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.74,0.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 37552","SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",3.78,3.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",3.04,3.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",600.13,600.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
[{"$f":"CONCATENATE($B355,\" \",$C355)","v":"SINAPI-I 6077"},"SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",23.95,25.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",4237.8100000000004,4573.8100000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",121.54,131.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",21499.200000000001,23203.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",128.22999999999999,138.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",22682.38,24480.799999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",132.27000000000001,142.77000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",23399.03,25254.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.2799999999999998,2.2799999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.27,1.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.69,0.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.71,4.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",8.57,8.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.82,0.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.27,1.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",11.96,11.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG",12.94,12.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG",15.34,15.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG",17.21,17.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",20.11,21.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",3559.28,3841.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",44.29,44.29,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",94.25,94.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",52.5,52.5,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",16.12,17.399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2854.48,3080.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",20.73,22.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",3668.46,3959.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",32.25,34.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",5708.27,6160.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",16.46,17.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2913.51,3144.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",21.99,23.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",3894.01,4202.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",37.04,39.979999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",6551.85,7071.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",40.98,40.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 45262","SINAPI-I",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN",12.2,12.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",25.96,28.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",4595.28,4959.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",446.74,446.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",618.39,618.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",751.9,751.9,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B419,\" \",$C419)","v":"SINAPI-I 42319"},"SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",673.74,673.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",239,239,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",262.63,262.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",529.55999999999995,529.55999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 45195","SINAPI-I",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN",5741.02,5741.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 45226","SINAPI-I",45226,"BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L","UN",15.18,15.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",10.039999999999999,10.039999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",271.45,271.45,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",340.26,340.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",766.78,766.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",664.9,664.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",394.5,394.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",266,266,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",353.71,353.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",512.47,512.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",260.01,260.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",309.19,309.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",722.53,722.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1151.22,1151.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1442.41,1442.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",300.98,300.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN",951.44,951.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",12.14,12.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1127.4100000000001,1127.4100000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1243.6600000000001,1243.6600000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",502.55,502.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",767.53,767.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",822.1,822.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",8.06,8.06,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",3.82,3.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",7.58,7.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",9.8800000000000008,9.8800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",31.01,31.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",15.38,15.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",23.12,23.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",41.61,41.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",82.39,82.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",20.59,20.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",25.77,25.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",30.85,30.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",421.42,421.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",483.65,483.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",523.29,523.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",185.54,185.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",206.06,206.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",219.71,219.71,null,"C"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",230.18,230.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",112.55,112.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",129.06,129.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",139.6,139.6,null,"C"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN",146.18,146.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",450.67,450.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN",52.11,52.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN",57.15,57.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39380","SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN",7.83,7.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",215.45,215.45,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",133.43,133.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",287.73,287.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",166.79,166.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",446.07,446.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA","KG"]
[{"$f":"CONCATENATE($B483,\" \",$C483)","v":"SINAPI-I 10535"},"SINAPI-I",10535,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",6225,6225,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",8489.2099999999991,8489.2099999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",7786.52,7786.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR","UN",25322.03,25322.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",30776.82,30776.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",23.17,25.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",4100.13,4425.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN",15.47,15.47,null,"C"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN",17.489999999999998,17.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.84,0.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.41,1.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.93,1.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.86,0.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.66,1.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.9,0.9,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.4,1.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.6,1.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.0699999999999998,2.0699999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.14,2.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.94,2.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",1.03,1.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.5099999999999998,2.5099999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.1800000000000002,2.1800000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.81,2.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",130.96,130.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",77.41,77.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 10,0 MPA","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 12,0 MPA","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 16,0 MPA","UN",5.85,5.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 6,0 MPA","UN",4.54,4.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.53,5.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.32,4.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",4.8099999999999996,4.8099999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.37,4.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) - FBK 10,0 MPA","UN",5.69,5.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) - FBK 12,0 MPA","UN",5.85,5.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) - FBK 16,0 MPA","UN",6.71,6.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) - FBK 6,0 MPA","UN",4.83,4.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.35,6.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.78,4.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.08,5.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",7.4,7.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",7.72,7.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",8.3699999999999992,8.3699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",8.93,8.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.98,5.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",6.67,6.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN",22.34,22.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",11.6,11.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",59.93,59.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",43.95,43.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.8,3.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.41,3.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.1900000000000004,4.1900000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.52,5.52,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B547,\" \",$C547)","v":"SINAPI-I 674"},"SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",93.31,93.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",137.06,137.06,null,"C"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",209.96,209.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.35,3.35,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN",15.28,15.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN",14.85,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.63,2.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3,3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.97,2.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.62,3.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",72.63,72.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",79.900000000000006,79.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",83.01,83.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",131.62,131.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",78.64,78.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",62.26,62.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",93.93,93.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",71,71,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",78.91,78.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",112.61,112.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",71,71,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",85.2,85.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",58.79,58.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",223.95,223.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",1114.6500000000001,1114.6500000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",16106.59,16106.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",1084.83,1084.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1828.66,1828.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",3253.09,3253.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2735.26,2735.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",9646.8799999999992,9646.8799999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",1960.32,1960.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",75884.649999999994,75884.649999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",81301,81301,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",6750,6750,null,"C"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",7973.43,7973.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",12656.25,12656.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",116564.3,116564.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",29.63,29.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",43.9,43.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",77.27,77.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",35.57,35.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",19.34,19.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",26.22,26.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 45203","SINAPI-I",45203,"BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM","UN",10.92,10.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.44,0.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.73,0.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",1.1200000000000001,1.1200000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.08,0.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",0.12,0.12,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.24,0.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.23,0.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.5,0.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.73,0.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",33.28,33.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN",10.28,10.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN",15.42,15.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN",35.26,35.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN",60.19,60.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN",84.86,84.86,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B611,\" \",$C611)","v":"SINAPI-I 39892"},"SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN",264.51,264.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN",23.07,23.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",23.07,23.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN",23.07,23.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",23.07,23.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",17.73,17.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN",18.12,18.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",18.12,18.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",11.15,11.15,null,"C"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",11.15,11.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN",6.39,6.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN",6.39,6.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",49.81,49.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN",49.81,49.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN",49.81,49.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",49.81,49.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",30.95,30.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",30.95,30.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN",30.95,30.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",73.42,73.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",71.38,71.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN",71.73,71.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN",73.42,73.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",7.7,7.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN",135.66,135.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",135.66,135.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN",135.66,135.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN",371.28,371.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN",392.29,392.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN",420.83,420.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.67,0.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.08,1.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.38,2.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.12,4.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.7,7.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.36,3.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.18,3.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 834","SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.12,4.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.79,4.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.45,6.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",11.49,11.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",14.27,14.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",18.63,18.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",21.31,21.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",26.72,26.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",27.92,27.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",29.54,29.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",21.75,21.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",26.43,26.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",22.8,22.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",8.57,8.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",7.82,7.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",87.67,87.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",91.58,91.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",94.44,94.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",84.37,84.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",48.7,48.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",52.11,52.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",57.12,57.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",59.41,59.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",104.81,104.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",105.66,105.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",85.31,85.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",100.22,100.22,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B675,\" \",$C675)","v":"SINAPI-I 39920"},"SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.19,7.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",167.2,167.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",171.24,171.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",162.46,162.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.33,1.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",9.65,9.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",8.1999999999999993,8.1999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.96,3.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.84,3.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",29.34,29.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",33.75,33.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",60.58,60.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.78,5.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.89,2.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.3,1.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.85,7.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.95,6.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",10.52,10.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.59,1.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.23,1.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",14.8,14.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",17.829999999999998,17.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",12.38,12.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",9.48,9.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",6.48,6.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.82,3.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",40.86,40.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",21.08,21.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39679","SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",81.430000000000007,81.430000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",60.93,60.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",5.0599999999999996,5.0599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",88.55,88.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",18.809999999999999,18.809999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",20.92,20.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",1.87,1.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",66.67,66.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",63.62,63.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",63.02,63.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",62.11,62.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",62.11,62.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",62.11,62.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",62.87,62.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",68.150000000000006,68.150000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",69.180000000000007,69.180000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",68.150000000000006,68.150000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",69.12,69.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",147.28,147.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",3.19,3.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",293.25,293.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",62.13,62.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",7.33,7.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",13.44,13.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",170.76,170.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",206.7,206.7,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B739,\" \",$C739)","v":"SINAPI-I 857"},"SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",22.48,22.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",239.15,239.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",32.04,32.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",47.19,47.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",67.22,67.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",88.79,88.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",127.71,127.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.84,0.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",1.1399999999999999,1.1399999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.8,1.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",12.99,12.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",138.24,138.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",174.35,174.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",18.57,18.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",210.63,210.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.85,2.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",277.04000000000002,277.04000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",29.07,29.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",42.38,42.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.7300000000000004,4.7300000000000004,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",58.99,58.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.8,6.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",87,87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",115.3,115.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",2.4300000000000002,2.4300000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",151.85,151.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",183.97,183.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",19.73,19.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",225.97,225.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",3.39,3.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",300.27999999999997,300.27999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",30.59,30.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",389.61,389.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",43.23,43.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",5.2,5.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39249","SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",523.85,523.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",63.93,63.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",626.65,626.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",7.56,7.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",89.43,89.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",116.12,116.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",153.86000000000001,153.86000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",204.59,204.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",20.14,20.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",254.73,254.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",333.64,333.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",31.82,31.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",43.56,43.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",60.3,60.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",7.65,7.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",83.14,83.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",114.77,114.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",3.99,3.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",3.05,3.05,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",5.65,5.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",4.17,4.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",8.14,8.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",21.43,21.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",5.26,5.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",12.9,12.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",18.77,18.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.18,7.18,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B803,\" \",$C803)","v":"SINAPI-I 34621"},"SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",17.79,17.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",26.42,26.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",9.58,9.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",23.11,23.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",35.299999999999997,35.299999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",7.18,7.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",41.13,41.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",642.9,642.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",65.5,65.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",10.83,10.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",113.26,113.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",156.9,156.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",16.670000000000002,16.670000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",213.01,213.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",25.53,25.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",321.43,321.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",401.87,401.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.73,0.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.4,1.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.25,2.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.74,2.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.49,3.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",6.4,6.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",12.15,12.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",102.04,102.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",17.78,17.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",28.76,28.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",42.1,42.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",8.75,8.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",63.07,63.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",15.42,15.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",18.29,18.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",92239.51,92239.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",69160.83,69160.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",21.75,21.75,null,"C"]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",32.380000000000003,32.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",46.26,46.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",809.86,809.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",5.43,5.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",33.32,33.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",39.799999999999997,39.799999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",19.5,19.5,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",38.130000000000003,38.130000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",31.03,31.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",27.78,27.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5338.19,5338.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1067.6300000000001,1067.6300000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",8044.6,8044.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1339.9,1339.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12708.44,12708.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",1985.71,1985.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",497.68,497.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",3062.19,3062.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3813.64,3813.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",716.54,716.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",692.97,692.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",492.1,492.1,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1135.8499999999999,1135.8499999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1288.45,1288.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2221.1999999999998,2221.1999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",297.58999999999997,297.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",460.32,460.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN",100.68,100.68,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B867,\" \",$C867)","v":"SINAPI-I 43434"},"SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",108.86,108.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",199.58,199.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",349.26,349.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",633.21,633.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",1133.98,1133.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",167.82,167.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",308.44,308.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",391.9,391.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",86.83,86.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",144.24,144.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",279.41000000000003,279.41000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",580.59,580.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",915.34,915.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",314.12,314.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",333.81,333.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1105.26,1105.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",50,50,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN",154.22,154.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",414.77,414.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",271.56,271.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",343.5,343.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",284.5,284.5,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",347.54,347.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN",47.77,47.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",55.38,55.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",88.47,88.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",75.489999999999995,75.489999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",165.29,165.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.43,1.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN",3.04,3.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN",3.04,3.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",42.39,42.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",51.85,51.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",85.26,85.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 43096","SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",282.60000000000002,282.60000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",171.84,171.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",253.04,253.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",95.73,95.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",56.71,56.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",670.87,670.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN",29.18,29.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN",57.36,57.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN",92.19,92.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN",137.88999999999999,137.88999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN",184.04,184.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN",222.41,222.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN",281.89999999999998,281.89999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN",20.46,20.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN",67.19,67.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",6.17,6.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",613.98,613.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1291.95,1291.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",55.62,55.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2523.63,2523.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",123.2,123.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",204.15,204.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",305.20999999999998,305.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",382.31,382.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2401.08,2401.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",768.29,768.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",243.48,243.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",394.25,394.25,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B931,\" \",$C931)","v":"SINAPI-I 43095"},"SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",186.22,186.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",5.55,5.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",8.02,8.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN",110.67,110.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",1606.04,1606.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",2694.4,2694.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",3388.8,3388.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",97.22,97.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",230.6,230.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN",508.02,508.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",26.26,26.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",110.44,110.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",75.239999999999995,75.239999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",49.13,49.13,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",59.22,59.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",1.07,1.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG",0.19,0.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",17.100000000000001,18.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",3026.63,3266.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",181.95,181.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M",26.19,26.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M",26.4,26.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M",31.2,31.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M",31.2,31.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M",86.05,86.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M",33.770000000000003,33.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M",43.99,43.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M",26.19,26.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M",16.88,16.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",40.54,40.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",49.54,49.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",64.78,64.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",105.1,105.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 10544","SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",135.94,135.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",254.05,254.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",1.88,1.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",463081.06,463081.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",494250,494250,null,"C"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",510992.17,510992.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",538777.03,538777.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",561040.52,561040.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",707089.17,707089.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",683935.14,683935.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",670577.04,670577.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",275578.33,275578.33,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",125.34,125.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",17.03,17.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",20.12,20.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.09,3.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.71,3.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.44,6.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.35,5.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.83,6.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.96,2.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",5.39,5.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",10.220000000000001,10.220000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",26.87,26.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",56.62,56.62,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B995,\" \",$C995)","v":"SINAPI-I 4777"},"SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",64.64,64.64,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",38,38,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",60.11,60.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",60.33,60.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",64.2,64.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",101.61,101.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",21.38,21.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",17.309999999999999,17.309999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",11.35,11.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",6.02,6.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN",5.85,5.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",55.7,55.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",30.88,30.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",79.400000000000006,79.400000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",7.78,7.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN",5.85,5.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",132.82,132.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.61,5.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.98,1.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.59,2.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14,14,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",68.63,68.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.58,11.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.41,1.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.41,1.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.31,2.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.4400000000000004,4.4400000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.01,8.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1195","SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.48,13.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",23.59,23.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.52,10.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.88,4.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.77,8.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",38.700000000000003,38.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",9.6999999999999993,9.6999999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",25.27,25.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",71.12,71.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",78.33,78.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",21.01,21.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",14.11,14.11,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",182.55,182.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",310.17,310.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",50.92,50.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN",73.650000000000006,73.650000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN",66.77,66.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN",129.15,129.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN",116.21,116.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",18.53,20,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",3278.61,3538.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",27.76,29.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",4914.1899999999996,5303.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",4237.8100000000004,4573.8100000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",23.95,25.86,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",21.23,21.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1059,\" \",$C1059)","v":"SINAPI-I 2711"},"SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",257.76,257.76,null,"C"]
["SINAPI-I 45235","SINAPI-I",45235,"CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS","UN",1660.68,1660.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",21500,21500,null,"C"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",33979.019999999997,33979.019999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",36384.61,36384.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",41496.5,41496.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 45194","SINAPI-I",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",241.78,241.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",743085.88,743085.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",752111.09,752111.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",855000,855000,null,"C"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",1048442.89,1048442.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",28.68,30.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",5074.51,5476.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",7778.24,7778.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",10370.99,10370.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1807.44,1807.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",3988.84,3988.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",32.840000000000003,32.840000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1546.79,1546.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1031.17,1031.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG",34.06,34.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG",8.65,8.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG",9.48,9.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG",10.09,10.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG",9.5,9.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG",8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 1318","SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG",8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG",9.3000000000000007,9.3000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG",9.3000000000000007,9.3000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG",7.84,7.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG",10.78,10.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG",11.22,11.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG",10.75,10.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG",11.72,11.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG",10.34,10.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG",11.2,11.2,null,"C"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG",11.27,11.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG",11.76,11.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG",14.11,14.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG",10.25,10.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG",8.5399999999999991,8.5399999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG",8.4600000000000009,8.4600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG",9.76,9.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG",8.68,8.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG",9.6199999999999992,9.6199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG",9.94,9.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG",8.51,8.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG",9.76,9.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",42.58,42.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",47.16,47.16,null,"C"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",59.85,59.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",85.96,85.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",31.13,31.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",40.68,40.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",44.76,44.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",48.84,48.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",60.63,60.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",91.58,91.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",33.58,33.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",41.07,41.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",34.28,34.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",36.15,36.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",44.11,44.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",58.64,58.64,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1123,\" \",$C1123)","v":"SINAPI-I 34675"},"SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",71.5,71.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",20.58,20.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",27.67,27.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2",86.04,86.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2",100.46,100.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2",130.28,130.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR",95,95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",83.19,83.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",48.39,48.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",59.96,59.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",69.55,69.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",100.19,100.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",35.159999999999997,35.159999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",40.01,40.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",49.12,49.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",60.94,60.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",18.68,18.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",30.95,30.95,null,"C"]
["SINAPI-I 45248","SINAPI-I",45248,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10\"","UN",81.349999999999994,81.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 45243","SINAPI-I",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN",263.06,263.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 45252","SINAPI-I",45252,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 6\"","UN",46.14,46.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 45246","SINAPI-I",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",213.82,213.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 20971","SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",14.19,14.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 45247","SINAPI-I",45247,"CHAVE FIXA 19 X 22 MM","UN",31.01,31.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",94.44,94.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",23.91,23.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",12.39,12.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",27.15,27.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",93.95,93.95,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",303.89999999999998,303.89999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",5.22,5.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",15.64,15.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.78,0.78,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",4.1500000000000004,4.1500000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.75,0.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",155.49,155.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",162.49,162.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",49.96,49.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",169.91,169.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",25.11,25.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",25.79,25.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",22.76,22.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.87,7.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",10.130000000000001,10.130000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",12.23,12.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",11.97,11.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",17.68,17.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",14.98,14.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",18.07,18.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 45237","SINAPI-I",45237,"COLHER DE PEDREIRO 9\", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO","UN",24.75,24.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN",9900,9900,null,"C"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN",8310.9699999999993,8310.9699999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN",12267.39,12267.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",68.930000000000007,68.930000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",74.430000000000007,74.430000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",85.22,85.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",102.83,102.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",116.79,116.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",138.88,138.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",37.869999999999997,37.869999999999997,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1187,\" \",$C1187)","v":"SINAPI-I 1360"},"SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",44.19,44.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 45300","SINAPI-I",45300,"COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO","UN",2548.66,2548.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",20.86,20.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",14.91,14.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",618.89,618.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",643.11,643.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",650.33000000000004,650.33000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",669.17,669.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",730.76,730.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",745,745,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",653.24,653.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",593.77,593.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",550,550,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",569.69000000000005,569.69000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",652.87,652.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",662.34,662.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",612.63,612.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",565.5,565.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",587.26,587.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",650.04,650.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",631.47,631.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",584.35,584.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",620.11,620.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",654.47,654.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",682.43,682.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",650.33000000000004,650.33000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",603.20000000000005,603.20000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",669.17,669.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",629.24,629.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",699.21,699.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",747.05,747.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",798.89,798.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",519.30999999999995,519.30999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",527.79999999999995,527.79999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",22.24,22.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",17.11,17.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",17.37,17.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",23.02,23.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.08,13.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",18.41,18.41,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",305.2,305.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",40.82,40.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",30.71,30.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",25.05,25.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",14.89,14.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",59.88,59.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",166.28,166.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",14.91,14.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",277.01,277.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",47.21,47.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",37.5,37.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",24.22,24.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",14.45,14.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",71.900000000000006,71.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",212.64,212.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.41,15.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",331.76,331.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",56.56,56.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",42.52,42.52,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1251,\" \",$C1251)","v":"SINAPI-I 2586"},"SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",28.62,28.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",17.66,17.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",76.63,76.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",239.26,239.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",17.77,17.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",328.32,328.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",176.16,176.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",52.46,52.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",44.96,44.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",27.39,27.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",21.4,21.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",81,81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",197.02,197.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",23.46,23.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 2584","SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",327.99,327.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",13.64,13.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",13.04,13.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",16.04,16.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",14.35,14.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",12.76,12.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.4,14.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",12.45,12.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",11.45,11.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",16.73,16.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",14.37,14.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",16.73,16.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",14.37,14.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",16.04,16.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",14.35,14.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",12.76,12.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",20.9,20.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.35,15.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",20.9,20.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",15.85,15.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",23.89,23.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",17.649999999999999,17.649999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",17.07,17.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",47.97,47.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",99.77,99.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",42,42,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",15.99,15.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",33.92,33.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN",24.03,24.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN",24.36,24.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN",30.23,30.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN",42.61,42.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",32.68,32.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",21.12,21.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",16.96,16.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.99,12.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",155.55000000000001,155.55000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",66.209999999999994,66.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",187.56,187.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",14.11,14.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",345.21,345.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",64.819999999999993,64.819999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",57.77,57.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",25.24,25.24,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1315,\" \",$C1315)","v":"SINAPI-I 1598"},"SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",17.100000000000001,17.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",97.87,97.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",19.84,19.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",16.07,16.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",3.61,3.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",13.2,13.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",21.62,21.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",29.02,29.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",8.65,8.65,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",45.52,45.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",56.5,56.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",10.16,10.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",76.87,76.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1550","SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",10.72,10.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",13.4,13.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",18.8,18.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",7.59,7.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",28.06,28.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",42.42,42.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",11.7,11.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",7.49,7.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",5.33,5.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.5499999999999998,2.5499999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",29.43,29.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.96,12.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",42.75,42.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.99,2.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",67,67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1655.09,1655.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",19.68,19.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",26.15,26.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",23.42,23.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",30.17,30.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",48.28,48.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",59.11,59.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",96.34,96.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",371.71,371.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",539.80999999999995,539.80999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",149.58000000000001,149.58000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.24,0.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",85.96,85.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.4600000000000009,9.4600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",13.13,13.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN",438.17,438.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1832.24,1832.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",2740.35,2740.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",191.4,191.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",6183.84,6183.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",403.19,403.19,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1379,\" \",$C1379)","v":"SINAPI-I 1629"},"SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",15049.99,15049.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",770.69,770.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",156.09,156.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",214.72,214.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN",4727.67,4727.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7271.24,7271.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",332.32,332.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",8680.2900000000009,8680.2900000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",594.35,594.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",21336.58,21336.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1116.0899999999999,1116.0899999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",147,147,null,"C"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1533.68,1533.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 14211","SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",51.73,51.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",6.15,6.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",401.39,401.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.71,1.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",3.06,3.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.16,4.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",6.74,6.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",11.02,11.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",631.54999999999995,631.54999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",35.590000000000003,35.590000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 45244","SINAPI-I",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",122.15,122.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",6305.8,6305.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 45657","SINAPI-I",45657,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",143690.6,143690.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",39.99,39.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",32.64,32.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",20.09,20.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",9.2100000000000009,9.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",112.4,112.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",58.15,58.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",164.33,164.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",13.78,13.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",287.93,287.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",45.21,45.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",37.270000000000003,37.270000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",23.18,23.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",10.8,10.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",131.96,131.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",65.13,65.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",200.71,200.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",12.92,12.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",36.24,36.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",27.2,27.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",17.36,17.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",7.72,7.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",101.19,101.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",55.6,55.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",142.72999999999999,142.72999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",11.56,11.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",271.43,271.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN",396.06,396.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN",1012.3,1012.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1443,\" \",$C1443)","v":"SINAPI-I 37434"},"SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN",23.86,23.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN",36.49,36.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN",40.909999999999997,40.909999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN",1368.75,1368.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN",8.94,8.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN",20.170000000000002,20.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN",34.65,34.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN",68.09,68.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN",104.51,104.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN",165.9,165.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 12720","SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN",577.66,577.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN",553.92999999999995,553.92999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",47.3,47.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",47.29,47.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",33.700000000000003,33.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",19.690000000000001,19.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",19.690000000000001,19.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",120.1,120.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",67.83,67.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",12.99,12.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43917","SINAPI-I",43917,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",304.17,304.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 41808","SINAPI-I",41808,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA # 22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",22.11,22.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 41817","SINAPI-I",41817,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",251.4,251.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 41819","SINAPI-I",41819,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",378.2,378.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 41815","SINAPI-I",41815,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",111.8,111.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 41816","SINAPI-I",41816,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",186.49,186.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 41812","SINAPI-I",41812,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",54.23,54.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41813","SINAPI-I",41813,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",79.790000000000006,79.790000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 41806","SINAPI-I",41806,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",14.39,14.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 41807","SINAPI-I",41807,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",16.05,16.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 41809","SINAPI-I",41809,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",26.27,26.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 41811","SINAPI-I",41811,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",33.64,33.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 41814","SINAPI-I",41814,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",9.89,9.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 41818","SINAPI-I",41818,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",11.08,11.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43919","SINAPI-I",43919,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",378.2,378.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43914","SINAPI-I",43914,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",119.79,119.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 43916","SINAPI-I",43916,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",169.17,169.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43912","SINAPI-I",43912,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",54.23,54.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43913","SINAPI-I",43913,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",79.790000000000006,79.790000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 43908","SINAPI-I",43908,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",15.44,15.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43909","SINAPI-I",43909,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",17.899999999999999,17.899999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43910","SINAPI-I",43910,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",26.27,26.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 43911","SINAPI-I",43911,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",33.64,33.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43915","SINAPI-I",43915,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",8.52,8.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 43918","SINAPI-I",43918,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",10.53,10.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43907","SINAPI-I",43907,"COTOVELO HORIZONTAL RETO, 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",14.39,14.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.74,7.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",6.53,6.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",11.87,11.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",165.44,165.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",29.93,29.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN",124.57,124.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",85.46,85.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",66.94,66.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",46.03,46.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",23.97,23.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",213.52,213.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",118.02,118.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",306.45999999999998,306.45999999999998,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1507,\" \",$C1507)","v":"SINAPI-I 1654"},"SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",32.9,32.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",143.88999999999999,143.88999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",146.97,146.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",192.99,192.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2\", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",212.18,212.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",11.21,11.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",60.23,60.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",48.43,48.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",7.56,7.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",12.53,12.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",58.82,58.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",52.17,52.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",273.51,273.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.49,6.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.82,7.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",12.43,12.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",26.24,26.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",38.450000000000003,38.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",58.48,58.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",103.02,103.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",139.34,139.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",4.2699999999999996,4.2699999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.31,3.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",13.62,13.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.9499999999999993,8.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",8.06,8.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.16,3.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",21.77,21.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",6.17,6.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN",8.8800000000000008,8.8800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN",19.670000000000002,19.670000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN",31.57,31.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN",83.16,83.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN",132.79,132.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN",197.22,197.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN",468.73,468.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",92.14,92.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",67.040000000000006,67.040000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",54.54,54.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",20.05,20.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",223.04,223.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",148.05000000000001,148.05000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",324.38,324.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",28.95,28.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",668.71,668.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",70.7,70.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",55.9,55.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",36.42,36.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",16.66,16.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",199.65,199.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",110.74,110.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",279.55,279.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",23.96,23.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.1,6.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",8.01,8.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",22.59,22.59,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1571,\" \",$C1571)","v":"SINAPI-I 40414"},"SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",19.170000000000002,19.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",88.44,88.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",70.89,70.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",42.15,42.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",17.600000000000001,17.600000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",255.59,255.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",147.28,147.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",345,345,null,"CR"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",27.93,27.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",697.13,697.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN",100.42,100.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN",77.03,77.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN",41.46,41.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN",18.39,18.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN",318.39,318.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN",142.47,142.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN",414.68,414.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN",25.47,25.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN",791.69,791.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN",1980.33,1980.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",82.91,82.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",68.11,68.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",39.53,39.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",17.21,17.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",233.52,233.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",138.99,138.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",333.97,333.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",24.5,24.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN",669.54,669.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40380","SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",193.24,193.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.18,6.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",8.41,8.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.14,19.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",23.35,23.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",34.28,34.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",86.79,86.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",113.94,113.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",4.66,4.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.74,2.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.37,3.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.44,7.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",6.15,6.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",5.45,5.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.55,3.55,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",30.86,30.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",12.1,12.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",30.91,30.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.6,3.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",62.09,62.09,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1635,\" \",$C1635)","v":"SINAPI-I 37971"},"SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.35,5.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",7.59,7.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",14.25,14.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.4700000000000002,2.4700000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.77,2.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.05,5.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.12,6.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.47,10.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",16.899999999999999,16.899999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",34.96,34.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",42.67,42.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",207.33,207.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.38,2.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.37,3.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.29,7.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.58,13.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",14.73,14.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",38.5,38.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",59.12,59.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",75.739999999999995,75.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",38.64,38.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN",31.6,31.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN",70.25,70.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN",126.55,126.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",9.01,9.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",10.53,10.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.56,5.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.55,7.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",18.63,18.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 43955","SINAPI-I",43955,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",298.89,298.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43957","SINAPI-I",43957,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",352.03,352.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43950","SINAPI-I",43950,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",160.21,160.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43954","SINAPI-I",43954,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",203.69,203.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 43945","SINAPI-I",43945,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",72.13,72.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43947","SINAPI-I",43947,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",102.23,102.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43920","SINAPI-I",43920,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",19.55,19.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43921","SINAPI-I",43921,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",18.89,18.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 43922","SINAPI-I",43922,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",31.93,31.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 43923","SINAPI-I",43923,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",43.23,43.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43924","SINAPI-I",43924,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",39.950000000000003,39.950000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 43952","SINAPI-I",43952,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",12.93,12.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 43956","SINAPI-I",43956,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN",15.96,15.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",59.88,59.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",137.13,137.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",63.72,63.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",166.02,166.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",37.619999999999997,37.619999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.32,10.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.35,6.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.22,7.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1966","SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",25.41,25.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.53,12.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",26.14,26.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",63.52,63.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.54,7.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14.91,14.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",48.53,48.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",161.49,161.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",35.25,35.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",87.01,87.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",197.07,197.07,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1699,\" \",$C1699)","v":"SINAPI-I 1845"},"SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",44.18,44.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",104.3,104.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",466.38,466.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",325.83999999999997,325.83999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",624.11,624.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",27.06,27.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",110.6,110.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",28.01,28.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",24.06,24.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",16.23,16.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 45199","SINAPI-I",45199,"DESEMPENADEIRA DE MADEIRA *16 X 27* CM","UN",40.04,40.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",11.43,11.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",49.7,53.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",8793.65,9490.8700000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",14.85,14.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",34.700000000000003,34.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",15.81,15.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",6.38,6.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 45299","SINAPI-I",45299,"DETECTOR DE TENSAO 90 V A 1000 V (CAT IV)","UN",81.25,81.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",19.46,19.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",31.46,31.46,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",71.709999999999994,71.709999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",24.68,24.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",84.59,84.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",368.52,368.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",30.18,30.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",31.91,31.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",32.380000000000003,32.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120","UN",6.35,6.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1357.19,1357.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",2101.36,2101.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",4909.43,4909.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",58.83,58.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",59.75,59.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",84.27,84.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",15.45,15.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",10.42,10.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",18.89,18.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",73.2,73.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",87.43,87.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",399.3,399.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",452.99,452.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",635.73,635.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",1064.6099999999999,1064.6099999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",931.15,931.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1725.44,1725.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1725.26,1725.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1462.38,1462.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1462.38,1462.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2408.5300000000002,2408.5300000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",5149,5149,null,"CR"]
["SINAPI-I 2388","SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",72.650000000000006,72.650000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",111.45,111.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",13.5,13.5,null,"C"]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",22.64,22.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",35.479999999999997,35.479999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",90.62,90.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",127.68,127.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",78,78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",87.75,87.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",112.24,112.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",199.5,199.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",81.27,81.27,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1763,\" \",$C1763)","v":"SINAPI-I 39470"},"SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",99.85,99.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",120,120,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",208.49,208.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",134.69,134.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",143.58000000000001,143.58000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",162.91,162.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",306.67,306.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",150.26,150.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",154.91,154.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",182.52,182.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",376.62,376.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",319.64999999999998,319.64999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",160.5,160.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",163.35,163.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",174.69,174.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",297.87,297.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",181.73,181.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",198.22,198.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",199.4,199.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",333.7,333.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",369.55,369.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",182.86,182.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",183,183,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",199.5,199.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",372.27,372.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",598.64,598.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",227.05,227.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",266.05,266.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",256.39999999999998,256.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",594,594,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",530.59,530.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",499.94,499.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2",191.3,191.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 45658","SINAPI-I",45658,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",155845.70000000001,155845.70000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",22.89,22.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",10.62,10.62,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",7.75,7.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",13.32,13.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",26.32,26.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",70.569999999999993,70.569999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN",643.51,643.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",2062.4,2062.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 38189","SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",175.68,175.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",370.1,370.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",13.44,13.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",127.94,127.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 11649","SINAPI-I",11649,"ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA *12* CM","UN",463.33,463.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11650","SINAPI-I",11650,"ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN *1500* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 15 CM","UN",628.25,628.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",5.86,5.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",13.67,13.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",18.8,18.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",22.69,22.69,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1827,\" \",$C1827)","v":"SINAPI-I 10578"},"SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",26.43,26.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",29.39,29.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",39.31,39.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",34.86,34.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",18.11,18.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",31.57,31.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",15.95,15.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",23.95,25.86,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",4237.8100000000004,4573.8100000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 44046","SINAPI-I",44046,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 14, DE 700 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",184.09,184.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 44047","SINAPI-I",44047,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 14, DE 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",217.43,217.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 44043","SINAPI-I",44043,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",113.68,113.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 44044","SINAPI-I",44044,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 16, DE 600 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",132.38,132.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 44041","SINAPI-I",44041,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",67.150000000000006,67.150000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 44042","SINAPI-I",44042,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 400 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",83.67,83.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43961","SINAPI-I",43961,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",22.72,22.72,null,"C"]
["SINAPI-I 43959","SINAPI-I",43959,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 125 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",26.33,26.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 43962","SINAPI-I",43962,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",28.4,28.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43960","SINAPI-I",43960,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",39.76,39.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43963","SINAPI-I",43963,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 75 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",19.88,19.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 43958","SINAPI-I",43958,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",34.08,34.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 41549","SINAPI-I",41549,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M",17.04,17.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",65.84,65.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",60.32,60.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",57.95,57.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",62.81,62.81,null,"C"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2\", SEM LUVA","M",11.73,11.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4\", SEM LUVA","M",10.67,10.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1\", SEM LUVA","M",8.02,8.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2\", SEM LUVA","M",4.12,4.12,null,"C"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2\", SEM LUVA","M",27.97,27.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2\", SEM LUVA","M",19.170000000000002,19.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3\", SEM LUVA","M",35.07,35.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4\", SEM LUVA","M",5.13,5.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4\", SEM LUVA","M",55.27,55.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",2.39,2.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",3,3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",4.62,4.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",6.44,6.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",8.3699999999999992,8.3699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",11.35,11.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",12.66,12.66,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",1.75,1.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",3.31,3.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",12.96,12.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",14.05,14.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",18.420000000000002,18.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",27.8,27.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",35.770000000000003,35.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",47.65,47.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",74.260000000000005,74.260000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",30,30,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",25.49,25.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",15.89,15.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",8.94,8.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",66.22,66.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",40.43,40.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",74.56,74.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",3.04,3.04,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1891,\" \",$C1891)","v":"SINAPI-I 39244"},"SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.1100000000000003,4.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",7.91,7.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",21.89,21.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",11.83,11.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",15.08,15.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",3.91,3.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",6.44,6.44,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",9.02,9.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",12.57,12.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",37.44,40.409999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",6622.7,7147.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 44342","SINAPI-I",44342,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 700 X 50 MM (L X A)","UN",27.24,27.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 44343","SINAPI-I",44343,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A)","UN",29.51,29.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 44340","SINAPI-I",44340,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A)","UN",19.25,19.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 44341","SINAPI-I",44341,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 600 X 50 MM (L X A)","UN",22.28,22.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 44338","SINAPI-I",44338,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A)","UN",11.02,11.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 44339","SINAPI-I",44339,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 400 X 50 MM (L X A)","UN",12.89,12.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 44336","SINAPI-I",44336,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)","UN",3.75,3.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 41834","SINAPI-I",41834,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 125 X 50 MM (L X A)","UN",4.7300000000000004,4.7300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 44337","SINAPI-I",44337,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A)","UN",4.7300000000000004,4.7300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 43964","SINAPI-I",43964,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A)","UN",4.99,4.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44334","SINAPI-I",44334,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A)","UN",6.31,6.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 44344","SINAPI-I",44344,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)","UN",3.37,3.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44335","SINAPI-I",44335,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 75 X 50 MM (L X A)","UN",3.64,3.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",34.94,34.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L",8.94,8.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",23.95,25.86,null,"C"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",4237.8100000000004,4573.8100000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",48.94,52.82,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",8656.33,9342.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",8.17,8.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",1.1000000000000001,1.1000000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",1.1200000000000001,1.1200000000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",50.45,50.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",55.22,55.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",6.65,6.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",8.39,8.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",125.46,135.41999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",22191.81,23951.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",129.77000000000001,140.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",22956.54,24776.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",162.34,175.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",28718.52,30995.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",82.75,82.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.72,0.72,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",121.64,121.64,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.41,1.41,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",235.43,235.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.34,1.34,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",224.45,224.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.2,1.2,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",200.85,200.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.24,1.24,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",207.5,207.5,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",149.43,149.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.9,0.9,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1955,\" \",$C1955)","v":"SINAPI-I 43500"},"SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",150.29,150.29,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",239.2,239.2,null,"C"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82,null,"C"]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",304.05,304.05,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.5,1.5,null,"C"]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",250.45,250.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",2.1800000000000002,2.1800000000000002,null,"C"]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",364.53,364.53,null,"C"]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.72,0.72,null,"C"]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",121.64,121.64,null,"C"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",316.70999999999998,316.70999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG","UN",839.79,839.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 45112","SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",994997.89,994997.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",865055.83,865055.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN",764500,764500,null,"C"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN",1058640.3799999999,1058640.3799999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",84.43,84.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4\", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN",69.680000000000007,69.680000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN",8.7799999999999994,8.7799999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",174.98,174.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",212.85,212.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",53.41,53.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",53.9,53.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",58.04,58.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",87.98,87.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",87.98,87.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",96.49,96.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN",0.22,0.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39315","SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN",0.36,0.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN",0.37,0.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM","UN",1.53,1.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM","UN",2.85,2.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN",1.58,1.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM","UN",6.74,6.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM","UN",15.68,15.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",4.74,4.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.12,2.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38093","SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.2000000000000002,2.2000000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.0999999999999996,5.0999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.69,2.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR","PAR",39.47,39.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34804","SINAPI-I",34804,"GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO","M2",44.95,44.95,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B2339,\" \",$C2339)","v":"SINAPI-I 36896"},"SINAPI-I",36896,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO","UN",319.89999999999998,319.89999999999998,null,"C"]
["SINAPI-I 38916","SINAPI-I",38916,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45311","SINAPI-I",45311,"LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-16, COM TRELICA DE 12 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)","M2",131.71,131.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 3826","SINAPI-I",3826,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",61.96,61.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40366","SINAPI-I",40366,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 37515","SINAPI-I",37515,"MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M","UN"]
["SINAPI-I 13741","SINAPI-I",13741,"MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M","UN",2797.99,2797.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38175","SINAPI-I",38175,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS","UN",5.05,5.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 11056","SINAPI-I",11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4\")","UN",0.08,0.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 44003","SINAPI-I",44003,"PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW","UN",8375063.0899999999,8375063.0899999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 4962","SINAPI-I",4962,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA","UN",258.35000000000002,258.35000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39804","SINAPI-I",39804,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN","UN",103.9,103.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 42437","SINAPI-I",42437,"ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 4517","SINAPI-I",4517,"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 6294","SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"","UN",10.5,10.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 36362","SINAPI-I",36362,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 7258","SINAPI-I",7258,"TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)","UN",0.61,0.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 11772","SINAPI-I",11772,"TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2\" OU 3/4\"","UN",126.39,126.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 42574","SINAPI-I",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M","M"]
["SINAPI-I 7785","SINAPI-I",7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",129.72,129.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 12437","SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"","UN",259.89,259.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 34385","SINAPI-I",34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO","M2",214.93,214.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 41701","SINAPI-I",41701,"CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 43851","SINAPI-I",43851,"PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16\" X 1\" COM PORCA","UN"]
["SINAPI-I 45130","SINAPI-I",45130,"FORMA PLASTICA MODULAR PARA PILAR CIRCULAR, DIAMETRO DE 80 CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE TRAVAMENTO","M"]
["SINAPI-I 41493","SINAPI-I",41493,"ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DN 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","M"]
["SINAPI-I 45027","SINAPI-I",45027,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 32 X 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 43940","SINAPI-I",43940,"FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA","L"]
["SINAPI-I 43869","SINAPI-I",43869,"LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7\", GRAO 60","UN"]
["SINAPI-I 45332","SINAPI-I",45332,"PLACA 4\" X 2\" PARA 1 MODULO HORIZONTAL BRANCO COM SUPORTE","UN"]
["SINAPI-I 44609","SINAPI-I",44609,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 1000 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44615","SINAPI-I",44615,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 200 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI 100475","SINAPI",100475,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",816.04,823.28,null,null,0,0]
["SINAPI 92765","SINAPI",92765,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",8.82,8.85,null,null,0,0]
["SINAPI 105263","SINAPI",105263,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",53.87,56.01,null,null,0,0]
["SINAPI 105326","SINAPI",105326,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",107.78,112.08,null,null,0,0]
["SINAPI 105337","SINAPI",105337,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",579.04,579.73,null,null,0,0]
["SINAPI 105646","SINAPI",105646,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",272.18,272.73,null,null,2.1100000000000001E-2,2.1100000000000001E-2]
["SINAPI 105569","SINAPI",105569,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",7.87,8.01,null,null,0.24399999999999999,0.2397]
["SINAPI 105704","SINAPI",105704,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",250.23,251.1,null,null,2.5700000000000001E-2,2.5600000000000001E-2]
["SINAPI 106258","SINAPI",106258,"CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO DE 1\", TECHNIK OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025","UN",0,0]
["SINAPI 106015","SINAPI",106015,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,20 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,80 M; H=0,60 M. AF_05/2025","M",1444.21,1479.98,null,null,0,0]
["SINAPI 91096","SINAPI",91096,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",186.06,189.63,null,null,7.4999999999999997E-2,7.3599999999999999E-2]
["SINAPI 89876","SINAPI",89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",372.78,375.05,null,null,0,0]
["SINAPI 95264","SINAPI",95264,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",6.29,6.29,null,null,0,0]
["SINAPI 96158","SINAPI",96158,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP",150.94,153.31,null,null,6.5500000000000003E-2,6.4500000000000002E-2]
["SINAPI 5881","SINAPI",5881,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",80.88,82.66,null,null,0.64949999999999997,0.63549999999999995]
[{"$f":"CONCATENATE($B7965,\" \",$C7965)","v":"SINAPI 104790"},"SINAPI",104790,"DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",121.91,126.46,null,null,0.22839999999999999,0.22009999999999999]
["SINAPI 91390","SINAPI",91390,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",19.39,19.39,null,null,0,0]
["SINAPI 92114","SINAPI",92114,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.28999999999999998,0.28999999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 5630","SINAPI",5630,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",75.28,75.28,null,null,0,0]
["SINAPI 96242","SINAPI",96242,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H",6.73,6.73,null,null,0,0]
["SINAPI 102974","SINAPI",102974,"PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017","H",78.05,78.05,null,null,0,0]
["SINAPI 5729","SINAPI",5729,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",46.58,46.58,null,null,1,1]
["SINAPI 100638","SINAPI",100638,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H",61.89,61.89,null,null,1,1]
["SINAPI 102665","SINAPI",102665,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M",30.04,30.43,null,null,0,0]
["SINAPI 97286","SINAPI",97286,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97036","SINAPI",97036,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 102013","SINAPI",102013,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",211.41,218.59,null,null,0,0]
["SINAPI 101258","SINAPI",101258,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",26.87,27.16,null,null,0,0]
["SINAPI 102311","SINAPI",102311,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.95,12.18,null,null,0,0]
["SINAPI 94590","SINAPI",94590,"CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M",27.67,28.66,null,null,0,0]
["SINAPI 90824","SINAPI",90824,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025","UN",690.96,699.07,null,null,0,0]
["SINAPI 92592","SINAPI",92592,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025","UN",1574.14,1598.6,null,null,0.71020000000000005,0.69930000000000003]
["SINAPI 104887","SINAPI",104887,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",51.2,51.97,null,null,1.0699999999999999E-2,1.06E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B10141,\" \",$C10141)","v":"SINAPI 104865"},"SINAPI",104865,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 4 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 105520","SINAPI",105520,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA CIRCULAR, COM INSTALAÇÃO NA FACE INTERNA E EXTERNA DA EXTRUTURA, COM AUXÍLIO DE GUINDASTE. AF_07/2024","M2",0,0]
["SINAPI 104491","SINAPI",104491,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",3727.09,3732,null,null,0,0]
["SINAPI 99861","SINAPI",99861,"GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025","M2",522.45000000000005,545.04999999999995,null,null,0.1187,0.1138]
["SINAPI 91847","SINAPI",91847,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",13.76,14.07,null,null,0,0]
["SINAPI 95785","SINAPI",95785,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026","UN",43.36,44.1,null,null,0,0]
["SINAPI 95763","SINAPI",95763,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026","UN",23.85,24.48,null,null,0,0]
["SINAPI 101502","SINAPI",101502,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025","UN",2229.0300000000002,2264.63,null,null,1.4800000000000001E-2,1.46E-2]
["SINAPI 94616","SINAPI",94616,"COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",629.72,631.91,null,null,0,0]
["SINAPI 94671","SINAPI",94671,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",115.74,117.03,null,null,0,0]
["SINAPI 96758","SINAPI",96758,"TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",18.45,19.04,null,null,0.47099999999999997,0.45639999999999997]
["SINAPI 96860","SINAPI",96860,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",31.4,32.29,null,null,0.53410000000000002,0.51939999999999997]
["SINAPI 96668","SINAPI",96668,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",19.940000000000001,20.190000000000001,null,null,0.79039999999999999,0.78059999999999996]
["SINAPI 103959","SINAPI",103959,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",16.55,16.87,null,null,0,0]
["SINAPI 89426","SINAPI",89426,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.62,10.96,null,null,0,0]
["SINAPI 104006","SINAPI",104006,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",27.95,28.75,null,null,0,0]
["SINAPI 89634","SINAPI",89634,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",40.619999999999997,41.82,null,null,0,0]
["SINAPI 92352","SINAPI",92352,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026","UN",174.09,177.79,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B12317,\" \",$C12317)","v":"SINAPI 92388"},"SINAPI",92388,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026","UN",108.07,111.2,null,null,0,0]
["SINAPI 92654","SINAPI",92654,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026","M",113.6,114.73,null,null,0,0]
["SINAPI 106038","SINAPI",106038,"REFINETE EM COBRE, DN 1 1/8\", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",62.14,65.56,null,null,0,0]
["SINAPI 93072","SINAPI",93072,"JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",2603.48,2604.11,null,null,0,0]
["SINAPI 93116","SINAPI",93116,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",996.64,997.33,null,null,0,0]
["SINAPI 106064","SINAPI",106064,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025","M2",242.48,243.85,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 88263","SINAPI",88263,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",34.93,37.229999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 95418","SINAPI",95418,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",319.33999999999997,344.67,null,null,0,0]
["SINAPI 88273","SINAPI",88273,"MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",31.06,33,null,null,0,0]
["SINAPI 88313","SINAPI",88313,"POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",30.54,32.5,null,null,0,0]
["SINAPI 86927","SINAPI",86927,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026","UN",472.37,475.39,null,null,0,0]
["SINAPI 87779","SINAPI",87779,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",80.69,83.88,null,null,0,0]
["SINAPI 103301","SINAPI",103301,"INSTALAÇÃO DE BANCO CIRCULAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 91599","SINAPI",91599,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024","KG",8.5299999999999994,8.57,null,null,0,0]
["SINAPI 95000","SINAPI",95000,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103915","SINAPI",103915,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2",165.56,166.6,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102205","SINAPI",102205,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",11.02,11.48,null,null,0,0]
["SINAPI 98681","SINAPI",98681,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026","M2",37.53,38.54,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B14493,\" \",$C14493)","v":"SINAPI 100592"},"SINAPI",100592,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1053.78,1073.6500000000001,null,null,1.23E-2,1.21E-2]
["SINAPI 99271","SINAPI",99271,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",7368.81,7554.81,null,null,1.06E-2,1.03E-2]
["SINAPI 97091","SINAPI",97091,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG",14.53,14.6,null,null,0,0]
["SINAPI 104365","SINAPI",104365,"EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020","M3",0,0]
["SINAPI 104385","SINAPI",104385,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",0,0]
["SINAPI 103458","SINAPI",103458,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 104617","SINAPI",104617,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",306.45999999999998,309.95,null,null,0,0]
["SINAPI 103719","SINAPI",103719,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 24,8 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 98527","SINAPI",98527,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",253.04,263.44,null,null,0,0]
["SINAPI 105472","SINAPI",105472,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE JANELA, KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 100276","SINAPI",100276,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026","M2XKM",38.090000000000003,40.19,null,null,0,0]
["SINAPI 106750","SINAPI",106750,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 42,3 TM. AF_02/2026","T",50.38,51.13,null,null,0.1522,0.15]
["SINAPI 106693","SINAPI",106693,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_02/2026","M3XKM",2.3199999999999998,2.34,null,null,5.6000000000000001E-2,5.5599999999999997E-2]
["SINAPI 101102","SINAPI",101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",987.47,1000.36,null,null,0,0]
["SINAPI 102152","SINAPI",102152,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025","M2",145.47,147.1,null,null,0,0]
["SINAPI 103553","SINAPI",103553,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SICOR ED-48459","SICOR","ED-48459","REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL","m2",7.36,7.77]
["SICOR ED-50157","SICOR","ED-50157","FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO\n","m",3.29,3.47]
["SICOR ED-31561","SICOR","ED-31561","FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO","m2",98.81,100.97]
["SICOR ED-49656","SICOR","ED-49656","LIXAMENTO MECANIZADO DA ARMADURA COM ESCOVA CIRCULAR, EXCLUSIVE REFORÇO EM ARMADURA, PROTEÇÃO DE ARMADURA E RECOMPOSIÇÃO EM ARGAMASSA OU CONCRETO","m",8.98,9.32]
["SICOR ED-29453","SICOR","ED-29453","FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA","un",99.02,100.56]
["SICOR ED-50168","SICOR","ED-50168","IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO","m2",73.31,73.31]
["SICOR ED-5102","SICOR","ED-5102","PISO VINÍLICO EM RÉGUAS, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM COLA","m2",96.12,97]
["SICOR 8851","SICOR",8851,"REVESTIMENTO COM LADRILHO"]
["SICOR 8872","SICOR",8872,"MASSA CORRIDA SOBRE MADEIRA"]
["SICOR ED-49938","SICOR","ED-49938","CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, TIPO SUSPENSA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, DIÂMETRO DE 1/2\" (20MM), EXCLUSIVE TUBO LONGO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA","un",174.61,181.71]
["SICOR ED-49022","SICOR","ED-49022","CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 150MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV","m",169.01,169.43]
["SICOR ED-15745","SICOR","ED-15745","CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4\"X2\" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA","un",60.32,61.78]
["SICOR ED-17958","SICOR","ED-17958","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO \"B\", DIÂMETRO DE SAÍDA 2\" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO","un",92.71,93.99]
["SICOR ED-49402","SICOR","ED-49402","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LÂMPADA","un",58.85,60.11]
["SICOR ED-14195","SICOR","ED-14195","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A","un",706.86,710.26]
["SICOR ED-34490","SICOR","ED-34490","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS","un",63.06,63.84]
["SICOR ED-13939","SICOR","ED-13939","CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 25MM2, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR","m",34.729999999999997,35.17]
["SICOR ED-50120","SICOR","ED-50120","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDÁVEL, ÁGUA QUENTE, DN 114 MM (4\"), INCLUSIVE CONEXÕES","m",448.42,449.28]
["SICOR ED-50015","SICOR","ED-50015","CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM","un",96.6,100.04]
["SICOR ED-14726","SICOR","ED-14726","CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO  PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)","m",186.77,192.38]
["SICOR ED-48279","SICOR","ED-48279","VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO, DIÂMETRO DE 2\" NPT","U",363.68,366.09]
["SICOR ED-49817","SICOR","ED-49817","CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG","U",580.67999999999995,587.55999999999995]
["SICOR 9056","SICOR",9056,"PLANTIO DE GRAMA"]
["SICOR ED-51134","SICOR","ED-51134","TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA","m3",46.76,49.33]
["SICOR ED-50846","SICOR","ED-50846","ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA","m3",2791.95,2854.14]
["SICOR 9107","SICOR",9107,"GRELHA E RALO"]
["SICOR CO-33093","SICOR","CO-33093","ARQUEÓLOGO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES","hora",47.02,47.02]
["SICOR CO-27406","SICOR","CO-27406","PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA ATÉ 1.000 M2","m2",6.51,6.51]
["SUDECAP 01.02.31","SUDECAP","01.02.31","VESTIÁRIO PARA ATÉ 30 PESSOAS","M2",306.48,306.48]
["SUDECAP 02.02.05","SUDECAP","02.02.05","REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO","M",4.01,4.01]
["SUDECAP 03.22.02","SUDECAP","03.22.02","REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE","M3",24.16,24.16]
["SUDECAP 04.06.01","SUDECAP","04.06.01","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - HÉLICE CONTÍNUA","UN",20000,20000]
["SUDECAP 06.01.40","SUDECAP","06.01.40","FORMA PARA LAJE MACIÇA, PÉ DIREITO SIMPLES, ESCORAMENTO TIPO PONTALETE, EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 2 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ADP REF 92484","M2",221.09,221.09]
["SUDECAP ","SUDECAP"]
["SUDECAP 10.10","SUDECAP","10.10","TUBO PVC ESGOTO, PONTA E BOLSA, VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES"]
["SUDECAP 10.27.61","SUDECAP","10.27.61","SIFÃO LAVATÓRIO COPO REGULÁVEL 1\"X 1 1/2\" SIGMA/EQUIVALENTE","UN",128.13999999999999,128.13999999999999]
["SUDECAP 10.47.25","SUDECAP","10.47.25","BEBEDOURO PARA ESPAÇOS PÚBLICOS, DUAS BICAS, PINTURA EPÓXI","UN",2706.95,2706.95]
["SUDECAP 11.06.21","SUDECAP","11.06.21","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20MM (1/2\"), INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE CONEXÕES ADP REF 91866","M",7.78,7.78]
["SUDECAP 11.24.15","SUDECAP","11.24.15","CABO FLEXÍVEL #120,0MM2, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO","M",144.11000000000001,144.11000000000001]
["SUDECAP 11.91.04","SUDECAP","11.91.04","CABO DE COBRE NU # 25 MM2","M",26.91,26.91]
["SUDECAP 11.92.15","SUDECAP","11.92.15","CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO PARA CABOS COBRE 16 A 50MM2","UN",30.44,30.44]
["SUDECAP 15.22.11","SUDECAP","15.22.11","PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA","M2",132.74,132.74]
["SUDECAP 17.08.21","SUDECAP","17.08.21","PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726","M2",27.81,27.81]
["SUDECAP ","SUDECAP"]
["SUDECAP 19.16.07","SUDECAP","19.16.07","CAIXA DE PASSAGEM TIPO B, D= 1000MM - PADRÃO SUDECAP","UN",3744.38,3744.38]
["SUDECAP 19.70.09","SUDECAP","19.70.09","TUBO PVC RÍGIDO D= 400MM, INCLUSIVE CONEXÕES","M",524.54,524.54]
["SUDECAP 20.21.01","SUDECAP","20.21.01","GEOGRELHA DE POLIESTER PARA REFORÇO DE PAVIMENTAÇÃO","M2",19.34,19.34]
["SUDECAP 40.20.83","SUDECAP","40.20.83","ESCORAMENTO CONTINUO TIPO B","M2",155.5,155.5]
["SUDECAP 40.87.06","SUDECAP","40.87.06","DN= 600 MM","M",393.45,393.45]
["SUDECAP 50.13.51","SUDECAP","50.13.51","CHI/ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO 24 HP, PESO OPERACIONAL 1700KG E TAMBOR 0,90M OU EQUIVALENTE","H",33.799999999999997,33.799999999999997]
["SUDECAP 01.08.04","SUDECAP","01.08.04","REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO TUBO PVC D= 250MM","M",null,191.51]
["SUDECAP 02.13","SUDECAP","02.13","DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO"]
["SUDECAP ","SUDECAP"]
["SUDECAP 05.01","SUDECAP","05.01","ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO"]
["SUDECAP 05.21.12","SUDECAP","05.21.12","VIGA PARA POÇO DE VISITAS DE GALERIA COM LARGURA DE 3 METROS","UN",null,2394.67]
["SUDECAP 08.85.61","SUDECAP","08.85.61","CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33CM","M",null,62.92]
["SUDECAP 10.10.04","SUDECAP","10.10.04","TUBO PVC ESGOTO, D= 100MM, PONTA E BOLSA, VIROLA E ANEL, INCLUSIVE CONEXÕES","M",null,34.409999999999997]
["SUDECAP 10.50.15","SUDECAP","10.50.15","BICO DE BUSEN","UN",null,128.11000000000001]
["SUDECAP 10.71.26","SUDECAP","10.71.26","CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO TIJOLO MACIÇO 0,3X0,3X0,3 (CXLXH) DRENAGEM ADPT REF 97900","UN",null,348.85]
["SUDECAP 11.14.70","SUDECAP","11.14.70","CONDULETE APARENTE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'') REF 104402","UN",null,18.66]
["SUDECAP 11.60.13","SUDECAP","11.60.13","LÂMPADA TUBULAR LED 10W 1000 LUMENS SOQUETE G13 60CM","UN",null,18.93]
["SUDECAP 11.92.48","SUDECAP","11.92.48","TERMINAL COMPRESÃO COBRE ESTANHADO 1 FURO 50MM TEL5050/EQUIVALENTE","UN",null,6.92]
["SUDECAP 14.07","SUDECAP","14.07","REVESTIMENTO INTERNO EM GESSO"]
["SUDECAP 15.37","SUDECAP","15.37","CALÇADA PORTUGUESA"]
["SUDECAP 18.05.26","SUDECAP","18.05.26","PLACA 1,20 X 1,30M COM MOLDURA, TUBO D= 50MM CHAPA 90CM","UN",null,636.6]
["SUDECAP 19.04.01","SUDECAP","19.04.01","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 400 MM, JUNTA RÍGIDA, CLASSE PA-1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 92219","M",null,183.67]
["SUDECAP 19.20.05","SUDECAP","19.20.05","POÇO DE VISITA TIPO C, D= 800MM - PADRÃO SUDECAP","UN",null,4029.15]
["SUDECAP ","SUDECAP"]
["SUDECAP 21.32.01","SUDECAP","21.32.01","TERRA VEGETAL","M3",null,180]
["SUDECAP 40.26.05","SUDECAP","40.26.05","ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO 1:2:2","M3",null,622.48]
["SUDECAP 44.01.06","SUDECAP","44.01.06","MESTRE DE OBRAS","MES",null,16955.25]
["SUDECAP 50.21.02","SUDECAP","50.21.02","CHI/ROÇADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC","H",null,21.88]
["SUDECAP 02.03.01","SUDECAP","02.03.01","REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE EMPILHAMENTO","M2",6.76]
["SUDECAP 02.09.03","SUDECAP","02.09.03","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO","M2",18.03]
["SUDECAP 04.01.08","SUDECAP","04.01.08","TUBULÃO A CÉU ABERTO, D=120CM, INCLUSIVE CONCRETO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E ENCAMISAMENTO","M3",869.96]
["SUDECAP ","SUDECAP"]
["SUDECAP 07.06","SUDECAP","07.06","ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL"]
["SUDECAP 08.15.40","SUDECAP","08.15.40","CUMEEIRA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM (SIMPLES) ADP REF 100326","M",88.09]
["SUDECAP 10.29.01","SUDECAP","10.29.01","KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2\" COPASA","UN",186.88]
["SUDECAP 10.46.10","SUDECAP","10.46.10","TANQUE EM ALVENARIA, REVESTIDA AZULEJO BRANCO","UN",1866.59]
["SUDECAP 11.06.25","SUDECAP","11.06.25","ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 20MM (1/2\"), INSTALADO EM PAREDE REF 91852","M",7.24]
["SUDECAP 11.24.12","SUDECAP","11.24.12","CABO FLEXÍVEL #50,0MM2, ISOLAMENTO 750V NÃO HALOGENADO","M",51.68]
["SUDECAP 11.80.05","SUDECAP","11.80.05","CABO CI50.50","M",32.17]
["SUDECAP 11.82.54","SUDECAP","11.82.54","GUIA DE CABOS PARA RACK 1U","UN",36.69]
["SUDECAP ","SUDECAP"]
["SUDECAP 16.02.30","SUDECAP","16.02.30","VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 102171","M2",475.57]
["SUDECAP 18.06.20","SUDECAP","18.06.20","ANEL PARA CORRIMÃO PLÁSTICO EM ABS PRETO OU CINZA","UN",16.48]
["SUDECAP ","SUDECAP"]
["SUDECAP 19.18.06","SUDECAP","19.18.06","POÇO DE VISITA TIPO A, D= 900MM - PADRÃO SUDECAP","UN",3022.21]
["SUDECAP 20.04.08","SUDECAP","20.04.08","CONCRETO COMPACTADO A ROLO - CONSUMO DE CIMENTO 120 KG/M3 E FCTM, K= 2,0 MPA (AOS 28 DIAS)","M3",448.29]
["SUDECAP 21.33.43","SUDECAP","21.33.43","FORRAÇÃO - AGAPANTO - AGAPANTHUS AFRICANUS (25 CM) - SOL","UN",4.66]
["SUDECAP 40.30.06","SUDECAP","40.30.06","ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR","M2",168.69]
["SUDECAP 50.01.73","SUDECAP","50.01.73","CHI/FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA DE FRESAGEM 1,00 M, POTÊNCIA 155 KW/208 HP OU EQUIVALENTE","H",176.9]
["SUDECAP 61.34.03","SUDECAP","61.34.03","SERVENTE","H",19.66,24.890806881243066]
["SUDECAP 62.24.03","SUDECAP","62.24.03","IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS - DE 01 ATÉ 20 EXEMPLARES ","UN",551.97,686.06236300973251]
["SUDECAP 64.12","SUDECAP","64.12","PLOTAGEM PRETO E BRANCO SULFITE"]
["SUDECAP 55.20.04","SUDECAP","55.20.04","ENGENHEIRO SÊNIOR (CARGA HORÁRIA 8H/DIA)","MES",null,27073.52]
["SUDECAP 60.28.09","SUDECAP","60.28.09","GABIÃO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10CM FIO 2,7MM 3,0 X 1,0 X 0,5M ZN/AL","UN",null,946.18]
["SUDECAP 68.01.25","SUDECAP","68.01.25","GASOLINA COMUM","L",null,5.55]
["SUDECAP 73.20.06","SUDECAP","73.20.06","TUBO EM PVC PERFURADO CORRUGADO PARA DRENAGEM DN 8\" 200MM","M",null,32]
["SUDECAP 73.51.17","SUDECAP","73.51.17","TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA PERTUTTI DOCOL/EQUIVALENTE","UN",null,125.65]
["SUDECAP 73.80.35","SUDECAP","73.80.35","MANGOTE ESPIRAFLEX PARA BOMBA D= 2\" COR LARANJA","M",null,33.909999999999997]
["SUDECAP 74.14.06","SUDECAP","74.14.06","FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4MM2 REF 944","M",null,3.96]
["SUDECAP 74.37.04","SUDECAP","74.37.04","LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) REF 38193","UN",null,3.99]
["SUDECAP 74.51.06","SUDECAP","74.51.06","PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE 35 - 50MM2 + BUCHA S6","UN",null,1.57]
["SUDECAP 80.04.55","SUDECAP","80.04.55","TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PONTA E BOLSA, DN 600MM REF 7725","M",null,235]
["SUDECAP 83.17.66","SUDECAP","83.17.66","ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO D <=1 1/2\" PLÁSTICO, ABS CROMADO","UN",null,12]
["SUDECAP 89.50.02","SUDECAP","89.50.02","LOCAÇÃO CONTAINER 6,00X2,40X2,82M COM ISOLAMENTO TÉRMICO","MES",null,1200]
["SUDECAP 97.01.25","SUDECAP","97.01.25","COMPRESSÃO TRIAXIAL RÁPIDO PRÉ-ADENSADO E NÃO DRENADO (R/CIU), MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA","UN",null,4055.33]
["SUDECAP 57.31.02","SUDECAP","57.31.02","TOPÓGRAFO INTERMEDIÁRIO - SUPERVISÃO","H",31.68]
["SUDECAP 60.05.31","SUDECAP","60.05.31","AÇO CA-50, 16,0MM, VERGALHÃO REF 43055","KG",5.74]
["SUDECAP 66.05.08","SUDECAP","66.05.08","LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO COM ROSCA DE 5/8”, INCLUINDO PORCA E FLANGE ","UNMES",6.75]
["SUDECAP 73.46.44","SUDECAP","73.46.44","REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO C-1509-DL D=1 1/2\" FABRIMAR OU EQUIVALENTE REF 6015","UN",174.58]
["SUDECAP 73.51.12","SUDECAP","73.51.12","TORNEIRA TANQUE 1153-MY D= 1/2\" FABRIMAR OU EQUIVALENTE","UN",140.32]
["SUDECAP 73.73.16","SUDECAP","73.73.16","CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO REF 37399","UN",15.99]
["SUDECAP 74.24.26","SUDECAP","74.24.26","INTERRUPTORES SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS) REF 38071","UN",15.9]
[{"$f":"CONCATENATE($B30615,\" \",$C30615)","v":"SUDECAP 74.51.24"},"SUDECAP","74.51.24","TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16\", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL","UN",15.31]
["SUDECAP 76.31.05","SUDECAP","76.31.05","CAIXA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO 0,4X0,4X0,4 (CXLXH), SEM TAMPA REF 43435","UN",175]
["SUDECAP 82.13.11","SUDECAP","82.13.11","LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20CM, E= 2CM, TÁTIL, AMARELO/VERMELHO REF 38135","M2",72.5]
["SUDECAP 89.07.63","SUDECAP","89.07.63","CONCRETO USINADO FCK>=30 MPA - BRITA 0 E 1 - SLUMP 24+-2 CM CONSUMO MÍNIMO 400KG","M3",500]
["SUDECAP 89.50.21","SUDECAP","89.50.21","DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER","UN",900]
["SICRO 0308320","SICRO","0308320","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",48329.4,48329.4]
["SICRO 0606760","SICRO","0606760","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia extraída e brita produzida","m",26393.41,26393.41]
["SICRO 0605661","SICRO","0605661","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita comercial","m",3508.74,3508.74]
["SICRO 0606447","SICRO","0606447","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita comercial","m",17116.96,17116.96]
["SICRO 0605781","SICRO","0605781","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",5973.79,5973.79]
["SICRO 0605518","SICRO","0605518","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",22927.3,22927.3]
["SICRO 0705269","SICRO","0705269","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",5230.34,5230.34]
["SICRO 0705401","SICRO","0705401","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",20391.37,20391.37]
["SICRO 0804256","SICRO","0804256","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2480.54,2480.54]
["SICRO 0804413","SICRO","0804413","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",9024.67,9024.67]
["SICRO 0804180","SICRO","0804180","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1164.57,1164.57]
["SICRO 0804043","SICRO","0804043","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",967.65,967.65]
["SICRO 1106060","SICRO","1106060","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",426.78,426.78]
["SICRO 1207692","SICRO","1207692","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m²","m³",1051.6199999999999,1051.6199999999999]
["SICRO 1400969","SICRO","1400969","Corte de cantoneira de alumínio","un",0.16,0.16]
["SICRO 1917509","SICRO","1917509","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",17.600000000000001,17.600000000000001]
["SICRO 1901522","SICRO","1901522","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",17,17]
["SICRO 1917257","SICRO","1917257","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",13.46,13.46]
["SICRO 1917329","SICRO","1917329","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",55.33,55.33]
["SICRO 1917362","SICRO","1917362","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",44.34,44.34]
["SICRO 1917614","SICRO","1917614","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",36.11,36.11]
["SICRO 1917658","SICRO","1917658","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",20.12,20.12]
["SICRO 1901624","SICRO","1901624","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",25.12,25.12]
["SICRO 2003552","SICRO","2003552","Caixa coletora de sarjeta - CCS 400-100 B - com grelha de aço - areia extraída e brita produzida","un",8033.71,8033.71]
["SICRO 2003715","SICRO","2003715","Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia extraída e brita produzida","un",1752.71,1752.71]
["SICRO 2003187","SICRO","2003187","Dissipador de energia - DED 07 A - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1851.89,1851.89]
["SICRO 2003115","SICRO","2003115","Entrada para descida d'água - EDA 01 B - areia e brita comerciais","un",287.38,287.38]
["SICRO 2003697","SICRO","2003697","Poço de visita - PVI 11 - areia extraída e brita produzida","un",3383.67,3383.67]
["SICRO 2003934","SICRO","2003934","Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação","m",16.239999999999998,16.239999999999998]
["SICRO 2108171","SICRO","2108171","Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",33.909999999999997,33.909999999999997]
["SICRO 2306004","SICRO","2306004","Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 25 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação","m",150.26,150.26]
["SICRO 2607347","SICRO","2607347","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",483.84,483.84]
["SICRO 2809177","SICRO","2809177","Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",1969.38,1969.38]
["SICRO 3009212","SICRO","3009212","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1440988.33,1440988.33]
["SICRO 3108018","SICRO","3108018","Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação","m",4.0199999999999996,4.0199999999999996]
["SICRO 3606540","SICRO","3606540","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",55.82,55.82]
["SICRO 3806430","SICRO","3806430","Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",12.24,12.24]
["SICRO 4011427","SICRO","4011427","Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",224.72,224.72]
["SICRO 4011385","SICRO","4011385","Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita produzida","m²",4.01,4.01]
["SICRO 4507825","SICRO","4507825","Bainha metálica redonda D = 110 mm para 37 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",60.38,60.38]
["SICRO 4816000","SICRO","4816000","Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria","m³",465.68,465.68]
["SICRO 4915633","SICRO","4915633","Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m","m",23.66,23.66]
["SICRO 5213404","SICRO","5213404","Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm","m²",35.75,35.75]
["SICRO 5213734","SICRO","5213734","Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",66106.36,66106.36]
["SICRO 5213859","SICRO","5213859","Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação","un",469.96,469.96]
["SICRO 5300993","SICRO","5300993","Pintura com fundo fosfatizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido","m²",8.9700000000000006,8.9700000000000006]
["SICRO 5501937","SICRO","5501937","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",14.16,14.16]
["SICRO 5605799","SICRO","5605799","Chumbador de aço CA-50 - D = 22 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação","m",121.94,121.94]
["SICRO 5915414","SICRO","5915414","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga livre","t",2.94,2.94]
["SICRO 5915453","SICRO","5915453","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia pavimentada","tkm",1.87,1.87]
["SICRO 5915495","SICRO","5915495","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário","km",27.53,27.53]
["SICRO 6219423","SICRO","6219423","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",248.11,248.11]
["SICRO 6817773","SICRO","6817773","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",2446.88,2446.88]
["SICRO 7107389","SICRO","7107389","Amarração do sistema de fundeio com mergulho para poita de 25 a 58,3 t (pesos submersos de 15 a 35 t) - profundidade de até 50 m","un",4463.93,4463.93]
["SICRO E9067","SICRO","E9067","Veículo ferroviário para capina química com capacidade de 12.000 l - 115 kW",null,1665385.8692999999,1665385.8692999999]
["SICRO E9527","SICRO","E9527","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm",null,21640.5416,21640.5416]
["SICRO E9614","SICRO","E9614","Bomba com capacidade de 136 m³/h e câmara de vácuo - 5,60 kW",null,11860.74,11860.74]
["SICRO E9027","SICRO","E9027","Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW"]
["SICRO A9329","SICRO","A9329","Cesto aéreo simples isolado com capacidade para 135 kg",null,23169.3,23169.3]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,133.05289999999999,133.05289999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,133.05289999999999,133.05289999999999]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",94.86,94.86]
["SICRO M2775","SICRO","M2775","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN - Guindauto 6,2 t",0.158,3.0209999999999999,3.0209999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3.6941000000000002,3.6941000000000002]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,227.51009999999999,227.51009999999999]
["SICRO M2738","SICRO","M2738","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN - Guindauto 6,2 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,115.38249999999999,115.38249999999999]
["SICRO 0308277","SICRO","0308277","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,52512.41,52512.41]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3.7999999999999999E-2,3.7999999999999999E-2]
["SICRO M0470","SICRO","M0470","Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 12,5 mm","un",11.65,11.65]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,46417.520700000001,46417.520700000001]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,64868.623800000001,64868.623800000001]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",60.959699999999998,60.959699999999998]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO E9686","SICRO","E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",1,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO 2106232","SICRO","2106232","Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","un",34.6,34.6]
["SICRO 3106759","SICRO","3106759","Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",328.70519999999999,328.70519999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1469.0154,1469.0154]
["SICRO 1107896","SICRO","1107896","Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",1096.0917999999999,1096.0917999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,37235.177100000001,37235.177100000001]
["SICRO M2871","SICRO","M2871","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 8,31 m","m",36535.807200000003,36535.807200000003]
["SICRO M2873","SICRO","M2873","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,00 m e vão = 8,97 m - Guindauto 6,2 t",0.89100000000000001,17.035900000000002,17.035900000000002]
["SICRO 2106233","SICRO","2106233","Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - regulável de 1,8 a 3,0 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","un",33.44,33.44]
["SICRO 2106235","SICRO","2106235","Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",131.07640000000001,131.07640000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,434.25970000000001,434.25970000000001]
[{"$f":"CONCATENATE($B43912,\" \",$C43912)","v":"SICRO 0606784"},"SICRO","0606784","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia extraída e brita produzida"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO 3106759","SICRO","3106759","Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",141.7944,141.7944]
["SICRO 0606835","SICRO","0606835","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1689.4070999999999,1689.4070999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,63674.744599999998,63674.744599999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4620.2873,4620.2873]
["SICRO 2106233","SICRO","2106233","Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - regulável de 1,8 a 3,0 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","un",16.72,16.72]
["SICRO P9823","SICRO","P9823","Serralheiro","h",35.1614,35.1614]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.4111,1.4111]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",94.86,94.86]
["SICRO M2664","SICRO","M2664","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m - Caminhão carroceria 15 t",0.111,3.8006000000000002,3.8006000000000002]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",141.76259999999999,141.76259999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,12.6249,12.6249]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4.5538999999999996,4.5538999999999996]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,171.2458,171.2458]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,171.2458,171.2458]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2478.31,2478.31]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2.1030000000000002,2.1030000000000002]
["SICRO 0605660","SICRO","0605660","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,10.3347,10.3347]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 0605672","SICRO","0605672","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita comercial"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M2676","SICRO","M2676","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO E9686","SICRO","E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",1,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",75.744200000000006,75.744200000000006]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M2685","SICRO","M2685","Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m","m",18200.476900000001,18200.476900000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,19.023900000000001,19.023900000000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2021.2934,2021.2934]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,51.676400000000001,51.676400000000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO 0605485","SICRO","0605485","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,8.6068999999999996,8.6068999999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,306.7577,306.7577]
["SICRO 3806428","SICRO","3806428","Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",3.0868000000000002,3.0868000000000002]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,584.65409999999997,584.65409999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,263.94900000000001,263.94900000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,218.67580000000001,218.67580000000001]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",76.385800000000003,76.385800000000003]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",75.779700000000005,75.779700000000005]
["SICRO 3806428","SICRO","3806428","Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",1.5431999999999999,1.5431999999999999]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,264.21820000000002,264.21820000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,15282.1738,15282.1738]
["SICRO M2824","SICRO","M2824","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,80 m e vão = 4,15 m - Guindauto 6,2 t","tkm"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,837.86099999999999,837.86099999999999]
["SICRO 2106232","SICRO","2106232","Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","un",23.066600000000001,23.066600000000001]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO M2834","SICRO","M2834","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,10 m - Guindauto 6,2 t",0.84199999999999997,16.099,16.099]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",236.7072,236.7072]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,586.93600000000004,586.93600000000004]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 2106232","SICRO","2106232","Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","un",11.5334,11.5334]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,19745.535,19745.535]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,27061.3269,27061.3269]
["SICRO M2850","SICRO","M2850","Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,90 m e vão = 5,15 m - Guindauto 6,2 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,634.16420000000005,634.16420000000005]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2964.4569999999999,2964.4569999999999]
["SICRO 2106235","SICRO","2106235","Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",103.69710000000001,103.69710000000001]
["SICRO 0605582","SICRO","0605582","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO 4816003","SICRO","4816003","Iluminação provisória para tunnel liner","m",42.66,42.66]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO E9764","SICRO","E9764","Grupo gerador - 7,2 kVA",1,10.9619,10.9619]
["SICRO M2781","SICRO","M2781","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,4 m - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,232.084,232.084]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",76.385800000000003,76.385800000000003]
["SICRO E9510","SICRO","E9510","Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW",1,2.4462999999999999,2.4462999999999999]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1076.3065999999999,1076.3065999999999]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 0605604","SICRO","0605604","Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em tunnel liner","m³",177.26740000000001,177.26740000000001]
["SICRO M2804","SICRO","M2804","Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 2,0 m","m",6267.5924000000005,6267.5924000000005]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,13.408200000000001,13.408200000000001]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO 4816002","SICRO","4816002","Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria","m³",6288.8404,6288.8404]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1554.5700999999999,1554.5700999999999]
["SICRO 0605820","SICRO","0605820","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO M2786","SICRO","M2786","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,4 m - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO 4816002","SICRO","4816002","Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria - Caminhão basculante para rocha 8 m³","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,364.9443,364.9443]
["SICRO 0605606","SICRO","0605606","Sistema de escoramento telescópico regulável para tunnel liner","m³",85.479600000000005,85.479600000000005]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,16413.877799999998,16413.877799999998]
["SICRO E9764","SICRO","E9764","Grupo gerador - 7,2 kVA",1,10.9619,10.9619]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO 4816002","SICRO","4816002","Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria - Caminhão basculante para rocha 8 m³","tkm"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",284.43110000000001,284.43110000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,14242.228999999999,14242.228999999999]
["SICRO E9764","SICRO","E9764","Grupo gerador - 7,2 kVA",1,10.9619,10.9619]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2447.1280999999999,2447.1280999999999]
["SICRO 0605604","SICRO","0605604","Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em tunnel liner","m³",307.88810000000001,307.88810000000001]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO E9510","SICRO","E9510","Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW",1,2.4462999999999999,2.4462999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2753.2910000000002,2753.2910000000002]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",152.55770000000001,152.55770000000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,24470.708600000002,24470.708600000002]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO 4816000","SICRO","4816000","Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria","m³",6451.7263000000003,6451.7263000000003]
["SICRO M2794","SICRO","M2794","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,0 m","m",15432.2965,15432.2965]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",152.3843,152.3843]
["SICRO M2516","SICRO","M2516","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,4 m - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,13.408200000000001,13.408200000000001]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO M2798","SICRO","M2798","Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 4,7 mm e D = 4,8 m - Caminhão carroceria 15 t",0.78800000000000003,26.728999999999999,26.728999999999999]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO E9753","SICRO","E9753","Grupo gerador - 23 kVA",1,30.678799999999999,30.678799999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1107891","SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",3152.1545999999998,3152.1545999999998]
["SICRO 0705329","SICRO","0705329","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida"]
["SICRO 1106058","SICRO","1106058","Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",1127.1510000000001,1127.1510000000001]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",18389.150000000001,18389.150000000001]
["SICRO 1109668","SICRO","1109668","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",374.59249999999997,374.59249999999997]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO 1106058","SICRO","1106058","Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",2718.4229999999998,2718.4229999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO 3103302","SICRO","3103302","Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",12434.48,12434.48]
["SICRO M0786","SICRO","M0786","Placa de poliestireno expandido (EPS)","m³",0.36209999999999998,0.36209999999999998]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B64328,\" \",$C64328)","v":"SICRO 3108005"},"SICRO","3108005","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",1256.6199999999999,1256.6199999999999]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",2834.7078999999999,2834.7078999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1106057","SICRO","1106057","Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",281.64920000000001,281.64920000000001]
[{"$f":"CONCATENATE($B65096,\" \",$C65096)","v":"SICRO M0786"},"SICRO","M0786","Placa de poliestireno expandido (EPS)","m³",0.70650000000000002,0.70650000000000002]
["SICRO M0786","SICRO","M0786","Placa de poliestireno expandido (EPS)","m³",0.70650000000000002,0.70650000000000002]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,10324.044900000001,10324.044900000001]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2105605","SICRO","2105605","Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",123.32250000000001,123.32250000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.6603000000000001,1.6603000000000001]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",923.94060000000002,923.94060000000002]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3399.93,3399.93]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO M0786","SICRO","M0786","Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria 15 t",1.0000000000000001E-5,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SICRO 1109669","SICRO","1109669","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",64.330500000000001,64.330500000000001]
["SICRO M0786","SICRO","M0786","Placa de poliestireno expandido (EPS)","m³",0.316,0.316]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO M0446","SICRO","M0446","Compensado resinado - E = 10 mm","m²",4.9839000000000002,4.9839000000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,7.7700000000000005E-2,7.7700000000000005E-2]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0786","SICRO","M0786","Placa de poliestireno expandido (EPS) - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO 1107892","SICRO","1107892","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",1738.9007999999999,1738.9007999999999]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",4563.5226000000002,4563.5226000000002]
["SICRO 1106058","SICRO","1106058","Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",247.53120000000001,247.53120000000001]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0446","SICRO","M0446","Compensado resinado - E = 10 mm","m²",10.9604,10.9604]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0786","SICRO","M0786","Placa de poliestireno expandido (EPS)","m³",1.5229999999999999,1.5229999999999999]
["SICRO 1107892","SICRO","1107892","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",936.80889999999999,936.80889999999999]
["SICRO 3103302","SICRO","3103302","Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",700.57680000000005,700.57680000000005]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2336.7199999999998,2336.7199999999998]
["SICRO 0804239","SICRO","0804239","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2596.5120000000002,2596.5120000000002]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5872.74,5872.74]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO 1107891","SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",1348.8079,1348.8079]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5763.6332000000002,5763.6332000000002]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 3103302","SICRO","3103302","Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",2381.5061999999998,2381.5061999999998]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO 0804075","SICRO","0804075","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,600.4153,600.4153]
["SICRO 0804088","SICRO","0804088","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 3103302","SICRO","3103302","Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",846.90940000000001,846.90940000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1388.1931999999999,1388.1931999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1107891","SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",761.59439999999995,761.59439999999995]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2114.8334,2114.8334]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 0804171","SICRO","0804171","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 0804175","SICRO","0804175","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3874.9985999999999,3874.9985999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO 1107891","SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",2347.0405000000001,2347.0405000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4313.1737999999996,4313.1737999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,10902.428599999999,10902.428599999999]
["SICRO 1107891","SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",2941.5073000000002,2941.5073000000002]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B78600,\" \",$C78600)","v":"SICRO B - MÃO DE OBRA"},"SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,274.19650000000001,274.19650000000001]
["SICRO E9002","SICRO","E9002","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,80 m - 2,20 kW",1,24.174800000000001,24.174800000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,29.4739,29.4739]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,386.79989999999998,386.79989999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1657.3288,1657.3288]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,248.5461,248.5461]
["SICRO 0804201","SICRO","0804201","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO M2163","SICRO","M2163","Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m","m",135.49160000000001,135.49160000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,291.97000000000003,291.97000000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,31.068300000000001,31.068300000000001]
["SICRO 0804023","SICRO","0804023","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,854.68449999999996,854.68449999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO 1106164","SICRO","1106164","Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas","m³",123.46259999999999,123.46259999999999]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2456.92,2456.92]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5058.4889999999996,5058.4889999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,598.06209999999999,598.06209999999999]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 0903794","SICRO","0903794","Chapas zincadas com espessura de 0,43 mm - utilização 1 vez - fornecimento e instalação"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,190.4718,190.4718]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,47.6873,47.6873]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO M1369","SICRO","M1369","Selador acrílico para pintura - Caminhão carroceria 15 t",1.6000000000000001E-4,5.4000000000000003E-3,5.4000000000000003E-3]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 4816020","SICRO","4816020","Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco","kg",194.53620000000001,194.53620000000001]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco","kg",97.693899999999999,97.693899999999999]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t",0.13628000000000001,4.6226000000000003,4.6226000000000003]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO M0012","SICRO","M0012","Silicato de alumínio - Caminhão carroceria 15 t",3.2629999999999999E-2,1.1068,1.1068]
["SICRO M0012","SICRO","M0012","Silicato de alumínio - Caminhão carroceria 15 t",4.5539999999999997E-2,1.5447,1.5447]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO 4816016","SICRO","4816016","Rachão ou pedra de mão produzida - Caminhão basculante 10 m³",0.78900000000000003,2.3748999999999998,2.3748999999999998]
["SICRO E9584","SICRO","E9584","Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW",0.34,146.31790000000001,146.31790000000001]
["SICRO M0029","SICRO","M0029","Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO 4816020","SICRO","4816020","Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,10.105399999999999,10.105399999999999]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO 4816012","SICRO","4816012","Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m³",1.0322,3.1069,3.1069]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",195.16409999999999,195.16409999999999]
["SICRO E9584","SICRO","E9584","Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW",0.42,154.9213,154.9213]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,434.14569999999998,434.14569999999998]
["SICRO E9590","SICRO","E9590","Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa",1,137.7081,137.7081]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO M0030","SICRO","M0030","Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa","kg",12.787000000000001,12.787000000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,13.661300000000001,13.661300000000001]
["SICRO M0030","SICRO","M0030","Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa","kg",11.285399999999999,11.285399999999999]
["SICRO 1108120","SICRO","1108120","Concreto submerso fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,92.894199999999998,92.894199999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M1103","SICRO","M1103","Pedrisco","m³",69.790400000000005,69.790400000000005]
["SICRO M0103","SICRO","M0103","Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados","kg",121.9252,121.9252]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,566.95399999999995,566.95399999999995]
["SICRO M0350","SICRO","M0350","Bico para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,730.27020000000005,730.27020000000005]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO E9793","SICRO","E9793","Robot para concreto projetado com capacidade de 30 m³/h - 70 kW - com compressor diesel",1,1491.9085,1491.9085]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO M0347","SICRO","M0347","Disco de aço para bomba de projeção via úmida - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO E9790","SICRO","E9790","Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW",1,163.7783,163.7783]
["SICRO P9885","SICRO","P9885","Frentista de túnel","h",48.152000000000001,48.152000000000001]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO M0351","SICRO","M0351","Mangote para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M0351","SICRO","M0351","Mangote para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t",4.0999999999999999E-4,1.3899999999999999E-2,1.3899999999999999E-2]
["SICRO M0639","SICRO","M0639","Bico para corte a plasma CNC - 130A","un",7.1400000000000005E-2,7.1400000000000005E-2]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4.2,4.2]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2.46,2.46]
["SICRO M1790","SICRO","M1790","Gás liquefeito de petróleo (GLP)","kg",3.5000000000000003E-2,3.5000000000000003E-2]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3.48,3.48]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO 1516313","SICRO","1516313","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.23400000000000001,0.23400000000000001]
["SICRO 4805750","SICRO","4805750","Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m","m³",2.6814,2.6814]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1516318","SICRO","1516318","Tela metálica dobrada em L para muro em solo reforçado - C = 200 cm, L = 40 cm e H = 40 cm - fornecimento e instalação"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,43.67,43.67]
["SICRO M1243","SICRO","M1243","Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4\")","un",51.381399999999999,51.381399999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,119.9709,119.9709]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.24779999999999999,0.24779999999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2988.3380000000002,2988.3380000000002]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO E9058","SICRO","E9058","Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t",1,55.281999999999996,55.281999999999996]
["SICRO E9055","SICRO","E9055","Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t",1,342.91399999999999,342.91399999999999]
["SICRO 1716627","SICRO","1716627","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 600 a 800 m"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,129.31,129.31]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,128.22810000000001,128.22810000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,50.304000000000002,50.304000000000002]
["SICRO M2065","SICRO","M2065","Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2\") e C = 3,05 m","un",1.5747,1.5747]
["SICRO M2042","SICRO","M2042","Emulsão explosiva encartuchada","kg",16.868500000000001,16.868500000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,114.89,114.89]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,28.7806,28.7806]
["SICRO E9638","SICRO","E9638","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW",1,2869.4872,2869.4872]
["SICRO M0119","SICRO","M0119","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,50 m","un",0.88349999999999995,0.88349999999999995]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4.1407999999999996,4.1407999999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3160.114,3160.114]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
[{"$f":"CONCATENATE($B99016,\" \",$C99016)","v":"SICRO "},"SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO M0119","SICRO","M0119","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,50 m","un",2.0615000000000001,2.0615000000000001]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO E9603","SICRO","E9603","Embarcação rebocadora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW",0.5,290.6268,290.6268]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,31.073899999999998,31.073899999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1917221","SICRO","1917221","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO M0124","SICRO","M0124","Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,30 m","un",1.5792999999999999,1.5792999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,945.00300000000004,945.00300000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,6.27,6.27]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO E9603","SICRO","E9603","Embarcação rebocadora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW",0.5,290.6268,290.6268]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5.5163000000000002,5.5163000000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4.7662000000000004,4.7662000000000004]
["SICRO M0117","SICRO","M0117","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,40 m","un",1.0672999999999999,1.0672999999999999]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO M0121","SICRO","M0121","Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 400 mm","m",0.251,0.251]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M0126","SICRO","M0126","Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,45 m","un",1.3595999999999999,1.3595999999999999]
["SICRO E9603","SICRO","E9603","Embarcação rebocadora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW",0.5,290.6268,290.6268]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,17.97,17.97]
["SICRO M0118","SICRO","M0118","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,45 m","un",1.5226999999999999,1.5226999999999999]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO E9594","SICRO","E9594","Draga hopper com capacidade de 1.000 m³",1,11638.297399999999,11638.297399999999]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,27.0946,27.0946]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO 1917118","SICRO","1917118","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,6.3996000000000004,6.3996000000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0123","SICRO","M0123","Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 500 mm","m",6.1727999999999996,6.1727999999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3160.114,3160.114]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO M0124","SICRO","M0124","Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,30 m","un",0.57430000000000003,0.57430000000000003]
["SICRO M0116","SICRO","M0116","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,30 m","un",0.31169999999999998,0.31169999999999998]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1335.4817,1335.4817]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,20.7028,20.7028]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO 1917334","SICRO","1917334","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m"]
["SICRO E9637","SICRO","E9637","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e cortador de 110 kW",1,1799.1515999999999,1799.1515999999999]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2089.7784000000001,2089.7784000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,27.440999999999999,27.440999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,19.136600000000001,19.136600000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,24.45,24.45]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,39.85,39.85]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3160.114,3160.114]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,53.23,53.23]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO M0124","SICRO","M0124","Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,30 m","un",0.9093,0.9093]
["SICRO 1917242","SICRO","1917242","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1335.4817,1335.4817]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,11.7072,11.7072]
["SICRO E9603","SICRO","E9603","Embarcação rebocadora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW",0.5,290.6268,290.6268]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,7.1814,7.1814]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO M0122","SICRO","M0122","Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 450 mm","m",5.2521000000000004,5.2521000000000004]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,11638.297399999999,11638.297399999999]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,20.63,20.63]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,19243.455699999999,19243.455699999999]
["SICRO 1917157","SICRO","1917157","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3160.114,3160.114]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,945.00300000000004,945.00300000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,26.523,26.523]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,18.540299999999998,18.540299999999998]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,38.540500000000002,38.540500000000002]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3160.114,3160.114]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,67.87,67.87]
["SICRO M0119","SICRO","M0119","Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,50 m","un",0.29449999999999998,0.29449999999999998]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO 1917352","SICRO","1917352","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,26.206099999999999,26.206099999999999]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M0126","SICRO","M0126","Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,45 m","un",0.45319999999999999,0.45319999999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,14.914,14.914]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO 1917099","SICRO","1917099","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
[{"$f":"CONCATENATE($B116616,\" \",$C116616)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,15.154999999999999,15.154999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9593","SICRO","E9593","Draga hopper com capacidade de 750 m³",1,10693.844800000001,10693.844800000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2196.0839999999998,2196.0839999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO 1917686","SICRO","1917686","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO E9515","SICRO","E9515","Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW",1,331.48759999999999,331.48759999999999]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,13.15,13.15]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1125.1095,1125.1095]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1145.4117000000001,1145.4117000000001]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1387.2688000000001,1387.2688000000001]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,19243.455699999999,19243.455699999999]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,26752.589899999999,26752.589899999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,63.916400000000003,63.916400000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3.1726999999999999,3.1726999999999999]
["SICRO 1109668","SICRO","1109668","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",38.690300000000001,38.690300000000001]
["SICRO M0224","SICRO","M0224","Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4.3369999999999997,4.3369999999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3114.86,3114.86]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2.1684999999999999,2.1684999999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1100657","SICRO","1100657","Adensamento de concreto por vibrador de imersão","m³",7.7832999999999997,7.7832999999999997]
["SICRO 1107891","SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",822.91480000000001,822.91480000000001]
["SICRO 4805757","SICRO","4805757","Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria","m³",145.184,145.184]
["SICRO 4805757","SICRO","4805757","Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria","m³",129.30449999999999,129.30449999999999]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO 2003537","SICRO","2003537","Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais"]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",2550.1181999999999,2550.1181999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 3103302","SICRO","3103302","Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",2314.8148999999999,2314.8148999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,6535.1112999999996,6535.1112999999996]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,8643.69,8643.69]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO M1965","SICRO","M1965","Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm","kg",383.77800000000002,383.77800000000002]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 4805751","SICRO","4805751","Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m","m³",837.9,837.9]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO 2003644","SICRO","2003644","Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2203.29,2203.29]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 2003663","SICRO","2003663","Caixa de ligação e passagem - CLP 12 - areia extraída e brita produzida"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO 0407820","SICRO","0407820","Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação","kg",230.52600000000001,230.52600000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.13109999999999999,0.13109999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,298.53149999999999,298.53149999999999]
["SICRO M3772","SICRO","M3772","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 15,0 cm e H = 23,0 cm - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO 2009619","SICRO","2009619","Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial","m²",509.40660000000003,509.40660000000003]
["SICRO 2009618","SICRO","2009618","Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraída","m²",709.61800000000005,709.61800000000005]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",66.69,66.69]
["SICRO 2003723","SICRO","2003723","Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia extraída e brita produzida"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1028.42,1028.42]
["SICRO 4805756","SICRO","4805756","Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm","m²",10.7506,10.7506]
["SICRO 1100657","SICRO","1100657","Adensamento de concreto por vibrador de imersão","m³",3.2635000000000001,3.2635000000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2070.8424,2070.8424]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 4805750","SICRO","4805750","Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m","m³",7.9146000000000001,7.9146000000000001]
["SICRO 1107891","SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",82.082999999999998,82.082999999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",20.531300000000002,20.531300000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1665.3668,1665.3668]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,91.180700000000002,91.180700000000002]
["SICRO 3103302","SICRO","3103302","Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",707.85550000000001,707.85550000000001]
["SICRO M1097","SICRO","M1097","Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,10.408799999999999,10.408799999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,406.04140000000001,406.04140000000001]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 4805756","SICRO","4805756","Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm","m²",37.732500000000002,37.732500000000002]
["SICRO 1107892","SICRO","1107892","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",1514.5635,1514.5635]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 3103302","SICRO","3103302","Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",722.57979999999998,722.57979999999998]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 4816016","SICRO","4816016","Rachão ou pedra de mão produzida - Caminhão basculante 10 m³",3.4258500000000001,10.3118,10.3118]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO 4805756","SICRO","4805756","Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm","m²",33.569200000000002,33.569200000000002]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO 4816016","SICRO","4816016","Rachão ou pedra de mão produzida","m³",7.4412000000000003,7.4412000000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,541.89,541.89]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO M0107","SICRO","M0107","Geocomposto para drenagem","m²",25.874400000000001,25.874400000000001]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",18.085599999999999,18.085599999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,20.3535,20.3535]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E9556","SICRO","E9556","Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW",1,4.07E-2,4.07E-2]
["SICRO E9556","SICRO","E9556","Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW",1,0.20349999999999999,0.20349999999999999]
["SICRO 4816019","SICRO","4816019","Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance","m³",4.7731000000000003,4.7731000000000003]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 4805757","SICRO","4805757","Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria","m³",4.3974000000000002,4.3974000000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,44.756599999999999,44.756599999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,25.152200000000001,25.152200000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,219.09,219.09]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",2.3426,2.3426]
["SICRO M0191","SICRO","M0191","Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³",0.12,0.222,0.222]
["SICRO 2003103","SICRO","2003103","Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,191.72069999999999,191.72069999999999]
["SICRO 3103302","SICRO","3103302","Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",111.1824,111.1824]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1107892","SICRO","1107892","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",605.03240000000005,605.03240000000005]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1107891","SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",309.6848,309.6848]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO 2003166","SICRO","2003166","Entrada para descida d'água - EDA 16 B - areia extraída e brita produzida"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E9630","SICRO","E9630","Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW",1,1.2928999999999999,1.2928999999999999]
["SICRO M0081","SICRO","M0081","Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,20.14,20.14]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,13.0251,13.0251]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,6.1978999999999997,6.1978999999999997]
["SICRO P9821","SICRO","P9821","Pedreiro","h",27.839500000000001,27.839500000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 2004520","SICRO","2004520","Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m²","m³",4.0968,4.0968]
["SICRO P9821","SICRO","P9821","Pedreiro","h",27.839500000000001,27.839500000000001]
["SICRO 2003291","SICRO","2003291","Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 100-25 - escavação mecânica"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 1107929","SICRO","1107929","Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida - Caminhão betoneira 8 m³","tkm"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,80.319999999999993,80.319999999999993]
["SICRO E9102","SICRO","E9102","Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW",1,48.447800000000001,48.447800000000001]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO 1109668","SICRO","1109668","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",3.5200000000000002E-2,3.5200000000000002E-2]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO 2004519","SICRO","2004519","Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ≤ seção < 0,15 m²","m³",4.0446999999999997,4.0446999999999997]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",368.65120000000002,368.65120000000002]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO 2003827","SICRO","2003827","Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO 0804480","SICRO","0804480","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida - Guindauto 6,2 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,414.63940000000002,414.63940000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,99.9131,99.9131]
["SICRO 0804486","SICRO","0804486","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",331.21,331.21]
["SICRO E9686","SICRO","E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",1,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,555.66,555.66]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,92.894199999999998,92.894199999999998]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,71.209299999999999,71.209299999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,7.7499999999999999E-2,7.7499999999999999E-2]
["SICRO 2003576","SICRO","2003576","Lastro de areia extraída - espalhamento manual","m³",3.4727999999999999,3.4727999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,76.255700000000004,76.255700000000004]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.86219999999999997,0.86219999999999997]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO 2306630","SICRO","2306630","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.600 mm","m",9794.64,9794.64]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,338.52949999999998,338.52949999999998]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1147.3608999999999,1147.3608999999999]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2782.2127999999998,2782.2127999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2802.7685000000001,2802.7685000000001]
["SICRO E9660","SICRO","E9660","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW",1,505.02620000000002,505.02620000000002]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5277.5021999999999,5277.5021999999999]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1530.1051,1530.1051]
["SICRO M0192","SICRO","M0192","Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1111.1472000000001,1111.1472000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E9779","SICRO","E9779","Grupo gerador - 113 kVA",1,109.78789999999999,109.78789999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2413.2532999999999,2413.2532999999999]
["SICRO M1378","SICRO","M1378","Chapa grossa em aço ASTM A36","kg",2865.9304000000002,2865.9304000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,334.43009999999998,334.43009999999998]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",86.739599999999996,86.739599999999996]
["SICRO 2306692","SICRO","2306692","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 700 mm"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",86.739599999999996,86.739599999999996]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO E9707","SICRO","E9707","Desarenador - 15 kW",1,28.5745,28.5745]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,49.992199999999997,49.992199999999997]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,79.250600000000006,79.250600000000006]
["SICRO M0755","SICRO","M0755","Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 230 t - Guindauto 11,9 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,367.416,367.416]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,60.583599999999997,60.583599999999997]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,367.416,367.416]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3.3125,3.3125]
["SICRO M0667","SICRO","M0667","Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5\")","un",2.9573,2.9573]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,196.1705,196.1705]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2.641,2.641]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,367.416,367.416]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO E9070","SICRO","E9070","Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW",0.2,49.659500000000001,49.659500000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0682","SICRO","M0682","Aço em perfis ASTM A36","kg",9.8901000000000003,9.8901000000000003]
["SICRO 2408058","SICRO","2408058","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX","kg",1.0359,1.0359]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO M3520","SICRO","M3520","Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente","l",14.8675,14.8675]
["SICRO P9822","SICRO","P9822","Pintor","h",35.187199999999997,35.187199999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,16.96,16.96]
["SICRO 2408057","SICRO","2408057","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,25.161200000000001,25.161200000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,759.03530000000001,759.03530000000001]
["SICRO M2266","SICRO","M2266","AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola mista","un",727614.42139999999,727614.42139999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO P9859","SICRO","P9859","Trabalhador de via","h",347.32960000000003,347.32960000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,347.32960000000003,347.32960000000003]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,347.32960000000003,347.32960000000003]
["SICRO P9859","SICRO","P9859","Trabalhador de via","h",347.32960000000003,347.32960000000003]
["SICRO 2607344","SICRO","2607344","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,86.832400000000007,86.832400000000007]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,86.832400000000007,86.832400000000007]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,162.4194,162.4194]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,541.39409999999998,541.39409999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO 2607263","SICRO","2607263","Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola mista"]
["SICRO M2370","SICRO","M2370","Dormentes de madeira para AMV - Vagão plataforma 98 t","tkm"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,13.3063,13.3063]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO M2370","SICRO","M2370","Dormentes de madeira para AMV - Vagão plataforma 98 t",13.496639999999999,653.64229999999998,653.64229999999998]
["SICRO M2370","SICRO","M2370","Dormentes de madeira para AMV - Vagão plataforma 82 t",5.4841600000000001,377.47469999999998,377.47469999999998]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO 2809201","SICRO","2809201","Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1554.2879,1554.2879]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5396.12,5396.12]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,985.8895,985.8895]
["SICRO M2370","SICRO","M2370","Dormentes de madeira para AMV - Vagão plataforma 82 t","tkm"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO E9168","SICRO","E9168","Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW",0.21,235.03190000000001,235.03190000000001]
["SICRO M3511","SICRO","M3511","Acessórios e materiais metálicos - Vagão fechado 64 t",22,561.22,561.22]
[{"$f":"CONCATENATE($B159304,\" \",$C159304)","v":"SICRO E - TEMPO FIXO"},"SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,249.5454,249.5454]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,90.374499999999998,90.374499999999998]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,8.2899999999999991,8.2899999999999991]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,198.43,198.43]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO E9181","SICRO","E9181","Equipamento desbobinador de fios de protensão móvel",0.33,55.402200000000001,55.402200000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1426.6986999999999,1426.6986999999999]
["SICRO 3009081","SICRO","3009081","Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR45, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,784312.33,784312.33]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO M2225","SICRO","M2225","Tala de junção TJ 45 não isolada com 6 furos - Vagão fechado 99 t","tkm"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO 3009096","SICRO","3009096","Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em estaleiro para formação de trilho longo soldado","un",2499.39,2499.39]
["SICRO M2358","SICRO","M2358","Palmilha de borracha para dormente de concreto - Vagão fechado 99 t",0.15003,3.8948,3.8948]
["SICRO M2225","SICRO","M2225","Tala de junção TJ 45 não isolada com 6 furos - Vagão fechado 99 t",0.67488000000000004,17.5199,17.5199]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,6833.4285,6833.4285]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5276.49,5276.49]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,162.18450000000001,162.18450000000001]
["SICRO M2218","SICRO","M2218","Placa de apoio em aço laminado para TR45 com fixação rígida - Vagão fechado 99 t","tkm"]
["SICRO E9728","SICRO","E9728","Tirefonadora/parafusadora portátil - 3,10 kW",1,13.957000000000001,13.957000000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3258.3829999999998,3258.3829999999998]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO M2214","SICRO","M2214","Grampo elástico Pandrol para fixação elástica - Vagão fechado 99 t",5.2010399999999999,135.01900000000001,135.01900000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5354.0940000000001,5354.0940000000001]
["SICRO 3009102","SICRO","3009102","Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro - Vagão plataforma 98 t",113.80002,3798.6446999999998,3798.6446999999998]
["SICRO M2216","SICRO","M2216","Placa de apoio em aço laminado para TR57 com fixação elástica - Vagão fechado 99 t",49.509900000000002,1285.277,1285.277]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1276541.3012999999,1276541.3012999999]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO M2219","SICRO","M2219","Placa de apoio em aço laminado para TR57 com fixação rígida","un",339316.6,339316.6]
["SICRO M2229","SICRO","M2229","Tala de junção TJ 68 não isolada com 6 furos","par",171265.86859999999,171265.86859999999]
["SICRO M2229","SICRO","M2229","Tala de junção TJ 68 não isolada com 6 furos - Vagão fechado 99 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO M2358","SICRO","M2358","Palmilha de borracha para dormente de concreto - Vagão fechado 99 t",0.15003,3.8948,3.8948]
["SICRO E9733","SICRO","E9733","Máquina tirefonadora e parafusadora - 6,70 kW",1,100.6448,100.6448]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,487.80599999999998,487.80599999999998]
["SICRO M2217","SICRO","M2217","Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação elástica - Vagão fechado 99 t","tkm"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M2233","SICRO","M2233","Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela de pressão para tala de junção - D = 25,4 mm - Vagão fechado 99 t",5.2319999999999998E-2,1.3582000000000001,1.3582000000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,107.5428,107.5428]
["SICRO E9728","SICRO","E9728","Tirefonadora/parafusadora portátil - 3,10 kW",1,13.957000000000001,13.957000000000001]
["SICRO 3009016","SICRO","3009016","Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual"]
["SICRO M2198","SICRO","M2198","Trilho UIC60 em aço-carbono - C = 12 m","t",1219677.9558999999,1219677.9558999999]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5354.0940000000001,5354.0940000000001]
["SICRO 3009106","SICRO","3009106","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro - Vagão plataforma 98 t","tkm"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1403696.8533999999,1403696.8533999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,162.18450000000001,162.18450000000001]
["SICRO M2222","SICRO","M2222","Placa de apoio em aço laminado para UIC60 com fixação elástica - Vagão fechado 99 t","tkm"]
["SICRO M2234","SICRO","M2234","Tala de junção TJ 60 não isolada com 6 furos - Vagão fechado 99 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO M3947","SICRO","M3947","Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm","m",0.72540000000000004,0.72540000000000004]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M3949","SICRO","M3949","Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO 3107970","SICRO","3107970","Fôrmas curvas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada"]
["SICRO M1205","SICRO","M1205","Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M1205","SICRO","M1205","Prego de ferro","kg",3.1111,3.1111]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO M0560","SICRO","M0560","Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t",2.0000000000000002E-5,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SICRO M0290","SICRO","M0290","Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm","m",23.831299999999999,23.831299999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,37.246600000000001,37.246600000000001]
["SICRO M1358","SICRO","M1358","Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm","m",3.3593000000000002,3.3593000000000002]
["SICRO M0560","SICRO","M0560","Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO 4816016","SICRO","4816016","Rachão ou pedra de mão produzida - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,631.45039999999995,631.45039999999995]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E9527","SICRO","E9527","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm",1,32.262,32.262]
["SICRO M2067","SICRO","M2067","Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2\")","un",0.1472,0.1472]
["SICRO P9852","SICRO","P9852","Blaster","h",42.115600000000001,42.115600000000001]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO M2062","SICRO","M2062","Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2\")","un",0.22420000000000001,0.22420000000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,41.442599999999999,41.442599999999999]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO P9892","SICRO","P9892","Auxiliar de blaster","h",73.352000000000004,73.352000000000004]
["SICRO E9574","SICRO","E9574","Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW",1,512.78689999999995,512.78689999999995]
[{"$f":"CONCATENATE($B170952,\" \",$C170952)","v":"SICRO M2145"},"SICRO","M2145","Série de brocas integrais S12","un",3.9077999999999999,3.9077999999999999]
["SICRO M2143","SICRO","M2143","Nonel de ligação - C = 6,0 m","un",0.27079999999999999,0.27079999999999999]
["SICRO 3606514","SICRO","3606514","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³"]
["SICRO M2042","SICRO","M2042","Emulsão explosiva encartuchada","kg",5.6227999999999998,5.6227999999999998]
["SICRO 3606521","SICRO","3606521","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
[{"$f":"CONCATENATE($B171720,\" \",$C171720)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 3606571","SICRO","3606571","Fabricação de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,133.05289999999999,133.05289999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,199.6,199.6]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,15.3786,15.3786]
["SICRO M1638","SICRO","M1638","Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,330.05349999999999,330.05349999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.26550000000000001,0.26550000000000001]
["SICRO E9258","SICRO","E9258","Balsa de convés com capacidade de 600 t",1,54043.088000000003,54043.088000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,16.59,16.59]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO M0568","SICRO","M0568","Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm","un",8.9115000000000002,8.9115000000000002]
["SICRO M0566","SICRO","M0566","Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm - Caminhão carroceria 15 t",3.2000000000000003E-4,1.09E-2,1.09E-2]
["SICRO M0366","SICRO","M0366","Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado","kg",11051.0779,11051.0779]
["SICRO M0968","SICRO","M0968","Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",94.86,94.86]
["SICRO M3949","SICRO","M3949","Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 5 t",2.0000000000000002E-5,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,81.595299999999995,81.595299999999995]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO M0538","SICRO","M0538","Escada metálica tipo marinheiro para andaime - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO E9037","SICRO","E9037","Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m - 236 kW",1,1233.2858000000001,1233.2858000000001]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.17949999999999999,0.17949999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E9545","SICRO","E9545","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW",1,509.91320000000002,509.91320000000002]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,255.28,255.28]
["SICRO E9762","SICRO","E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",0.86,308.38299999999998,308.38299999999998]
["SICRO 4011318","SICRO","4011318","Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado"]
["SICRO 4816012","SICRO","4816012","Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h","m³",23.006599999999999,23.006599999999999]
["SICRO 6416079","SICRO","6416079","Usinagem de concreto asfáltico - faixa A-25 - areia extraída e brita produzida - Caminhão basculante 10 m³",1,8.14,8.14]
["SICRO E9762","SICRO","E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",0.71,283.30610000000001,283.30610000000001]
["SICRO E9681","SICRO","E9681","Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW",0.82,321.23349999999999,321.23349999999999]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO 4015612","SICRO","4015612","Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0191","SICRO","M0191","Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO E9762","SICRO","E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",0.35,223.12180000000001,223.12180000000001]
["SICRO M2050","SICRO","M2050","Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 6416038","SICRO","6416038","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita produzida - Caminhão basculante 10 m³",1.2E-2,0.1176,0.1176]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,27.301600000000001,27.301600000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,465.15,465.15]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO 6416073","SICRO","6416073","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",144.78,144.78]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,53.032400000000003,53.032400000000003]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,138.78,138.78]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,51.615699999999997,51.615699999999997]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,18.28,18.28]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,207.47329999999999,207.47329999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,916.59580000000005,916.59580000000005]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.7824,1.7824]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0191","SICRO","M0191","Brita 1","m³",2.6760999999999999,2.6760999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,7.33,7.33]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,14389.8303,14389.8303]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,99.603499999999997,99.603499999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.6704000000000001,1.6704000000000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,128.25550000000001,128.25550000000001]
["SICRO E9779","SICRO","E9779","Grupo gerador - 113 kVA",1,109.78789999999999,109.78789999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,88.797700000000006,88.797700000000006]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO 4208219","SICRO","4208219","Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,8967.0241000000005,8967.0241000000005]
["SICRO P9805","SICRO","P9805","Armador","h",35.150199999999998,35.150199999999998]
["SICRO M3214","SICRO","M3214","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",173.47919999999999,173.47919999999999]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m","m"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.0842000000000001,1.0842000000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,490.43939999999998,490.43939999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,7.8398000000000003,7.8398000000000003]
["SICRO M1755","SICRO","M1755","Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t",3.4000000000000002E-4,1.15E-2,1.15E-2]
["SICRO M0217","SICRO","M0217","Enxofre - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M0017","SICRO","M0017","Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm - Caminhão carroceria 15 t",1.5E-3,5.0900000000000001E-2,5.0900000000000001E-2]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,8.7999999999999995E-2,8.7999999999999995E-2]
["SICRO P9805","SICRO","P9805","Armador","h",35.150199999999998,35.150199999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.2185999999999999,1.2185999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,183.6739,183.6739]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3767.43,3767.43]
["SICRO M2462","SICRO","M2462","Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4\") - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.68120000000000003,0.68120000000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,936.15,936.15]
["SICRO M0945","SICRO","M0945","Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4\") - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,118.99290000000001,118.99290000000001]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,389.81459999999998,389.81459999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,441.03,441.03]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO 4507866","SICRO","4507866","Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M2462","SICRO","M2462","Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4\") - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M0075","SICRO","M0075","Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)","kg",5.5899999999999998E-2,5.5899999999999998E-2]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,54.45,54.45]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,13.946,13.946]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
[{"$f":"CONCATENATE($B190600,\" \",$C190600)","v":"SICRO "},"SICRO",null,null,null,14.666399999999999,14.666399999999999]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,215.38489999999999,215.38489999999999]
["SICRO M3132","SICRO","M3132","Luva para bainha metálica - D = 55 mm","un",0.82889999999999997,0.82889999999999997]
["SICRO M2462","SICRO","M2462","Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4\") - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,36.769100000000002,36.769100000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO M3134","SICRO","M3134","Luva para bainha metálica - D = 65 mm - Caminhão carroceria 15 t",4.0000000000000003E-5,1.4E-3,1.4E-3]
["SICRO M0030","SICRO","M0030","Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa","kg",9.9699999999999997E-2,9.9699999999999997E-2]
["SICRO M0075","SICRO","M0075","Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)","kg",8.3599999999999994E-2,8.3599999999999994E-2]
["SICRO M3353","SICRO","M3353","Purgador plástico","un",6.7000000000000004E-2,6.7000000000000004E-2]
["SICRO E9024","SICRO","E9024","Misturador de nata cimento - 1,50 kW",1,4.1731999999999996,4.1731999999999996]
["SICRO M0004","SICRO","M0004","Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t",8.0000000000000007E-5,2.7000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3]
[{"$f":"CONCATENATE($B192136,\" \",$C192136)","v":"SICRO P9801"},"SICRO","P9801","Ajudante","h",142.29,142.29]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M2476","SICRO","M2476","Bainha metálica para protensão - D = 95 mm","m",29.4694,29.4694]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,10.49,10.49]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,294.774,294.774]
[{"$f":"CONCATENATE($B192776,\" \",$C192776)","v":"SICRO Custo Unitário de Referência"},"SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m²","m²"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,21.2773,21.2773]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,41.3947,41.3947]
["SICRO E9008","SICRO","E9008","Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t",1,1.7771999999999999,1.7771999999999999]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.60670000000000002,0.60670000000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,62.077100000000002,62.077100000000002]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",21.684899999999999,21.684899999999999]
["SICRO P9926","SICRO","P9926","Mergulhador raso auxiliar de superfície","h",38.613,38.613]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.13189999999999999,0.13189999999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO E9762","SICRO","E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",0.78,295.00869999999998,295.00869999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,216.84899999999999,216.84899999999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B194952,\" \",$C194952)","v":"SICRO "},"SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3611.8818000000001,3611.8818000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO M1390","SICRO","M1390","Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade - Caminhão carroceria 15 t",1E-3,3.39E-2,3.39E-2]
["SICRO 4915645","SICRO","4915645","Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.67559999999999998,0.67559999999999998]
["SICRO 4900001","SICRO","4900001","Material de base"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO P9821","SICRO","P9821","Pedreiro","h",27.839500000000001,27.839500000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",216.84899999999999,216.84899999999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B197128,\" \",$C197128)","v":"SICRO E - TEMPO FIXO"},"SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,86.739599999999996,86.739599999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1938.66,1938.66]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2.1684999999999999,2.1684999999999999]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO M0028","SICRO","M0028","Areia média - Caminhão basculante 6 m³",9.6000000000000002E-4,2.0999999999999999E-3,2.0999999999999999E-3]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3.9300000000000002E-2,3.9300000000000002E-2]
["SICRO M3730","SICRO","M3730","Material triturado - galhos e troncos - Caminhão basculante 6 m³",0.17499999999999999,19.1555,19.1555]
["SICRO M1205","SICRO","M1205","Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M2034","SICRO","M2034","Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t",4.0000000000000003E-5,1.4E-3,1.4E-3]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,104.7068,104.7068]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO M0284","SICRO","M0284","Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO E9066","SICRO","E9066","Grupo gerador - 14 kVA",1,4.6885000000000003,4.6885000000000003]
["SICRO 3106121","SICRO","3106121","Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",27.657,27.657]
["SICRO M0767","SICRO","M0767","Sinalizador a LED com bateria - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4.65E-2,4.65E-2]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",108.42449999999999,108.42449999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,565.87080000000003,565.87080000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,17.5,17.5]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m²","m²"]
["SICRO M2038","SICRO","M2038","Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t",3.5E-4,1.1900000000000001E-2,1.1900000000000001E-2]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4.24E-2,4.24E-2]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO M0789","SICRO","M0789","Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas","kg",4.1200000000000001E-2,4.1200000000000001E-2]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",38.192900000000002,38.192900000000002]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,649.67999999999995,649.67999999999995]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,885.24,885.24]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",38.192900000000002,38.192900000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,99.779700000000005,99.779700000000005]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,181.3424,181.3424]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,6464.99,6464.99]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M1367","SICRO","M1367","Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t",1.1780000000000001E-2,0.40329999999999999,0.40329999999999999]
["SICRO 5213421","SICRO","5213421","Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO 5213423","SICRO","5213423","Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",3319.98,3319.98]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,7728.36,7728.36]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,756.83119999999997,756.83119999999997]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M3230","SICRO","M3230","Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm","m²",102.8188,102.8188]
["SICRO 5213517","SICRO","5213517","Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,81.562700000000007,81.562700000000007]
["SICRO E9753","SICRO","E9753","Grupo gerador - 23 kVA",1,14.785,14.785]
["SICRO M3233","SICRO","M3233","Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,16.784199999999998,16.784199999999998]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO E9686","SICRO","E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",1,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,145.14320000000001,145.14320000000001]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO M0787","SICRO","M0787","Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização","kg",441.49630000000002,441.49630000000002]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,26.261600000000001,26.261600000000001]
["SICRO 1107892","SICRO","1107892","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",93.800299999999993,93.800299999999993]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,159.6575,159.6575]
["SICRO 4805750","SICRO","4805750","Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m","m³",3.9487999999999999,3.9487999999999999]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,7.7999999999999996E-3,7.7999999999999996E-3]
["SICRO M2041","SICRO","M2041","Adesivo à base de resina poliéster","kg",2.7166999999999999,2.7166999999999999]
["SICRO M2041","SICRO","M2041","Adesivo à base de resina poliéster","kg",2.7166999999999999,2.7166999999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO M3851","SICRO","M3851","Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t",2.0000000000000001E-4,6.7999999999999996E-3,6.7999999999999996E-3]
["SICRO M3853","SICRO","M3853","Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo III - Caminhão carroceria 15 t",2.0000000000000001E-4,6.7999999999999996E-3,6.7999999999999996E-3]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,55.85,55.85]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M3865","SICRO","M3865","Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo III - Caminhão carroceria 15 t",2.3000000000000001E-4,7.7999999999999996E-3,7.7999999999999996E-3]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M2041","SICRO","M2041","Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t",2.2000000000000001E-4,7.4999999999999997E-3,7.4999999999999997E-3]
["SICRO 1400971","SICRO","1400971","Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm","m",60.374600000000001,60.374600000000001]
["SICRO M3934","SICRO","M3934","Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8)","un",9.2975999999999992,9.2975999999999992]
["SICRO M3934","SICRO","M3934","Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) - Caminhão carroceria 5 t",8.0000000000000007E-5,2.7000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,21.869,21.869]
["SICRO M2128","SICRO","M2128","Tinta esmalte sintético acetinado","l",10.475099999999999,10.475099999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,772.99680000000001,772.99680000000001]
["SICRO 5301041","SICRO","5301041","Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação"]
["SICRO M0789","SICRO","M0789","Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 5 t",3.1700000000000001E-3,0.1081,0.1081]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,3989.9348,3989.9348]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,10.642799999999999,10.642799999999999]
["SICRO 5301045","SICRO","5301045","Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação"]
["SICRO M0787","SICRO","M0787","Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 5 t",5.1029999999999999E-2,1.7396,1.7396]
["SICRO M0787","SICRO","M0787","Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização","kg",1542.8633,1542.8633]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,97.677499999999995,97.677499999999995]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO M3368","SICRO","M3368","Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 8 mn","un",12252.9234,12252.9234]
["SICRO M3365","SICRO","M3365","Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 3 mn - Caminhão carroceria 5 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E9620","SICRO","E9620","Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t",1,155.434,155.434]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO M3177","SICRO","M3177","Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm","kg",80.944199999999995,80.944199999999995]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,147.34,147.34]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO M1376","SICRO","M1376","Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t",5.5000000000000003E-4,1.8800000000000001E-2,1.8800000000000001E-2]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9808","SICRO","P9808","Carpinteiro","h",27.647099999999998,27.647099999999998]
["SICRO 5503041","SICRO","5503041","Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,31.751999999999999,31.751999999999999]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO E9574","SICRO","E9574","Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW",1,512.78689999999995,512.78689999999995]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,16.633600000000001,16.633600000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E9667","SICRO","E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",0.81,1399.2692999999999,1399.2692999999999]
["SICRO E9667","SICRO","E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",0.81,1399.2692999999999,1399.2692999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1842.5717999999999,1842.5717999999999]
["SICRO E9667","SICRO","E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",0.89,2085.1590000000001,2085.1590000000001]
["SICRO E9667","SICRO","E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",0.91,1511.9318000000001,1511.9318000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1933.5494000000001,1933.5494000000001]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.48499999999999999,0.48499999999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,12.0785,12.0785]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
[{"$f":"CONCATENATE($B216776,\" \",$C216776)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1414.8510000000001,1414.8510000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,14.856299999999999,14.856299999999999]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",21.684899999999999,21.684899999999999]
["SICRO E9667","SICRO","E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",0.78,819.28229999999996,819.28229999999996]
["SICRO 5502379","SICRO","5502379","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E9541","SICRO","E9541","Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW",1,1035.3036999999999,1035.3036999999999]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,27.2087,27.2087]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m³","m³"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M2065","SICRO","M2065","Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2\") e C = 3,05 m","un",0.35489999999999999,0.35489999999999999]
["SICRO M2062","SICRO","M2062","Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2\")","un",0.22420000000000001,0.22420000000000001]
["SICRO M2146","SICRO","M2146","Nonel iniciador - C = 150,0 m","un",0.20910000000000001,0.20910000000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,52.08,52.08]
["SICRO E9574","SICRO","E9574","Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW",1,512.78689999999995,512.78689999999995]
["SICRO P9892","SICRO","P9892","Auxiliar de blaster","h",73.352000000000004,73.352000000000004]
["SICRO P9852","SICRO","P9852","Blaster","h",42.115600000000001,42.115600000000001]
["SICRO E9117","SICRO","E9117","Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW",0.78,269.60989999999998,269.60989999999998]
["SICRO M2067","SICRO","M2067","Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2\")","un",0.1472,0.1472]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO M2066","SICRO","M2066","Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2\")","un",8.7499999999999994E-2,8.7499999999999994E-2]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 5502956","SICRO","5502956","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³"]
["SICRO E9575","SICRO","E9575","Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW",0.9,601.26689999999996,601.26689999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,932.70230000000004,932.70230000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,956.13350000000003,956.13350000000003]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,860.51660000000004,860.51660000000004]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",21.684899999999999,21.684899999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M3091","SICRO","M3091","Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e C = 55 mm","un",12.434799999999999,12.434799999999999]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco","kg",10.6006,10.6006]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO 5605909","SICRO","5605909","Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO 3105941","SICRO","3105941","Fôrma em chapa metálica 1/8\" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",9.8367000000000004,9.8367000000000004]
["SICRO M2089","SICRO","M2089","Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e C = 85 mm - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M2030","SICRO","M2030","Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 80 mm","un",154.911,154.911]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5.3022,5.3022]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,9.2262000000000004,9.2262000000000004]
["SICRO E9066","SICRO","E9066","Grupo gerador - 14 kVA",1,13.5365,13.5365]
["SICRO M0424","SICRO","M0424","Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
[{"$f":"CONCATENATE($B224072,\" \",$C224072)","v":"SICRO E9764"},"SICRO","E9764","Grupo gerador - 7,2 kVA",1,2.1320999999999999,2.1320999999999999]
["SICRO 5605967","SICRO","5605967","Tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.92,1.92]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,713.52790000000005,713.52790000000005]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,930.82370000000003,930.82370000000003]
["SICRO P9859","SICRO","P9859","Trabalhador de via","h",43.416200000000003,43.416200000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,42.31,42.31]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,81.872799999999998,81.872799999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,19.099799999999998,19.099799999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,20.4438,20.4438]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,21.708100000000002,21.708100000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,259.18020000000001,259.18020000000001]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B226248,\" \",$C226248)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 5914643","SICRO","5914643","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO 5914697","SICRO","5914697","Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","t","t"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,308.79020000000003,308.79020000000003]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,281.32619999999997,281.32619999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,358.54259999999999,358.54259999999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B228424,\" \",$C228424)","v":"SICRO "},"SICRO",null,null,null,2.84,2.84]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,282.19049999999999,282.19049999999999]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.4793,0.4793]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","unkm","unkm"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO E9596","SICRO","E9596","Draga hopper com capacidade de 3.000 m³",1,19243.455699999999,19243.455699999999]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.3197000000000001,1.3197000000000001]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E9199","SICRO","E9199","Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 188 kW",1,417.09800000000001,417.09800000000001]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.47,0.47]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2259.2638000000002,2259.2638000000002]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,737.803,737.803]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO E9606","SICRO","E9606","Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW",1,738.8623,738.8623]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO 6106229","SICRO","6106229","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO E9768","SICRO","E9768","Compressor de ar portátil de 373,78 l/s (792 PCM) - 213,30 kW",1,294.209,294.209]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",86.739599999999996,86.739599999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,48.152000000000001,48.152000000000001]
["SICRO M1735","SICRO","M1735","Punho linha ST68 para perfuração - D = 80 mm (3 5/32\") - Caminhão carroceria 15 t",1.0000000000000001E-5,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M2072","SICRO","M2072","Luva de acoplamento linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38,0 mm (1 1/2\")","un",0.72419999999999995,0.72419999999999995]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,170.9,170.9]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M1640","SICRO","M1640","Nonel iniciador - C = 300,0 m","un",2.0428000000000002,2.0428000000000002]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO E9558","SICRO","E9558","Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l",1,269.27879999999999,269.27879999999999]
["SICRO 4816020","SICRO","4816020","Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO 4816020","SICRO","4816020","Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO E9511","SICRO","E9511","Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW",0.55000000000000004,806.22680000000003,806.22680000000003]
["SICRO M1103","SICRO","M1103","Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,195.09780000000001,195.09780000000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M1103","SICRO","M1103","Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³",0.12143,0.22459999999999999,0.22459999999999999]
["SICRO M0344","SICRO","M0344","Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³","tkm"]
["SICRO M0005","SICRO","M0005","Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³","tkm"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2.5512000000000001,2.5512000000000001]
["SICRO 6416213","SICRO","6416213","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4379.9777000000004,4379.9777000000004]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",86.739599999999996,86.739599999999996]
["SICRO 6416220","SICRO","6416220","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,645.92840000000001,645.92840000000001]
["SICRO M1103","SICRO","M1103","Pedrisco","m³",71.743899999999996,71.743899999999996]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0344","SICRO","M0344","Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³",8.8940000000000005E-2,1.7237,1.7237]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,207.02,207.02]
["SICRO E9689","SICRO","E9689","Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW",1,1883.9491,1883.9491]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.2477,1.2477]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,8.8394999999999992,8.8394999999999992]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,24.098800000000001,24.098800000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,43.369799999999998,43.369799999999998]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO 1106135","SICRO","1106135","Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida - Caminhão betoneira 8 m³",3.1680000000000001,71.691800000000001,71.691800000000001]
["SICRO E9052","SICRO","E9052","Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW",1,448.01760000000002,448.01760000000002]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO 3117750","SICRO","3117750","Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",258.39839999999998,258.39839999999998]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",140.20959999999999,140.20959999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1791.1270999999999,1791.1270999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1466.4032,1466.4032]
["SICRO 0408067","SICRO","0408067","Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação","kg",713.89549999999997,713.89549999999997]
["SICRO 1100657","SICRO","1100657","Adensamento de concreto por vibrador de imersão","m³",6.3663999999999996,6.3663999999999996]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,99.934100000000001,99.934100000000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 0408067","SICRO","0408067","Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação","kg",817.68529999999998,817.68529999999998]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO 6817799","SICRO","6817799","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais"]
["SICRO 1106384","SICRO","1106384","Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",952.48559999999998,952.48559999999998]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO P9824","SICRO","P9824","Servente","h",65.054699999999997,65.054699999999997]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO 1109668","SICRO","1109668","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",55.970799999999997,55.970799999999997]
["SICRO 6817903","SICRO","6817903","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2.9032,2.9032]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,570.08090000000004,570.08090000000004]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO E9660","SICRO","E9660","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW",1,505.02620000000002,505.02620000000002]
["SICRO 6817785","SICRO","6817785","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3000.13,3000.13]
["SICRO 1106058","SICRO","1106058","Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",97.244399999999999,97.244399999999999]
["SICRO 1109668","SICRO","1109668","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",60.110700000000001,60.110700000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4006.59,4006.59]
["SICRO 6817804","SICRO","6817804","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4852.3500000000004,4852.3500000000004]
["SICRO M0380","SICRO","M0380","Sapatilha em aço carbono - D = 19,05 mm (3/4”)","un",35.56,35.56]
["SICRO 1400977","SICRO","1400977","Dobramento de chapas metálicas com espessuras de até 10 mm","m",79.397499999999994,79.397499999999994]
["SICRO 7119696","SICRO","7119696","Confecção de morto de concreto de 22 t"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",277.08,277.08]
["SICRO M1378","SICRO","M1378","Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,47.43,47.43]
["SICRO E9686","SICRO","E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",1,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,321.74520000000001,321.74520000000001]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",47.43,47.43]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,47.43,47.43]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,369.17520000000002,369.17520000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,369.17520000000002,369.17520000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,4.0305,4.0305]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M3901","SICRO","M3901","Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 5.000 l","un",16796.6666,16796.6666]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,16796.6666,16796.6666]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",341.45280000000002,341.45280000000002]
["SICRO 1107892","SICRO","1107892","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",183.44450000000001,183.44450000000001]
["SICRO 4805750","SICRO","4805750","Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m","m³",20.021100000000001,20.021100000000001]
["SICRO 3106119","SICRO","3106119","Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",287.02080000000001,287.02080000000001]
["SICRO 2003850","SICRO","2003850","Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual","m³",12.341100000000001,12.341100000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,844.28030000000001,844.28030000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,18014.152600000001,18014.152600000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,18014.150000000001,18014.150000000001]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 7119708","SICRO","7119708","Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 100 kN - fornecimento e instalação"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9686","SICRO","E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",1,38.7639,38.7639]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,38.7639,38.7639]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",5.7144000000000004,5.7144000000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5.7144000000000004,5.7144000000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,44.478299999999997,44.478299999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,44.478299999999997,44.478299999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M3521","SICRO","M3521","Guincho manual com capacidade de tração de 100 kN com cabo de aço","un",220851.21859999999,220851.21859999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B244616,\" \",$C244616)","v":"SICRO "},"SICRO",null,null,null,220851.21859999999,220851.21859999999]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2408058","SICRO","2408058","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX","kg",41.513300000000001,41.513300000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,41.513300000000001,41.513300000000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,220937.2102,220937.2102]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M3521","SICRO","M3521","Guincho manual com capacidade de tração de 100 kN com cabo de aço - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,220937.21,220937.21]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 7119709","SICRO","7119709","Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 200 kN - fornecimento e instalação"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9686","SICRO","E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",1,38.7639,38.7639]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,38.7639,38.7639]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",5.7144000000000004,5.7144000000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5.7144000000000004,5.7144000000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,44.478299999999997,44.478299999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,44.478299999999997,44.478299999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M3522","SICRO","M3522","Guincho manual com capacidade de tração de 200 kN com cabo de aço","un",355479.96519999998,355479.96519999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,355479.96519999998,355479.96519999998]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2408058","SICRO","2408058","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX","kg",49.603700000000003,49.603700000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,49.603700000000003,49.603700000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,355574.04719999997,355574.04719999997]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M3522","SICRO","M3522","Guincho manual com capacidade de tração de 200 kN com cabo de aço - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,355574.05,355574.05]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 7119706","SICRO","7119706","Implantação do sistema naval tipo I - ponte móvel e flutuante principal"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9606","SICRO","E9606","Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW",1,738.8623,738.8623]
["SICRO E9660","SICRO","E9660","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW",1,505.02620000000002,505.02620000000002]
["SICRO E9620","SICRO","E9620","Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t",1,155.434,155.434]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1399.3225,1399.3225]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",71.144999999999996,71.144999999999996]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",38.192900000000002,38.192900000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,109.3379,109.3379]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1508.6604,1508.6604]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,55323.080300000001,55323.080300000001]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,562.95069999999998,562.95069999999998]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,55886.031000000003,55886.031000000003]
[{"$f":"CONCATENATE($B244680,\" \",$C244680)","v":"SICRO E - TEMPO FIXO"},"SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,55886.03,55886.03]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 7119707","SICRO","7119707","Implantação do sistema naval tipo II - pontes móveis, flutuante intermediário e flutuante principal"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9606","SICRO","E9606","Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW",1,738.8623,738.8623]
["SICRO E9664","SICRO","E9664","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW",1,749.56550000000004,749.56550000000004]
["SICRO E9620","SICRO","E9620","Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t",1,155.434,155.434]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1643.8617999999999,1643.8617999999999]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",71.144999999999996,71.144999999999996]
["SICRO P9830","SICRO","P9830","Montador","h",38.192900000000002,38.192900000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,109.3379,109.3379]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1753.1996999999999,1753.1996999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,128533.7023,128533.7023]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1356.1034999999999,1356.1034999999999]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,129889.8058,129889.8058]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,129889.81,129889.81]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 7119648","SICRO","7119648","Lançamento da embarcação com uso de airbag"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9640","SICRO","E9640","Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW",0.31,17.026900000000001,17.026900000000001]
["SICRO E9603","SICRO","E9603","Embarcação rebocadora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW",1,31.186699999999998,31.186699999999998]
["SICRO E9776","SICRO","E9776","Grupo gerador - 174 kVA",0.92,158.0385,158.0385]
["SICRO E9786","SICRO","E9786","Guincho elétrico para lançamento de embarcações com capacidade de 30 t - 66 kW",0.92,46.447899999999997,46.447899999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,252.7,252.7]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",94.86,94.86]
["SICRO P9882","SICRO","P9882","Técnico especializado","h",48.0807,48.0807]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,142.94069999999999,142.94069999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,395.64069999999998,395.64069999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,516.40110000000004,516.40110000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,7.5239000000000003,7.5239000000000003]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M3950","SICRO","M3950","Airbag marítimo de lançamento de embarcação - C = 20,0 m e D = 1,5 m","un",1997.9998000000001,1997.9998000000001]
["SICRO M0804","SICRO","M0804","Cabo de aço - D = 12,70 mm (1/2\")","m",59.774999999999999,59.774999999999999]
["SICRO M0018","SICRO","M0018","Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2\")","un",0.7218,0.7218]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2058.4965999999999,2058.4965999999999]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2582.4216000000001,2582.4216000000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M3950","SICRO","M3950","Airbag marítimo de lançamento de embarcação - C = 20,0 m e D = 1,5 m - Caminhão carroceria 15 t",5.5799999999999999E-3,0.19109999999999999,0.19109999999999999]
[{"$f":"CONCATENATE($B244744,\" \",$C244744)","v":"SICRO M0804"},"SICRO","M0804","Cabo de aço - D = 12,70 mm (1/2\") - Caminhão carroceria 15 t",1.2600000000000001E-3,4.2700000000000002E-2,4.2700000000000002E-2]
["SICRO M0018","SICRO","M0018","Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2\") - Caminhão carroceria 15 t",1.0000000000000001E-5,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.2341,0.2341]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M3950","SICRO","M3950","Airbag marítimo de lançamento de embarcação - C = 20,0 m e D = 1,5 m - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M0804","SICRO","M0804","Cabo de aço - D = 12,70 mm (1/2\") - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M0018","SICRO","M0018","Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2\") - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2582.66,2582.66]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","t","t"]
["SICRO 7107385","SICRO","7107385","Lançamento de poita de concreto de 15 a 35 t - peso submerso"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9606","SICRO","E9606","Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW",1,738.8623,738.8623]
["SICRO E9662","SICRO","E9662","Equipamento para solda e corte com oxiacetileno",0.09,0.47889999999999999,0.47889999999999999]
["SICRO E9664","SICRO","E9664","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW",0.54,577.67399999999998,577.67399999999998]
["SICRO E9620","SICRO","E9620","Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t",1,155.434,155.434]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1472.4492,1472.4492]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9856","SICRO","P9856","Marinheiro de convés","h",59.666800000000002,59.666800000000002]
["SICRO P9823","SICRO","P9823","Serralheiro","h",35.1614,35.1614]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,94.828199999999995,94.828199999999995]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1567.2773999999999,1567.2773999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,38.909599999999998,38.909599999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.45040000000000002,0.45040000000000002]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M0378","SICRO","M0378","Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 2,00 m, capacidade de carga de 63 t, F. S. = 4:1","un",1064.2325000000001,1064.2325000000001]
["SICRO M1796","SICRO","M1796","Gás acetileno","kg",2.92E-2,2.92E-2]
["SICRO M1795","SICRO","M1795","Gás oxigênio","m³",4.2700000000000002E-2,4.2700000000000002E-2]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1064.3044,1064.3044]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1103.6643999999999,1103.6643999999999]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M0378","SICRO","M0378","Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 2,00 m, capacidade de carga de 63 t, F. S. = 4:1 - Caminhão carroceria 15 t",5.47E-3,0.18729999999999999,0.18729999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.18729999999999999,0.18729999999999999]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0378","SICRO","M0378","Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 2,00 m, capacidade de carga de 63 t, F. S. = 4:1 - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1103.8499999999999,1103.8499999999999]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","t","t"]
["SICRO 7107390","SICRO","7107390","Lançamento de poita de concreto de até 15 t - peso submerso"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9606","SICRO","E9606","Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW",1,738.8623,738.8623]
["SICRO E9662","SICRO","E9662","Equipamento para solda e corte com oxiacetileno",0.08,0.47510000000000002,0.47510000000000002]
["SICRO E9664","SICRO","E9664","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW",0.54,577.67399999999998,577.67399999999998]
["SICRO E9620","SICRO","E9620","Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t",1,155.434,155.434]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1472.4454000000001,1472.4454000000001]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9856","SICRO","P9856","Marinheiro de convés","h",59.666800000000002,59.666800000000002]
["SICRO P9823","SICRO","P9823","Serralheiro","h",35.1614,35.1614]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,94.828199999999995,94.828199999999995]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1567.2736,1567.2736]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,90.332800000000006,90.332800000000006]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1.0456000000000001,1.0456000000000001]
[{"$f":"CONCATENATE($B244808,\" \",$C244808)","v":"SICRO C - MATERIAL"},"SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M0377","SICRO","M0377","Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 1,50 m, capacidade de carga de 31,5 t, F. S. = 4:1","un",600.03,600.03]
["SICRO M1796","SICRO","M1796","Gás acetileno","kg",3.61E-2,3.61E-2]
["SICRO M1795","SICRO","M1795","Gás oxigênio","m³",4.9599999999999998E-2,4.9599999999999998E-2]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,600.11569999999995,600.11569999999995]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,691.4941,691.4941]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M0377","SICRO","M0377","Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 1,50 m, capacidade de carga de 31,5 t, F. S. = 4:1 - Caminhão carroceria 15 t",3.9399999999999999E-3,0.13489999999999999,0.13489999999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,0.13489999999999999,0.13489999999999999]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M0377","SICRO","M0377","Cinta para elevação de cargas tipo grab com 4 ramais - C = 1,50 m, capacidade de carga de 31,5 t, F. S. = 4:1 - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,691.63,691.63]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 7119711","SICRO","7119711","Mancal de conexão - confecção e instalação"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",23.715,23.715]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,23.715,23.715]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,23.715,23.715]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,23.715,23.715]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M1378","SICRO","M1378","Chapa grossa em aço ASTM A36","kg",533.29129999999998,533.29129999999998]
["SICRO M3530","SICRO","M3530","Tubo mecânico em aço-carbono","kg",128.8168,128.8168]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,662.10810000000004,662.10810000000004]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 1400971","SICRO","1400971","Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm","m",20.1374,20.1374]
["SICRO 1408173","SICRO","1408173","Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno","cm²",20.266999999999999,20.266999999999999]
["SICRO 2408058","SICRO","2408058","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX","kg",137.54679999999999,137.54679999999999]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,177.9512,177.9512]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,863.77430000000004,863.77430000000004]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO M1378","SICRO","M1378","Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t",5.5509999999999997E-2,1.9007000000000001,1.9007000000000001]
["SICRO M3530","SICRO","M3530","Tubo mecânico em aço-carbono - Caminhão carroceria 15 t",5.1799999999999997E-3,0.1757,0.1757]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,2.0764,2.0764]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M1378","SICRO","M1378","Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO M3530","SICRO","M3530","Tubo mecânico em aço-carbono - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,865.85,865.85]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m²","m²"]
["SICRO 7107379","SICRO","7107379","Manutenção de tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade)"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
[{"$f":"CONCATENATE($B244872,\" \",$C244872)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2407976","SICRO","2407976","Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 1/2 - em espaço confinado","m²",12.28,12.28]
["SICRO 2407980","SICRO","2407980","Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 70 µm - em espaço confinado","m²",11.59,11.59]
["SICRO 2407983","SICRO","2407983","Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 100 µm - em espaço confinado","m²",8.7100000000000009,8.7100000000000009]
["SICRO 2407978","SICRO","2407978","Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm - em espaço confinado","m²",16.97,16.97]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,49.55,49.55]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,49.55,49.55]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,49.55,49.55]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m²","m²"]
["SICRO 7107381","SICRO","7107381","Manutenção de tratamento superficial e pintura da parte externa do flutuante (costados e espelhos de proa e popa) - exceto fundo"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2408069","SICRO","2408069","Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2","m²",5.81,5.81]
["SICRO 2407979","SICRO","2407979","Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 70 µm","m²",11.56,11.56]
["SICRO 2407977","SICRO","2407977","Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm","m²",33.880000000000003,33.880000000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,51.25,51.25]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,51.25,51.25]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,51.25,51.25]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m²","m²"]
["SICRO 7107380","SICRO","7107380","Manutenção de tratamento superficial e pintura da ponte, convés, casarias e demais estruturas metálicas navais sobre os flutuantes"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2419790","SICRO","2419790","Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 1/2","m²",10.5,10.5]
["SICRO 2407979","SICRO","2407979","Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 70 µm","m²",11.56,11.56]
["SICRO 2407977","SICRO","2407977","Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm","m²",33.880000000000003,33.880000000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,55.94,55.94]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,55.94,55.94]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B244936,\" \",$C244936)","v":"SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE"},"SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,55.94,55.94]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m²","m²"]
["SICRO 7107382","SICRO","7107382","Manutenção de tratamento superficial e pintura do fundo do flutuante"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2408069","SICRO","2408069","Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2","m²",5.81,5.81]
["SICRO 2407981","SICRO","2407981","Pintura com selante epóxi vinílico com pistola airless, uma demão, espessura de 80 µm","m²",17.010000000000002,17.010000000000002]
["SICRO 2407982","SICRO","2407982","Pintura com tinta anti-incrustante com pistola airless, uma demão, espessura de 125 µm","m²",77.58,77.58]
["SICRO 2407977","SICRO","2407977","Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm","m²",33.880000000000003,33.880000000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,134.28,134.28]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,134.28,134.28]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,134.28,134.28]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","un","un"]
["SICRO 7119713","SICRO","7119713","Molinete manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 70 kN - fornecimento e instalação"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9686","SICRO","E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",1,38.7639,38.7639]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,38.7639,38.7639]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO P9801","SICRO","P9801","Ajudante","h",5.7144000000000004,5.7144000000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,5.7144000000000004,5.7144000000000004]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,44.478299999999997,44.478299999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,44.478299999999997,44.478299999999997]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO M3525","SICRO","M3525","Molinete manual com capacidade de tração de 70 kN","un",320034.00900000002,320034.00900000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,320034.00900000002,320034.00900000002]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2408058","SICRO","2408058","Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX","kg",44.281300000000002,44.281300000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,44.281300000000002,44.281300000000002]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,320122.76860000001,320122.76860000001]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO M3525","SICRO","M3525","Molinete manual com capacidade de tração de 70 kN - Caminhão carroceria 15 t","tkm"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,320122.77,320122.77]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
[{"$f":"CONCATENATE($B245000,\" \",$C245000)","v":"SICRO Custo Unitário de Referência"},"SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","t","t"]
["SICRO 7119646","SICRO","7119646","Transporte interno em estaleiro"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO E9052","SICRO","E9052","Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW",0.12,117.19,117.19]
["SICRO E9528","SICRO","E9528","Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW",0.05,168.04069999999999,168.04069999999999]
["SICRO E9778","SICRO","E9778","Grupo gerador - 338 kVA",0.14000000000000001,63.425600000000003,63.425600000000003]
["SICRO E9525","SICRO","E9525","Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW",7.0000000000000007E-2,1133.7952,1133.7952]
["SICRO E9070","SICRO","E9070","Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW",0.09,145.75460000000001,145.75460000000001]
["SICRO E9144","SICRO","E9144","Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW",0.14000000000000001,44.830199999999998,44.830199999999998]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1673.0363,1673.0363]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1673.0363,1673.0363]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1673.0363,1673.0363]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1673.0363,1673.0363]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,1673.04,1673.04]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m²","m²"]
["SICRO 7107384","SICRO","7107384","Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto fundo do flutuante"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2407973","SICRO","2407973","Hidrojateamento em superfície de aço grau WJ-2","m²",57.41,57.41]
["SICRO 2407979","SICRO","2407979","Pintura de acabamento com tinta de poliuretano acrílico de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 70 µm","m²",23.12,23.12]
["SICRO 2407977","SICRO","2407977","Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm","m²",33.880000000000003,33.880000000000003]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,114.41,114.41]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,114.41,114.41]
["SICRO E - TEMPO FIXO","SICRO","E - TEMPO FIXO",null,"Quantidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO F - MOMENTO DE TRANSPORTE","SICRO","F - MOMENTO DE TRANSPORTE",null,"Unidade","Custo Unitário","Custo Unitário"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,114.41,114.41]
["SICRO Obs.","SICRO","Obs."]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO","SICRO","SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO",null,"Minas Gerais"]
["SICRO Custo Unitário de Referência","SICRO","Custo Unitário de Referência",null,"Outubro/2025","m²","m²"]
["SICRO 7107378","SICRO","7107378","Tratamento superficial e pintura do fundo do flutuante"]
["SICRO A - EQUIPAMENTOS","SICRO","A - EQUIPAMENTOS",null,"Utilização","Custo","Custo"]
["SICRO ","SICRO",null,null,"Operativa","Horário Total","Horário Total"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO B - MÃO DE OBRA","SICRO","B - MÃO DE OBRA",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B245064,\" \",$C245064)","v":"SICRO "},"SICRO"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO ","SICRO",null,null,null,"-","-"]
["SICRO C - MATERIAL","SICRO","C - MATERIAL",null,"Unidade"]
["SICRO ","SICRO"]
["SICRO D - ATIVIDADES AUXILIARES","SICRO","D - ATIVIDADES AUXILIARES",null,"Unidade"]
["SICRO 2407973","SICRO","2407973","Hidrojateamento em superfície de aço grau WJ-2","m²",57.41,57.41]
["SICRO 2407981","SICRO","2407981","Pintura com selante epóxi vinílico com pistola airless, uma demão, espessura de 80 µm","m²",17.010000000000002,17.010000000000002]
["SICRO 2407982","SICRO","2407982","Pintura com tinta anti-incrustante com pistola airless, uma demão, espessura de 125 µm","m²",77.58,77.58]
["SICRO 2407977","SICRO","2407977","Pintura de fundo com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola airless, uma demão, espessura de 160 µm","m²",33.880000000000003,33.880000000000003]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":162,"n_cols":24,"rows_kept":162,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[160,8,160,9],[161,8,161,9],[160,4,160,7],[161,4,161,7],[159,1,159,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cores das células:",null,null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(_xlfn._xlws.FILTER(OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000),OFFSET(Banco!$B$5,1,0,1000000)<>\"\"))","v":{"$error":"#NAME?"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher",null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS",null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções",null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"96556_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":959.58999999999992},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":983.17999999999984},"Composições",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B8,\" \",$C8),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L8),$H8=\"\",$H8=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!O8)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!P8)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Composição 96556_ADP-01"},"Composição","96556_ADP-01","CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":959.58999999999992},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":983.17999999999984},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":959.58999999999992},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":983.17999999999984},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",94970,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(I12,2),2)","v":660.68},{"$f":"ROUND($H12*ROUND(J12,2),2)","v":666.76},1.19,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":555.19000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":560.29999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B12,\" \",$C12),Banco!$A:$A,0)","v":14730},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G12*P12,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"CHI"},1.1399999999999999,1.1399999999999999,1.9379999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B13,\" \",$C13),Banco!$A:$A,0)","v":7939},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":1},1.1399999999999999,1.1399999999999999]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"CHP"},0.91,0.91,0.59799999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B14,\" \",$C14),Banco!$A:$A,0)","v":7940},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!O14)-6)),0)","v":0.62749999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!P14)-6)),0)","v":0.62749999999999995},0.56999999999999995,0.56999999999999995]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":"H"},119.57,126.17,5.0709999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":23.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":24.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B15,\" \",$C15),Banco!$A:$A,0)","v":13438},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!O15)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!P15)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":"H"},177.29,188.2,5.5979999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":31.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":33.619999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B16,\" \",$C16),Banco!$A:$A,0)","v":13425},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B17,\" \",$C17),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B18,\" \",$C18),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B19,\" \",$C19),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B20,\" \",$C20),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H21*ROUND(I21,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H21*ROUND(J21,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B21,\" \",$C21),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B23,\" \",$C23)","v":"Composição 96555_ADP-01"},"Composição","96555_ADP-01","CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":789.94999999999993},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":804.35},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":789.94999999999993},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":804.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",94970,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"ROUND($H24*ROUND(I24,2),2)","v":644.02},{"$f":"ROUND($H24*ROUND(J24,2),2)","v":649.95000000000005},1.1599999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":555.19000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":560.29999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B24,\" \",$C24),Banco!$A:$A,0)","v":14730},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!O24)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!P24)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F24*O24,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G24*P24,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"CHI"},0.65,0.65,1.101,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B25,\" \",$C25),Banco!$A:$A,0)","v":7939},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!O25)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!P25)-6)),0)","v":1},0.65,0.65]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"CHP"},0.52,0.52,0.34,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B26,\" \",$C26),Banco!$A:$A,0)","v":7940},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!O26)-6)),0)","v":0.62749999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!P26)-6)),0)","v":0.62749999999999995},0.33,0.33]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"H"},67.959999999999994,71.7,2.8820000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":23.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":24.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B27,\" \",$C27),Banco!$A:$A,0)","v":13438},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!O27)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!P27)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"H"},76.8,81.53,2.4249999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":31.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":33.619999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B28,\" \",$C28),Banco!$A:$A,0)","v":13425},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B29,\" \",$C29),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B30,\" \",$C30),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B31,\" \",$C31),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B32,\" \",$C32),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H33*ROUND(I33,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H33*ROUND(J33,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B33,\" \",$C33),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B35,\" \",$C35)","v":"Composição 103682_ADP-01"},"Composição","103682_ADP-01","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":956.41},{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(G35,1,0,$L35),0))","v":976.6099999999999},null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":956.41},{"$f":"IF(ISERROR(G35),0,G35)","v":976.6099999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"ROUND($H36*ROUND(I36,2),2)","v":0.15},{"$f":"ROUND($H36*ROUND(J36,2),2)","v":0.15},0.249,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B36,\" \",$C36),Banco!$A:$A,0)","v":7939},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!O36)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!P36)-6)),0)","v":1},{"$f":"ROUND(F36*O36,2)","v":0.15},{"$f":"ROUND(G36*P36,2)","v":0.15}]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"CHP"},1.44,1.44,0.94199999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B37,\" \",$C37),Banco!$A:$A,0)","v":7940},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!O37)-6)),0)","v":0.62749999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!P37)-6)),0)","v":0.62749999999999995},0.9,0.9]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":"H"},198.24,209.17,8.407,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":23.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":24.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B38,\" \",$C38),Banco!$A:$A,0)","v":13438},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!O38)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!P38)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":"H"},113.09,120.06,3.5710000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":31.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":33.619999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B39,\" \",$C39),Banco!$A:$A,0)","v":13425},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!O39)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!P39)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":"H"},36.840000000000003,39.14,1.19,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":30.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":32.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B40,\" \",$C40),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!O40)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!P40)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",34492,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":"M3"},606.65,606.65,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":550},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":550},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B41,\" \",$C41),Banco!$A:$A,0)","v":1204},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B42,\" \",$C42),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B43,\" \",$C43),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B44,\" \",$C44),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H45*ROUND(I45,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H45*ROUND(J45,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B45,\" \",$C45),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B47,\" \",$C47)","v":"Composição 103669_ADP-01"},"Composição","103669_ADP-01","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":937.04},{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(G47,1,0,$L47),0))","v":956.17},null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":937.04},{"$f":"IF(ISERROR(G47),0,G47)","v":956.17},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"ROUND($H48*ROUND(I48,2),2)","v":0.84},{"$f":"ROUND($H48*ROUND(J48,2),2)","v":0.84},1.417,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B48,\" \",$C48),Banco!$A:$A,0)","v":7939},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":1},{"$f":"ROUND(F48*O48,2)","v":0.84},{"$f":"ROUND(G48*P48,2)","v":0.84}]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":"CHP"},1.59,1.59,1.042,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B49,\" \",$C49),Banco!$A:$A,0)","v":7940},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0.62749999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0.62749999999999995},1,1]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":"H"},173.95,183.54,7.3769999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":23.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":24.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B50,\" \",$C50),Banco!$A:$A,0)","v":13438},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!O50)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!P50)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":"H"},77.88,82.67,2.4590000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":31.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":33.619999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B51,\" \",$C51),Banco!$A:$A,0)","v":13425},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!O51)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!P51)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":"H"},76.13,80.88,2.4590000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":30.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":32.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B52,\" \",$C52),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!O52)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!P52)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",34492,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":"M3"},606.65,606.65,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":550},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":550},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B53,\" \",$C53),Banco!$A:$A,0)","v":1204},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!O53)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!P53)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B54,\" \",$C54),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!O54)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!P54)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B55,\" \",$C55),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!O55)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!P55)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B56,\" \",$C56),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H57*ROUND(I57,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H57*ROUND(J57,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B57,\" \",$C57),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B59,\" \",$C59)","v":"Composição 92463_ADP-01"},"Composição","92463_ADP-01","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.","M2",{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":71.03},{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(G59,1,0,$L59),0))","v":73.640000000000015},null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":71.03},{"$f":"IF(ISERROR(G59),0,G59)","v":73.640000000000015},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",92265,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H60*ROUND(I60,2),2)","v":29.33},{"$f":"ROUND($H60*ROUND(J60,2),2)","v":30},0.23599999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":124.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":127.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B60,\" \",$C60),Banco!$A:$A,0)","v":10294},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!O60)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!P60)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F60*O60,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G60*P60,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"H"},27.37,29.07,0.88400000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":30.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":32.89},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B61,\" \",$C61),Banco!$A:$A,0)","v":13141},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88239,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":"H"},4.1399999999999997,4.38,0.16200000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":25.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":27.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B62,\" \",$C62),Banco!$A:$A,0)","v":13087},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!O62)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!P62)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",40304,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":"KG"},1.0900000000000001,1.0900000000000001,4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":22.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":22.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B63,\" \",$C63),Banco!$A:$A,0)","v":3610},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!O63)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!P63)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",6193,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":"M"},9.0399999999999991,9.0399999999999991,0.32800000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":27.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":27.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B64,\" \",$C64),Banco!$A:$A,0)","v":3924},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!O64)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!P64)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",2692,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":"L"},0.06,0.06,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":6.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":6.38},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B65,\" \",$C65),Banco!$A:$A,0)","v":1717},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!O65)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!P65)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B66,\" \",$C66),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B67,\" \",$C67),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!O67)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!P67)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B68,\" \",$C68),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!O68)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!P68)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H69*ROUND(I69,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H69*ROUND(J69,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B69,\" \",$C69),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B71,\" \",$C71)","v":"Composição 104994_ADP-01"},"Composição","104994_ADP-01","CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).","UN",{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":43.51},{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(G71,1,0,$L71),0))","v":46.029999999999994},null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":43.51},{"$f":"IF(ISERROR(G71),0,G71)","v":46.029999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",88267,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H72*ROUND(I72,2),2)","v":22.39},{"$f":"ROUND($H72*ROUND(J72,2),2)","v":23.79},0.72099999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":31.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":32.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B72,\" \",$C72),Banco!$A:$A,0)","v":13339},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!O72)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!P72)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F72*O72,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G72*P72,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88248,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":"H"},18.41,19.48,0.72099999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":25.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":27.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B73,\" \",$C73),Banco!$A:$A,0)","v":13116},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!O73)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!P73)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87367,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":"M3"},2.71,2.76,3.3E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":821.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":835.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B74,\" \",$C74),Banco!$A:$A,0)","v":6180},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!O74)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!P74)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","45115_COT",{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B75,\" \",$C75),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!O75)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!P75)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B76,\" \",$C76),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!O76)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!P76)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B77,\" \",$C77),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!O77)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!P77)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B78,\" \",$C78),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!O78)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!P78)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B79,\" \",$C79),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!O79)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!P79)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B80,\" \",$C80),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!O80)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!P80)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H81*ROUND(I81,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H81*ROUND(J81,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B81,\" \",$C81),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!O81)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!P81)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B83,\" \",$C83)","v":"Composição 93674_ADP-01"},"Composição","93674_ADP-01","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UN",{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":11.19},{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(G83,1,0,$L83),0))","v":11.65},null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":11.19},{"$f":"IF(ISERROR(G83),0,G83)","v":11.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H84*ROUND(I84,2),2)","v":4.26},{"$f":"ROUND($H84*ROUND(J84,2),2)","v":4.5199999999999996},0.13250000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":32.130000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":34.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B84,\" \",$C84),Banco!$A:$A,0)","v":13335},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!O84)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!P84)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F84*O84,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G84*P84,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":"H"},3.51,3.71,0.13250000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":26.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":28.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B85,\" \",$C85),Banco!$A:$A,0)","v":13115},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!O85)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!P85)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","44091_COT",{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":""},0,0,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B86,\" \",$C86),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!O86)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!P86)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",1571,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":"UN"},3.42,3.42,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":1.71},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":1.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B87,\" \",$C87),Banco!$A:$A,0)","v":4267},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!O87)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!P87)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B88,\" \",$C88),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B89,\" \",$C89),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B90,\" \",$C90),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!O90)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!P90)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B91,\" \",$C91),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!O91)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!P91)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B92,\" \",$C92),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!O92)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!P92)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H93*ROUND(I93,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H93*ROUND(J93,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B93,\" \",$C93),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!O93)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!P93)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B95,\" \",$C95)","v":"Composição 91947_ADP-01"},"Composição","91947_ADP-01","SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UN",{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":8.9700000000000006},{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(G95,1,0,$L95),0))","v":9.2900000000000009},null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":8.9700000000000006},{"$f":"IF(ISERROR(G95),0,G95)","v":9.2900000000000009},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H96*ROUND(I96,2),2)","v":2.92},{"$f":"ROUND($H96*ROUND(J96,2),2)","v":3.1},9.0999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":32.130000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":34.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B96,\" \",$C96),Banco!$A:$A,0)","v":13335},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F96*O96,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G96*P96,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":"H"},2.41,2.5499999999999998,9.0999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":26.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":28.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B97,\" \",$C97),Banco!$A:$A,0)","v":13115},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",38099,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 2\", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":"UN"},1.4,1.4,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":1.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":1.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B98,\" \",$C98),Banco!$A:$A,0)","v":3901},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!O98)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!P98)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",38091,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":"UN"},2.2400000000000002,2.2400000000000002,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":2.2400000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":2.2400000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B99,\" \",$C99),Banco!$A:$A,0)","v":1994},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!O99)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!P99)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B100,\" \",$C100),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!O100)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!P100)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B101,\" \",$C101),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!O101)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!P101)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B102,\" \",$C102),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!O102)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!P102)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B103,\" \",$C103),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B104,\" \",$C104),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H105*ROUND(I105,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H105*ROUND(J105,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B105,\" \",$C105),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B107,\" \",$C107)","v":"Composição CPU-01"},"Composição","CPU-01","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")","UN",{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":43.39},{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(G107,1,0,$L107),0))","v":46},null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":43.39},{"$f":"IF(ISERROR(G107),0,G107)","v":46},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"Cotação","COT-01",{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H108*ROUND(I108,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H108*ROUND(J108,2),2)","v":0},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B108,\" \",$C108),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F108*O108,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G108*P108,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":"H"},16.07,17.059999999999999,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":32.130000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":34.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B109,\" \",$C109),Banco!$A:$A,0)","v":13335},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!O109)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!P109)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88267,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":"H"},15.53,16.5,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":31.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":32.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B110,\" \",$C110),Banco!$A:$A,0)","v":13339},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!O110)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!P110)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":"H"},11.79,12.44,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":23.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":24.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B111,\" \",$C111),Banco!$A:$A,0)","v":13438},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!O111)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!P111)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B112,\" \",$C112),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!O112)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!P112)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B113,\" \",$C113),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!O113)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!P113)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B114,\" \",$C114),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!O114)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!P114)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B115,\" \",$C115),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!O115)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!P115)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B116,\" \",$C116),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H117*ROUND(I117,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H117*ROUND(J117,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B117,\" \",$C117),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B119,\" \",$C119)","v":"Composição 101873_ADP-01"},"Composição","101873_ADP-01","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","UN",{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":232.37},{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(G119,1,0,$L119),0))","v":235.26},null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":232.37},{"$f":"IF(ISERROR(G119),0,G119)","v":235.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"ROUND($H120*ROUND(I120,2),2)","v":25.1},{"$f":"ROUND($H120*ROUND(J120,2),2)","v":26.64},0.78110000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":32.130000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":34.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B120,\" \",$C120),Banco!$A:$A,0)","v":13335},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!O120)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!P120)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F120*O120,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G120*P120,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":"H"},20.71,21.89,0.78110000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":26.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":28.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B121,\" \",$C121),Banco!$A:$A,0)","v":13115},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87367,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":"M3"},9.61,9.7799999999999994,1.17E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":821.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":835.65},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B122,\" \",$C122),Banco!$A:$A,0)","v":6180},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!O122)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!P122)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","43893_COT",{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B123,\" \",$C123),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!O123)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!P123)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",39805,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":"UN"},176.95,176.95,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":176.95},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":176.95},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B124,\" \",$C124),Banco!$A:$A,0)","v":3657},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!O124)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!P124)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B125,\" \",$C125),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!O125)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!P125)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B126,\" \",$C126),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B127,\" \",$C127),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!O127)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!P127)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B128,\" \",$C128),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!O128)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!P128)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H129*ROUND(I129,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H129*ROUND(J129,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B129,\" \",$C129),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!O129)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!P129)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B131,\" \",$C131)","v":"Composição 97096_ADP-01"},"Composição","97096_ADP-01","CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(F131,1,0,$L131),0))","v":605.82000000000005},{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(G131,1,0,$L131),0))","v":607.16},null,{"$f":"IF(ISERROR(F131),0,F131)","v":605.82000000000005},{"$f":"IF(ISERROR(G131),0,G131)","v":607.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K131,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K131+1,K:K,0))-ROW(L131)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I131<>0,J131<>0),N131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"ROUND($H132*ROUND(I132,2),2)","v":0.03},{"$f":"ROUND($H132*ROUND(J132,2),2)","v":0.03},4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":0.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B132,\" \",$C132),Banco!$A:$A,0)","v":7939},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!O132)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!P132)-6)),0)","v":1},{"$f":"ROUND(F132*O132,2)","v":0.03},{"$f":"ROUND(G132*P132,2)","v":0.03}]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":"CHP"},0.08,0.08,5.2999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B133,\" \",$C133),Banco!$A:$A,0)","v":7940},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!O133)-6)),0)","v":0.62749999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!P133)-6)),0)","v":0.62749999999999995},0.05,0.05]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":"H"},9.69,10.23,0.41099999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":23.58},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":24.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B134,\" \",$C134),Banco!$A:$A,0)","v":13438},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!O134)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!P134)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":"H"},13.02,13.82,0.41099999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":31.67},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":33.619999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B135,\" \",$C135),Banco!$A:$A,0)","v":13425},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!O135)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!P135)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",34492,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":"M3"},583,583,1.06,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":550},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":550},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B136,\" \",$C136),Banco!$A:$A,0)","v":1204},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!O136)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!P136)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B137,\" \",$C137),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!O137)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!P137)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B138,\" \",$C138),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!O138)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!P138)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B139,\" \",$C139),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!O139)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!P139)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B140,\" \",$C140),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!O140)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!P140)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H141*ROUND(I141,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H141*ROUND(J141,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B141,\" \",$C141),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!O141)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!P141)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K142,-1,0),$K$1:$K142,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B143,\" \",$C143)","v":"Composição 4030_ADP-01"},"Composição","4030_ADP-01","VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO","M2",{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(F143,1,0,$L143),0))","v":6.36},{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(G143,1,0,$L143),0))","v":6.36},null,{"$f":"IF(ISERROR(F143),0,F143)","v":6.36},{"$f":"IF(ISERROR(G143),0,G143)","v":6.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K143,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K143+1,K:K,0))-ROW(L143)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I143<>0,J143<>0),N143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I",4030,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"ROUND($H144*ROUND(I144,2),2)","v":6.36},{"$f":"ROUND($H144*ROUND(J144,2),2)","v":6.36},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":6.36},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":6.36},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B144,\" \",$C144),Banco!$A:$A,0)","v":4841},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!O144)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!P144)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F144*O144,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G144*P144,2)","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B145,\" \",$C145),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!O145)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!P145)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B146,\" \",$C146),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!O146)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!P146)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B147,\" \",$C147),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!O147)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!P147)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B148,\" \",$C148),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!O148)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!P148)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B149,\" \",$C149),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!O149)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!P149)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B150,\" \",$C150),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!O150)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!P150)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B151,\" \",$C151),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!O151)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!P151)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B152,\" \",$C152),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!O152)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!P152)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":""},{"$f":"ROUND($H153*ROUND(I153,2),2)","v":0},{"$f":"ROUND($H153*ROUND(J153,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B153,\" \",$C153),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!O153)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!P153)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K154,-1,0),$K$1:$K154,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B155,\" \",$C155)","v":"Composição CP-01"},"Composição","CP-01","ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA",null,{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(F155,1,0,$L155),0))","v":133383.28},{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(G155,1,0,$L155),0))","v":142860.76},null,{"$f":"IF(ISERROR(F155),0,F155)","v":133383.28},{"$f":"IF(ISERROR(G155),0,G155)","v":142860.76},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K155,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K155+1,K:K,0))-ROW(L155)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I155<>0,J155<>0),N155=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","93564",{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":"MES"},{"$f":"ROUND($H156*ROUND(I156,2),2)","v":29003.759999999998},30844.2,6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":4833.96},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":5140.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B156,\" \",$C156),Banco!$A:$A,0)","v":13102},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!O156)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!P156)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F156*O156,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G156*P156,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","93572",{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":"MES"},58320.6,62438.58,6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":9720.1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":10406.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B157,\" \",$C157),Banco!$A:$A,0)","v":13342},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!O157)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!P157)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F157*O157,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G157*P157,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","93565",{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!D158)-1),\"\")","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!E158)-1),\"\")","v":"MES"},46058.92,49577.98,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!I158)-4)),0)","v":23029.46},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!J158)-4)),0)","v":24788.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":13},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B158,\" \",$C158),Banco!$A:$A,0)","v":13344},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L158),$H158=\"\",$H158=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K158,$K$1:$K158,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!O158)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!P158)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K159,-1,0),$K$1:$K159,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",{"$f":"TODAY()","v":"2026-07-27"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"Luiz Fernando dos Santos Resende",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"203.460/D",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":4,"n_rows":203,"n_cols":19,"rows_kept":203,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,7,63,8],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[41,3,41,4],[202,6,202,8],[202,4,202,5],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,7,92,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[86,3,86,4],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[201,1,201,2],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[92,5,92,6],[64,7,64,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[83,7,83,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[156,3,156,4],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[113,7,113,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[145,5,145,6],[145,7,145,8],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[124,3,124,4],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[132,5,132,6],[132,7,132,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[133,7,133,8],[131,5,131,6],[131,7,131,8],[126,3,126,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[127,7,127,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[128,7,128,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[145,3,145,4],[146,3,146,4],[149,3,149,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[135,3,135,4],[136,3,136,4],[139,3,139,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[143,7,143,8],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,5,136,6],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[61,5,61,6],[61,7,61,8],[69,3,69,8],[79,3,79,8],[89,3,89,8],[99,3,99,8],[109,3,109,8],[119,3,119,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[129,3,129,8],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[49,3,49,4],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[51,3,51,4],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[167,3,167,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[169,5,169,6],[169,7,169,8],[170,5,170,6],[170,7,170,8],[171,3,171,4],[171,5,171,6],[171,7,171,8],[172,3,172,4],[172,5,172,6],[172,7,172,8],[175,3,175,8],[173,3,173,4],[173,5,173,6],[173,7,173,8],[174,3,174,4],[174,5,174,6],[174,7,174,8],[177,5,177,6],[177,7,177,8],[178,5,178,6],[178,7,178,8],[179,3,179,4],[179,5,179,6],[179,7,179,8],[180,3,180,4],[180,5,180,6],[180,7,180,8],[183,3,183,8],[181,3,181,4],[181,5,181,6],[181,7,181,8],[182,3,182,4],[182,5,182,6],[182,7,182,8],[185,5,185,6],[185,7,185,8],[186,5,186,6],[186,7,186,8],[187,3,187,4],[187,5,187,6],[187,7,187,8],[188,3,188,4],[188,5,188,6],[188,7,188,8],[191,3,191,8],[189,3,189,4],[189,5,189,6],[189,7,189,8],[190,3,190,4],[190,5,190,6],[190,7,190,8],[193,5,193,6],[193,7,193,8],[194,5,194,6],[194,7,194,8],[195,3,195,4],[195,5,195,6],[195,7,195,8],[196,3,196,4],[196,5,196,6],[196,7,196,8],[199,3,199,8],[197,3,197,4],[197,5,197,6],[197,7,197,8],[198,3,198,4],[198,5,198,6],[198,7,198,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana",null,null,null,null,null,"Cores das células:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média",null,null,null,null,null,null,null,"Fundo amarelo: células para preencher"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fundo azul: células para seleção de opções"]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT - 01 "},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BANCO FRANCÊS SETE RÉGUAS 1,50X0,75"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1382},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1382},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006","32.076.609/0001-30","JMS MÓVEIS RUSTICOS ",null,"(32)9927-7671 ",null,"Oneir Dias ",null,"E",null,"F"]
[null,"E007","48.567.828/0001-52","ESPAÇO CASA  ",null,"(11)94786-8647",null,"Rogério Santos ",null,"E",null,"F"]
[null,"E008","18.094.748/0001-66","CASA TEIXEIRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ",null,"(32)98428-6182",null,"Alberto Teixeira ",null,"E",null,"F"]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015","01.332.277/0001-84","LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA - ULTILIDECOR ",null,"37)99914 4596",null,"(37)99914-4596 Isaac Anacleto ",null,"E",null,"F"]
[null,"E016","32.498.959/0001-195","7 MARES / METALURGCA VOLCÂNIA ",null,"(31)98404-7234",null,"(37)91230174 Kidney Araujo ",null,"E",null,"F"]
[null,"E017",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E018",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E019",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E020",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E021","28.951.262/0001-50","PEDRO FONTES 01",null,"(11)3788-1100",null,"(11)9433230011 Petro S.",null,"E",null,"F"]
[null,"E022","13.002.809/0001-02","ACQUA CHAFARIZES ",null,"(11)98662-1111",null,"(11)98662-1111",null,"E",null,"F"]
[null,"E023","22.903.569/0001-08","TECSUS ENGENHARIA ",null,"(11)2771-3333",null,"(11)2771-3333",null,"E",null,"F"]
[null,"E024",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E026",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E027",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E028",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E029",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E030",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E031",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E032",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E033",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E034",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E035",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E025",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B63,\" \",$C63)","v":"Cotação COT - 01 "},"Cotação","COT - 01 ","BANCO FRANCÊS SETE RÉGUAS 1,50X0,75","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8)),0)","v":1382},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":1},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E016",{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"7 MARES / METALURGCA VOLCÂNIA "},null,735.5,null,"2026-07-07",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E007",{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ESPAÇO CASA  "},null,1938,null,"2026-05-25",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E008",{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CASA TEIXEIRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA "},null,1382,null,"2026-04-27",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B73,\" \",$C73)","v":"Cotação COT - 02 "},"Cotação","COT - 02 ","LIXEIRA METALON MADEIRA 0,75CM DE ALTRURA ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8)),0)","v":930},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":2},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"JMS MÓVEIS RUSTICOS "},null,930,null,"2026-07-06",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E010",{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E011",{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B83,\" \",$C83)","v":"Cotação COT- 03"},"Cotação","COT- 03","BALISADORES DE PISO 18W","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8)),0)","v":196.5},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":3},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E015",{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA - ULTILIDECOR "},null,198,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E016",{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"7 MARES / METALURGCA VOLCÂNIA "},null,195,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E011",{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B93,\" \",$C93)","v":"Cotação COT - 04"},"Cotação","COT - 04","FONTE DE ÁGUAS 10M - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8)),0)","v":330000},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":4},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E021",{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PEDRO FONTES 01"},null,330000,null,"2026-05-07",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E022",{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"ACQUA CHAFARIZES "},null,382185,null,"2026-05-08",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E023",{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"TECSUS ENGENHARIA "},null,328000,null,"2026-05-13",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B103,\" \",$C103)","v":"Cotação COT - 05"},"Cotação","COT - 05",null,"UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":5},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B113,\" \",$C113)","v":"Cotação COT- 06"},"Cotação","COT- 06",null,"UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":6},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B123,\" \",$C123)","v":"Cotação COT - 07"},"Cotação","COT - 07","POSTE 5 GLOBOS 4,90M ALUMÍNIO FUNDIDO ","Um",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8)),0)","v":14497},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":7},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E015",{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA - ULTILIDECOR "},null,14116.8,null,"2026-05-05",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E016",{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"7 MARES / METALURGCA VOLCÂNIA "},null,14497,null,"2026-07-06",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E008",{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CASA TEIXEIRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA "},null,16100,null,"2026-05-10",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B133,\" \",$C133)","v":"Cotação COT - 08"},"Cotação","COT - 08","POSTE 02 GLOBOS 4.94M ALUMÍNIO FUNDIDO ","Um",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8)),0)","v":9584},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":8},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E015",{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA - ULTILIDECOR "},null,9584,null,"2026-03-05",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E016",{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"7 MARES / METALURGCA VOLCÂNIA "},null,9320,null,"2026-07-06",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E008",{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CASA TEIXEIRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA "},null,9600,null,"2026-05-10",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B143,\" \",$C143)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,"UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":9},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B153,\" \",$C153)","v":"Cotação COT - 10"},"Cotação","COT - 10","FITA DE LED 3000K PARA AMBIENTE EXTERNO COMPLETA ","M",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8)),0)","v":65.900000000000006},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":10},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E008",{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CASA TEIXEIRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA "},null,65.900000000000006,null,"2026-05-15",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E019",{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"E020",{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B163,\" \",$C163)","v":"Cotação COT - 11 "},"Cotação","COT - 11 ","BALISADORES DE PISO 24W","UM",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C168)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C168)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8)),0)","v":268},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":11},{"$f":"ROW(C168)-ROW(C164)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E018",{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,265,null,"05/03/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E018",{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,279,null,"05/03/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E020",{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,268,null,"05/03/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H171=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B171,\" \",$C171)","v":"Cotação COT - 12"},"Cotação","COT - 12","REVESTIMENTO DE MADEIRA MACIÇA PARA BANCOS ","M",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F172,1,0,ROW(C176)-ROW(C172)-1)),AVERAGE(OFFSET(F172,1,0,ROW(C176)-ROW(C172)-1)))*IF(H171=\"\",1,VLOOKUP(H171,INDICES,8)),0)","v":160},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":12},{"$f":"ROW(C176)-ROW(C172)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C173<>\"\",VLOOKUP(C173,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"JMS MÓVEIS RUSTICOS "},null,160,null,"05/05/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J173),$J$1:$J173,0)-1,0)),ISNUMBER(F173),INDEX($M$1:$M173,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M173))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C174<>\"\",VLOOKUP(C174,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,202,null,"05/05/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J174),$J$1:$J174,0)-1,0)),ISNUMBER(F174),INDEX($M$1:$M174,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M174))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E006",{"$f":"IF(C175<>\"\",VLOOKUP(C175,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"JMS MÓVEIS RUSTICOS "},null,158,null,"04/05/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J175),$J$1:$J175,0)-1,0)),ISNUMBER(F175),INDEX($M$1:$M175,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M175))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H179=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F179),M179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B179,\" \",$C179)","v":"Cotação COT -13 "},"Cotação","COT -13 ","MÃO FRANCESA CLÁSSICA 1,2XC1,20 FERRO FUNDIDO ","UN",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F180,1,0,ROW(C184)-ROW(C180)-1)),AVERAGE(OFFSET(F180,1,0,ROW(C184)-ROW(C180)-1)))*IF(H179=\"\",1,VLOOKUP(H179,INDICES,8)),0)","v":975},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":13},{"$f":"ROW(C184)-ROW(C180)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F179),M179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F179),M179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C181<>\"\",VLOOKUP(C181,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,825,null,"03/05/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J181),$J$1:$J181,0)-1,0)),ISNUMBER(F181),INDEX($M$1:$M181,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M181))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C182<>\"\",VLOOKUP(C182,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,975,null,"05/03/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J182),$J$1:$J182,0)-1,0)),ISNUMBER(F182),INDEX($M$1:$M182,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M182))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C183<>\"\",VLOOKUP(C183,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":0},null,1350,null,"05/03/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J183),$J$1:$J183,0)-1,0)),ISNUMBER(F183),INDEX($M$1:$M183,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M183))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F179),M179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F179),M179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H187=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B187,\" \",$C187)","v":"Cotação COT - 14 "},"Cotação","COT - 14 ","LUMINARIA COM BRAÇO REPUBLICANO MÉDIA 1.29M ","UNIDADE",{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F188,1,0,ROW(C192)-ROW(C188)-1)),AVERAGE(OFFSET(F188,1,0,ROW(C192)-ROW(C188)-1)))*IF(H187=\"\",1,VLOOKUP(H187,INDICES,8)),0)","v":1680.7},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":14},{"$f":"ROW(C192)-ROW(C188)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E015",{"$f":"IF(C189<>\"\",VLOOKUP(C189,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"LUMINÁRIAS NOSSA SENHORA DA GUIA - ULTILIDECOR "},null,1538.7,null,"11/05/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J189),$J$1:$J189,0)-1,0)),ISNUMBER(F189),INDEX($M$1:$M189,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M189))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E016",{"$f":"IF(C190<>\"\",VLOOKUP(C190,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"7 MARES / METALURGCA VOLCÂNIA "},null,1680.7,null,"06/07/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J190),$J$1:$J190,0)-1,0)),ISNUMBER(F190),INDEX($M$1:$M190,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M190))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E008",{"$f":"IF(C191<>\"\",VLOOKUP(C191,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CASA TEIXEIRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA "},null,2600,null,"10/55/2026",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J191),$J$1:$J191,0)-1,0)),ISNUMBER(F191),INDEX($M$1:$M191,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M191))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F187),M187=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H195=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F195),M195=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B195,\" \",$C195)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"IFERROR(CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F196,1,0,ROW(C200)-ROW(C196)-1)),AVERAGE(OFFSET(F196,1,0,ROW(C200)-ROW(C196)-1)))*IF(H195=\"\",1,VLOOKUP(H195,INDICES,8)),0)","v":0},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":15},{"$f":"ROW(C200)-ROW(C196)-1","v":3},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F195),M195=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Não"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F195),M195=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C197<>\"\",VLOOKUP(C197,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J197),$J$1:$J197,0)-1,0)),ISNUMBER(F197),INDEX($M$1:$M197,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M197))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C198<>\"\",VLOOKUP(C198,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J198),$J$1:$J198,0)-1,0)),ISNUMBER(F198),INDEX($M$1:$M198,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M198))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C199<>\"\",VLOOKUP(C199,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J199),$J$1:$J199,0)-1,0)),ISNUMBER(F199),INDEX($M$1:$M199,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M199))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F195),M195=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F195),M195=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",{"$f":"TODAY()","v":"2026-07-27"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,"Luiz Fernando dos Santos Resende",null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":5,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 116,23% HORISTA e 73,83% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 100,33% HORISTA e 61,06% MENSALISTA","NACIONAL","BELO HORIZONTE","SINAPI FORMATO 2025","04/2026","","12/05/2026"]
["SICOR",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SUDECAP",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SUDECAP",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SUDECAP",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SUDECAP",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SUDECAP",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SUDECAP",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SICRO",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SICRO",null,null,"BH","","05/2026","",""]
["SICRO",null,null,"BH","","05/2026","",""]

{"sheet":"Busca","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,null,"CONTÉM:"]
[null,null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]